# allow init.mi.btmac.sh to read hex-encoded mac address and set it
allow vendor_qti_init_shell vendor_bluetooth_prop:property_service set;
allow vendor_qti_init_shell vendor_wifi_vendor_data_file:dir search;
allow vendor_qti_init_shell vendor_wifi_vendor_data_file:file r_file_perms;
allow vendor_qti_init_shell configfs:dir rw_dir_perms;
allow vendor_qti_init_shell configfs:file create_file_perms;
allow vendor_qti_init_shell ctl_stop_prop:property_service set;
allow vendor_qti_init_shell sysfs_wakeup:file setattr;
allow vendor_qti_init_shell sysfs:file { setattr write };
allow vendor_qti_init_shell proc_watermark_scale_factor:file w_file_perms;
allow vendor_qti_init_shell proc_watermark_boost_factor:file w_file_perms;

allow vendor_qti_init_shell vendor_sysfs_qdss_dev:file { setattr };
