&qupv3_se4_spi {  /* BLSP4 QUP3*/
		status = "ok";
		qcom,shared_ee;
		qcom,slate-spi {
			compatible = "qcom,slate-spi";
			reg = <0>;
			spi-max-frequency = <40000000>;
			interrupt-parent = <&tlmm>;
			qcom,irq-gpio = <&tlmm 95 1>;
		};
};

&soc {
	qcom,slate-daemon {
		compatible = "qcom,slate-daemon";
	};
};
