#include <dt-bindings/clock/qcom,gcc-sm8150.h>

&soc {
	pcie0: qcom,pcie@1c00000 {
		compatible = "qcom,pci-msm";
		cell-index = <0>;

		reg = <0x1c00000 0x4000>,
			<0x1c04000 0x1000>,
			<0x60000000 0xf1d>,
			<0x60000f20 0xa8>,
			<0x60001000 0x1000>,
			<0x60100000 0x100000>,
			<0x60200000 0x100000>,
			<0x60300000 0x3d00000>;

		reg-names = "parf", "phy", "dm_core", "elbi",
				"iatu", "conf", "io", "bars";

		#address-cells = <3>;
		#size-cells = <2>;
		ranges = <0x01000000 0x0 0x60200000 0x60200000 0x0 0x100000>,
			<0x02000000 0x0 0x60300000 0x60300000 0x0 0x3d00000>;
		interrupt-parent = <&pcie0>;
		interrupts = <0 1 2 3 4>;
		interrupt-names = "int_global_int", "int_a", "int_b", "int_c",
				"int_d";
		#interrupt-cells = <1>;
		interrupt-map-mask = <0 0 0 0xffffffff>;
		interrupt-map = < 0 0 0 0 &intc GIC_SPI 140 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH
				0 0 0 1 &intc GIC_SPI 149 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH
				0 0 0 2 &intc GIC_SPI 150 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH
				0 0 0 3 &intc GIC_SPI 151 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH
				0 0 0 4 &intc GIC_SPI 152 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;

		qcom,phy-sequence = <0x0840 0x03 0x0
				0x0094 0x08 0x0
				0x0154 0x34 0x0
				0x016c 0x08 0x0
				0x0058 0x0f 0x0
				0x00a4 0x42 0x0
				0x0110 0x24 0x0
				0x011c 0x03 0x0
				0x0118 0xb4 0x0
				0x010c 0x02 0x0
				0x01bc 0x11 0x0
				0x00bc 0x82 0x0
				0x00d4 0x03 0x0
				0x00d0 0x55 0x0
				0x00cc 0x55 0x0
				0x00b0 0x1a 0x0
				0x00ac 0x0a 0x0
				0x00c4 0x68 0x0
				0x00e0 0x02 0x0
				0x00dc 0xaa 0x0
				0x00d8 0xab 0x0
				0x00b8 0x34 0x0
				0x00b4 0x14 0x0
				0x0158 0x01 0x0
				0x0074 0x06 0x0
				0x007c 0x16 0x0
				0x0084 0x36 0x0
				0x0078 0x06 0x0
				0x0080 0x16 0x0
				0x0088 0x36 0x0
				0x01b0 0x1e 0x0
				0x01ac 0xb9 0x0
				0x01b8 0x18 0x0
				0x01b4 0x94 0x0
				0x0050 0x07 0x0
				0x0010 0x00 0x0
				0x001c 0x31 0x0
				0x0020 0x01 0x0
				0x0024 0xde 0x0
				0x0028 0x07 0x0
				0x0030 0x4c 0x0
				0x0034 0x06 0x0
				0x029c 0x12 0x0
				0x0284 0x05 0x0
				0x0c38 0x03 0x0
				0x0518 0x1c 0x0
				0x0524 0x14 0x0
				0x04e8 0x00 0x0
				0x04ec 0x0e 0x0
				0x04f0 0x4a 0x0
				0x04f4 0x0f 0x0
				0x05b4 0x04 0x0
				0x0434 0x7f 0x0
				0x0444 0x70 0x0
				0x0510 0x17 0x0
				0x0598 0xd4 0x0
				0x059c 0x54 0x0
				0x05a0 0xdb 0x0
				0x05a4 0x39 0x0
				0x05a8 0x31 0x0
				0x0584 0x24 0x0
				0x0588 0xe4 0x0
				0x058c 0xec 0x0
				0x0590 0x39 0x0
				0x0594 0x37 0x0
				0x0570 0x7f 0x0
				0x0574 0xff 0x0
				0x0578 0xff 0x0
				0x057c 0xdb 0x0
				0x0580 0x75 0x0
				0x04fc 0x00 0x0
				0x04f8 0xc0 0x0
				0x0414 0x04 0x0
				0x09a4 0x01 0x0
				0x0c90 0x00 0x0
				0x0c40 0x01 0x0
				0x0c48 0x01 0x0
				0x0c50 0x00 0x0
				0x0048 0x90 0x0
				0x0c1c 0xc1 0x0
				0x0988 0x66 0x0
				0x0998 0x08 0x0
				0x08dc 0x0d 0x0
				0x09ec 0x01 0x0
				0x04b4 0x02 0x0
				0x04b8 0x02 0x0
				0x04bc 0xaa 0x0
				0x04c0 0x00 0x0
				0x04d4 0x54 0x0
				0x04d8 0x07 0x0
				0x0460 0xa0 0x0
				0x05c4 0x0c 0x0
				0x0464 0x00 0x0
				0x05c0 0x10 0x0
				0x04dc 0x05 0x0
				0x0408 0x0c 0x0
				0x0414 0x03 0x0
				0x0800 0x00 0x0
				0x0844 0x03 0x0>;

		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&pcie0_clkreq_default
			&pcie0_perst_default
			&pcie0_wake_default>;

		perst-gpio = <&tlmm 35 0>;
		wake-gpio = <&tlmm 37 0>;

		gdsc-core-vdd-supply = <&pcie_0_gdsc>;
		vreg-1p2-supply = <&pm8150l_l3>;
		vreg-0p9-supply = <&pm8150_l5>;
		vreg-cx-supply = <&VDD_CX_LEVEL>;

		qcom,vreg-1p2-voltage-level = <1200000 1200000 24000>;
		qcom,vreg-0p9-voltage-level = <880000 880000 24000>;
		qcom,vreg-cx-voltage-level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_MAX
						RPMH_REGULATOR_LEVEL_NOM 0>;

		qcom,bw-scale = /* Gen1 */
				<RPMH_REGULATOR_LEVEL_LOW_SVS
				RPMH_REGULATOR_LEVEL_LOW_SVS
				19200000
				/* Gen2 */
				RPMH_REGULATOR_LEVEL_LOW_SVS
				RPMH_REGULATOR_LEVEL_LOW_SVS
				19200000
				/* Gen3 */
				RPMH_REGULATOR_LEVEL_NOM
				RPMH_REGULATOR_LEVEL_NOM
				100000000>;

		interconnect-names = "icc_path";
		interconnects = <&aggre2_noc MASTER_PCIE_0 &mc_virt SLAVE_EBI1>;

		msi-parent = <&pcie0_msi>;

		qcom,no-l0s-supported;

		qcom,ep-latency = <10>;

		qcom,slv-addr-space-size = <0x4000000>;

		qcom,phy-status-offset = <0x814>;
		qcom,phy-status-bit = <6>;
		qcom,phy-power-down-offset = <0x840>;

		qcom,boot-option = <0x1>;

		linux,pci-domain = <0>;

		qcom,pcie-phy-ver = <0x40>;
		qcom,aux-clk-freq = <20>;

		qcom,smmu-sid-base = <0x1d80>;

		dma-coherent;
		iommu-map = <0x0 &apps_smmu 0x1d80 0x1>,
			<0x100 &apps_smmu 0x1d81 0x1>,
			<0x200 &apps_smmu 0x1d82 0x1>,
			<0x300 &apps_smmu 0x1d83 0x1>,
			<0x400 &apps_smmu 0x1d84 0x1>,
			<0x500 &apps_smmu 0x1d85 0x1>,
			<0x600 &apps_smmu 0x1d86 0x1>,
			<0x700 &apps_smmu 0x1d87 0x1>,
			<0x800 &apps_smmu 0x1d88 0x1>,
			<0x900 &apps_smmu 0x1d89 0x1>,
			<0xa00 &apps_smmu 0x1d8a 0x1>,
			<0xb00 &apps_smmu 0x1d8b 0x1>,
			<0xc00 &apps_smmu 0x1d8c 0x1>,
			<0xd00 &apps_smmu 0x1d8d 0x1>,
			<0xe00 &apps_smmu 0x1d8e 0x1>,
			<0xf00 &apps_smmu 0x1d8f 0x1>;

		clocks = <&gcc GCC_PCIE_0_PIPE_CLK>,
			<&rpmhcc RPMH_CXO_CLK>,
			<&gcc GCC_PCIE_0_AUX_CLK>,
			<&gcc GCC_PCIE_0_CFG_AHB_CLK>,
			<&gcc GCC_PCIE_0_MSTR_AXI_CLK>,
			<&gcc GCC_PCIE_0_SLV_AXI_CLK>,
			<&gcc GCC_PCIE_0_CLKREF_CLK>,
			<&gcc GCC_PCIE_0_SLV_Q2A_AXI_CLK>,
			<&gcc GCC_AGGRE_NOC_PCIE_TBU_CLK>,
			<&gcc GCC_PCIE0_PHY_REFGEN_CLK>,
			<&gcc GCC_PCIE_PHY_AUX_CLK>;

		clock-names = "pcie_pipe_clk", "pcie_ref_clk_src",
				"pcie_0_aux_clk", "pcie_0_cfg_ahb_clk",
				"pcie_0_mstr_axi_clk", "pcie_0_slv_axi_clk",
				"pcie_ldo", "pcie_0_slv_q2a_axi_clk",
				"pcie_0_tbu_clk", "pcie_0_phy_refgen_clk",
				"pcie_0_phy_aux_clk";

		clock-frequency = <0>, <0>, <19200000>, <0>, <0>, <0>,
					<0>, <0>, <0>, <100000000>, <0>;

		clock-suppressible = <0>, <0>, <0>, <0>, <0>, <0>, <1>,
						 <0>, <0>, <0>, <0>;

		resets = <&gcc GCC_PCIE_0_BCR>,
			<&gcc GCC_PCIE_0_PHY_BCR>;

		reset-names = "pcie_0_core_reset",
				"pcie_0_phy_reset";

		pcie_rc0: pcie_rc0 {
			#address-cells = <5>;
			#size-cells = <0>;
			reg = <0 0 0 0 0>;
			pci-ids = "17cb:0108";
		};
	};

	pcie0_msi: qcom,pcie0_msi@17a00040 {
		compatible = "qcom,pci-msi";
		msi-controller;
		reg = <0x17a00040 0x0>;
		interrupt-parent = <&intc>;
		interrupts = <GIC_SPI 768 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 769 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 770 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 771 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 772 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 773 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 774 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 775 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 776 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 777 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 778 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 779 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 780 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 781 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 782 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 783 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 784 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 785 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 786 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 787 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 788 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 789 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 790 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 791 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 792 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 793 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 794 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 795 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 796 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 797 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 798 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 799 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>;
	};

	pcie1: qcom,pcie@1c08000 {
		compatible = "qcom,pci-msm";
		cell-index = <1>;

		reg = <0x1c08000 0x4000>,
			<0x1c0c000 0x2000>,
			<0x40000000 0xf1d>,
			<0x40000f20 0xa8>,
			<0x40001000 0x1000>,
			<0x40100000 0x100000>,
			<0x40200000 0x100000>,
			<0x40300000 0x1fd00000>;

		reg-names = "parf", "phy", "dm_core", "elbi",
				"iatu", "conf", "io", "bars";

		#address-cells = <3>;
		#size-cells = <2>;
		ranges = <0x01000000 0x0 0x40200000 0x40200000 0x0 0x100000>,
			<0x02000000 0x0 0x40300000 0x40300000 0x0 0x1fd00000>;
		interrupt-parent = <&pcie1>;
		interrupts = <0 1 2 3 4>;
		interrupt-names = "int_global_int", "int_a", "int_b", "int_c",
				"int_d";
		#interrupt-cells = <1>;
		interrupt-map-mask = <0 0 0 0xffffffff>;
		interrupt-map = <0 0 0 0 &intc GIC_SPI 306 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH
				0 0 0 1 &intc GIC_SPI 434 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH
				0 0 0 2 &intc GIC_SPI 435 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH
				0 0 0 3 &intc GIC_SPI 438 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH
				0 0 0 4 &intc GIC_SPI 439 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;

		qcom,phy-sequence = <0x0a40 0x03 0x0
				0x0010 0x00 0x0
				0x001c 0x31 0x0
				0x0020 0x01 0x0
				0x0024 0xde 0x0
				0x0028 0x07 0x0
				0x0030 0x4c 0x0
				0x0034 0x06 0x0
				0x0048 0x90 0x0
				0x0050 0x07 0x0
				0x0058 0x0f 0x0
				0x0074 0x06 0x0
				0x0078 0x06 0x0
				0x007c 0x16 0x0
				0x0080 0x16 0x0
				0x0084 0x36 0x0
				0x0088 0x36 0x0
				0x0094 0x08 0x0
				0x00a4 0x42 0x0
				0x00ac 0x0a 0x0
				0x00b0 0x1a 0x0
				0x00b4 0x14 0x0
				0x00b8 0x34 0x0
				0x00bc 0x82 0x0
				0x00c4 0x68 0x0
				0x00cc 0x55 0x0
				0x00d0 0x55 0x0
				0x00d4 0x03 0x0
				0x00d8 0xab 0x0
				0x00dc 0xaa 0x0
				0x00e0 0x02 0x0
				0x010c 0x02 0x0
				0x0110 0x24 0x0
				0x0118 0xb4 0x0
				0x011c 0x03 0x0
				0x0154 0x32 0x0
				0x0158 0x01 0x0
				0x016c 0x08 0x0
				0x01ac 0xb9 0x0
				0x01b0 0x1e 0x0
				0x01b4 0x94 0x0
				0x01b8 0x18 0x0
				0x01bc 0x01 0x0
				0x0284 0x05 0x0
				0x029c 0x12 0x0
				0x0408 0x0c 0x0
				0x0414 0x03 0x0
				0x0434 0x7f 0x0
				0x0444 0x70 0x0
				0x04d8 0x01 0x0
				0x04e8 0x00 0x0
				0x04ec 0x0e 0x0
				0x04f0 0x4a 0x0
				0x04f4 0x0f 0x0
				0x04f8 0xc0 0x0
				0x04fc 0x00 0x0
				0x0510 0x17 0x0
				0x0518 0x1c 0x0
				0x051c 0x03 0x0
				0x0524 0x14 0x0
				0x0570 0x7f 0x0
				0x0574 0xff 0x0
				0x0578 0xff 0x0
				0x057c 0xdb 0x0
				0x0580 0x75 0x0
				0x0584 0x24 0x0
				0x0588 0xe4 0x0
				0x058c 0xec 0x0
				0x0590 0x39 0x0
				0x0594 0x36 0x0
				0x0598 0xd4 0x0
				0x059c 0x54 0x0
				0x05a0 0xdb 0x0
				0x05a4 0x39 0x0
				0x05a8 0x31 0x0
				0x05b4 0x04 0x0
				0x04b4 0x02 0x0
				0x04b8 0x02 0x0
				0x04bc 0xaa 0x0
				0x04c0 0x00 0x0
				0x04d4 0x54 0x0
				0x04d8 0x07 0x0
				0x0460 0xa0 0x0
				0x05c4 0x0c 0x0
				0x0464 0x00 0x0
				0x05c0 0x10 0x0
				0x04dc 0x05 0x0
				0x0684 0x05 0x0
				0x069c 0x12 0x0
				0x0808 0x0c 0x0
				0x0814 0x03 0x0
				0x0834 0x7f 0x0
				0x0844 0x70 0x0
				0x08d8 0x01 0x0
				0x08e8 0x00 0x0
				0x08ec 0x0e 0x0
				0x08f0 0x4a 0x0
				0x08f4 0x0f 0x0
				0x08f8 0xc0 0x0
				0x08fc 0x00 0x0
				0x0910 0x17 0x0
				0x0918 0x1c 0x0
				0x091c 0x03 0x0
				0x0924 0x14 0x0
				0x0970 0x7f 0x0
				0x0974 0xff 0x0
				0x0978 0xff 0x0
				0x097c 0xdb 0x0
				0x0980 0x75 0x0
				0x0984 0x24 0x0
				0x0988 0xe4 0x0
				0x098c 0xec 0x0
				0x0990 0x3a 0x0
				0x0994 0x36 0x0
				0x0998 0xd4 0x0
				0x099c 0x54 0x0
				0x09a0 0xdb 0x0
				0x09a4 0x39 0x0
				0x09a8 0x31 0x0
				0x09b4 0x04 0x0
				0x08b4 0x02 0x0
				0x08b8 0x02 0x0
				0x08bc 0xaa 0x0
				0x08c0 0x00 0x0
				0x08d4 0x54 0x0
				0x08d8 0x07 0x0
				0x0860 0xa0 0x0
				0x09c4 0x0c 0x0
				0x0864 0x00 0x0
				0x09c0 0x10 0x0
				0x08dc 0x05 0x0
				0x0a98 0x01 0x0
				0x0abc 0x56 0x0
				0x0adc 0x0d 0x0
				0x0b88 0x66 0x0
				0x0ba4 0x01 0x0
				0x0b98 0x08 0x0
				0x0e14 0x07 0x0
				0x0e1c 0xc1 0x0
				0x0e40 0x01 0x0
				0x0e48 0x01 0x0
				0x0e78 0x50 0x0
				0x0e90 0x00 0x0
				0x0ea0 0x11 0x0
				0x0e38 0x03 0x0
				0x0e50 0x00 0x0
				0x0e20 0x01 0x0
				0x0a00 0x00 0x0
				0x0a44 0x03 0x0>;

		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&pcie1_clkreq_default
			&pcie1_perst_default
			&pcie1_wake_default>;

		perst-gpio = <&tlmm 102 0>;
		wake-gpio = <&tlmm 104 0>;

		gdsc-core-vdd-supply = <&pcie_1_gdsc>;
		vreg-1p2-supply = <&pm8150l_l3>;
		vreg-0p9-supply = <&pm8150_l5>;
		vreg-cx-supply = <&VDD_CX_LEVEL>;

		qcom,vreg-1p2-voltage-level = <1200000 1200000 24000>;
		qcom,vreg-0p9-voltage-level = <880000 880000 24000>;
		qcom,vreg-cx-voltage-level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_MAX
						RPMH_REGULATOR_LEVEL_NOM 0>;

		qcom,bw-scale = /* Gen1 */
				<RPMH_REGULATOR_LEVEL_LOW_SVS
				RPMH_REGULATOR_LEVEL_LOW_SVS
				19200000
				/* Gen2 */
				RPMH_REGULATOR_LEVEL_LOW_SVS
				RPMH_REGULATOR_LEVEL_LOW_SVS
				19200000
				/* Gen3 */
				RPMH_REGULATOR_LEVEL_NOM
				RPMH_REGULATOR_LEVEL_NOM
				100000000>;

		interconnect-names = "icc_path";
		interconnects = <&aggre2_noc MASTER_PCIE_1 &mc_virt SLAVE_EBI1>;

		msi-parent = <&pcie1_msi>;

		qcom,no-l0s-supported;

		qcom,ep-latency = <10>;

		qcom,slv-addr-space-size = <0x20000000>;

		qcom,phy-status-offset = <0xa14>;
		qcom,phy-status-bit = <6>;
		qcom,phy-power-down-offset = <0xa40>;

		qcom,boot-option = <0x1>;

		linux,pci-domain = <1>;

		qcom,pcie-phy-ver = <0x40>;
		qcom,aux-clk-freq = <20>;

		qcom,smmu-sid-base = <0x1e00>;

		dma-coherent;
		iommu-map = <0x0 &apps_smmu 0x1e00 0x1>,
			<0x100 &apps_smmu 0x1e01 0x1>,
			<0x200 &apps_smmu 0x1e02 0x1>,
			<0x300 &apps_smmu 0x1e03 0x1>,
			<0x400 &apps_smmu 0x1e04 0x1>,
			<0x500 &apps_smmu 0x1e05 0x1>,
			<0x600 &apps_smmu 0x1e06 0x1>,
			<0x700 &apps_smmu 0x1e07 0x1>,
			<0x800 &apps_smmu 0x1e08 0x1>,
			<0x900 &apps_smmu 0x1e09 0x1>,
			<0xa00 &apps_smmu 0x1e0a 0x1>,
			<0xb00 &apps_smmu 0x1e0b 0x1>,
			<0xc00 &apps_smmu 0x1e0c 0x1>,
			<0xd00 &apps_smmu 0x1e0d 0x1>,
			<0xe00 &apps_smmu 0x1e0e 0x1>,
			<0xf00 &apps_smmu 0x1e0f 0x1>;

		clocks = <&gcc GCC_PCIE_1_PIPE_CLK>,
			<&rpmhcc RPMH_CXO_CLK>,
			<&gcc GCC_PCIE_1_AUX_CLK>,
			<&gcc GCC_PCIE_1_CFG_AHB_CLK>,
			<&gcc GCC_PCIE_1_MSTR_AXI_CLK>,
			<&gcc GCC_PCIE_1_SLV_AXI_CLK>,
			<&gcc GCC_PCIE_1_CLKREF_CLK>,
			<&gcc GCC_PCIE_1_SLV_Q2A_AXI_CLK>,
			<&gcc GCC_AGGRE_NOC_PCIE_TBU_CLK>,
			<&gcc GCC_PCIE1_PHY_REFGEN_CLK>,
			<&gcc GCC_PCIE_PHY_AUX_CLK>;

		clock-names = "pcie_pipe_clk", "pcie_ref_clk_src",
				"pcie_1_aux_clk", "pcie_1_cfg_ahb_clk",
				"pcie_1_mstr_axi_clk", "pcie_1_slv_axi_clk",
				"pcie_1_ldo", "pcie_1_slv_q2a_axi_clk",
				"pcie_tbu_clk", "pcie_phy_refgen_clk",
				"pcie_phy_aux_clk";

		clock-frequency = <0>, <0>, <19200000>, <0>, <0>, <0>,
					<0>, <0>, <0>, <100000000>, <0>;

		clock-suppressible = <0>, <0>, <0>, <0>, <0>, <0>, <1>,
						 <0>, <0>, <0>, <0>;

		resets = <&gcc GCC_PCIE_1_BCR>,
			<&gcc GCC_PCIE_1_PHY_BCR>;

		reset-names = "pcie_1_core_reset",
				"pcie_1_phy_reset";

		pcie_rc1: pcie_rc1 {
			#address-cells = <5>;
			#size-cells = <0>;
			reg = <0 0 0 0 0>;
			pci-ids = "17cb:0108";
		};
	};

	pcie1_msi: qcom,pcie1_msi@17a00040 {
		compatible = "qcom,pci-msi";
		msi-controller;
		reg = <0x17a00040 0x0>;
		interrupt-parent = <&intc>;
		interrupts = <GIC_SPI 800 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 801 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 802 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 803 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 804 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 805 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 806 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 807 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 808 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 809 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 810 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 811 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 812 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 813 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 814 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 815 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 816 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 817 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 818 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 819 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 820 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 821 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 822 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 823 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 824 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 825 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 826 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 827 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 828 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 829 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 830 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
			<GIC_SPI 831 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>;
	};
};

