&soc {
	mdm0: qcom,remoteproc-esoc0 {
		cell-index = <0>;
		#address-cells = <0>;
		interrupt-parent = <&mdm0>;
		#interrupt-cells = <1>;
		interrupt-map-mask = <0xffffffff>;
		interrupt-names =
			"err_fatal_irq",
			"status_irq";
		interrupt-map = <0 &tlmm 31 0x3
				 1 &tlmm 28 0x3>;
		/* modem attributes */
		qcom,ramdump-delay-ms = <3000>;
		qcom,ramdump-timeout-ms = <120000>;
		qcom,vddmin-modes = "normal";
		qcom,vddmin-drive-strength = <8>;
		qcom,sfr-query;
		qcom,sysmon-id = <20>;
		qcom,ssctl-instance-id = <0x10>;
		qcom,support-shutdown;
		qcom,pil-force-shutdown;
		pinctrl-names = "default", "mdm_active", "mdm_suspend";
		pinctrl-0 = <&ap2mdm_pon_reset_default>;
		pinctrl-1 = <&ap2mdm_active &mdm2ap_active>;
		pinctrl-2 = <&ap2mdm_sleep &mdm2ap_sleep>;
		qcom,mdm2ap-status-gpio   = <&tlmm 28 0x00>;
		qcom,ap2mdm-status-gpio   = <&tlmm 29 0x00>;
		qcom,ap2mdm-errfatal-gpio = <&tlmm 30 0x00>;
		qcom,mdm2ap-errfatal-gpio = <&tlmm 31 0x00>;
		qcom,ap2mdm-soft-reset-gpio = <&pm8550_gpios 1 0>;

		reg-names = "l10b";
		l10b-supply = <&L10B>;
		l10b-uV-uA = <1200000 100000>;

		qcom,esoc-skip-restart-for-mdm-crash;
		status = "ok";
	};
};

&pm8550_gpios {
	ap2mdm_pon_reset {
		ap2mdm_pon_reset_default: ap2mdm_pon_reset_default {
			/* MDM PON control*/
			pins = "gpio1";
			function = "normal";
			power-source = <1>; /* 1.8V */
		};
	};
};
