#include <dt-bindings/interrupt-controller/irq.h>

smb1355: qcom,smb1355@c {
	compatible = "qcom,i2c-pmic";
	reg = <0xc>;
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <0>;
	interrupt-parent = <&spmi_bus>;
	interrupts = <0x2 0xC5 0x0 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;
	interrupt_names = "smb1355";
	interrupt-controller;
	#interrupt-cells = <3>;
	qcom,periph-map = <0x10 0x12 0x13 0x16>;
	status = "disabled";

	smb1355_charger: qcom,smb1355-charger@1000 {
		compatible = "qcom,smb1355";
		reg = <0x1000>;
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		interrupt-parent = <&smb1355>;
		status = "disabled";

		qcom,chgr@1000 {
			reg = <0x1000>;
			interrupts = <0x10 0x1 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>;
			interrupt-names = "chg-state-change";
		};

		qcom,chgr-misc@1600 {
			reg = <0x1600>;
			interrupts = <0x16 0x1 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
				     <0x16 0x6 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>;
			interrupt-names = "wdog-bark",
					  "temperature-change";
		};
	};
};

smb1355_0: qcom,smb1355@8 {
	compatible = "qcom,i2c-pmic";
	reg = <0x8>;
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <0>;
	interrupt-parent = <&spmi_bus>;
	interrupts = <0x0 0xd1 0x0 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;
	interrupt_names = "smb1355_0";
	interrupt-controller;
	#interrupt-cells = <3>;
	qcom,periph-map = <0x10 0x12 0x13 0x16>;
	status = "disabled";

	smb1355_charger_0: qcom,smb1355-charger@1000 {
		compatible = "qcom,smb1355";
		reg = <0x1000>;
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		interrupt-parent = <&smb1355_0>;
		status = "disabled";

		qcom,chgr@1000 {
			reg = <0x1000>;
			interrupts = <0x10 0x1 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>;
			interrupt-names = "chg-state-change";
		};

		qcom,chgr-misc@1600 {
			reg = <0x1600>;
			interrupts = <0x16 0x1 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>,
				     <0x16 0x6 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>;
			interrupt-names = "wdog-bark",
					  "temperature-change";
		};
	};
};
