&tlmm {
	qupv3_se0_i2c_pins: qupv3_se0_i2c_pins {
		qupv3_se0_i2c_active: qupv3_se0_i2c_active {
			mux {
				pins = "gpio20", "gpio21";
				function = "qup0_se0";
			};

			config {
				pins = "gpio20", "gpio21";
				drive-strength = <2>;
				bias-pull-up;
			};
		};

		qupv3_se0_i2c_sleep: qupv3_se0_i2c_sleep {
			mux {
				pins = "gpio20", "gpio21";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio20", "gpio21";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};
	};

	qupv3_se0_spi_pins: qupv3_se0_spi_pins {
		qupv3_se0_spi_active: qupv3_se0_spi_active {
			mux {
				pins = "gpio20", "gpio21",
						"gpio22", "gpio23";
				function = "qup0_se0";
			};

			config {
				pins = "gpio20", "gpio21",
						"gpio22", "gpio23";
				drive-strength = <6>;
				bias-disable;
			};
		};

		qupv3_se0_spi_sleep: qupv3_se0_spi_sleep {
			mux {
				pins = "gpio20", "gpio21",
						"gpio22", "gpio23";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio20", "gpio21",
						"gpio22", "gpio23";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};
	};

	qupv3_se1_i2c_pins: qupv3_se1_i2c_pins {
		qupv3_se1_i2c_active: qupv3_se1_i2c_active {
			mux {
				pins = "gpio24", "gpio25";
				function = "qup0_se1";
			};

			config {
				pins = "gpio24", "gpio25";
				drive-strength = <2>;
				bias-pull-up;
			};
		};

		qupv3_se1_i2c_sleep: qupv3_se1_i2c_sleep {
			mux {
				pins = "gpio24", "gpio25";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio24", "gpio25";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};
	};

	qupv3_se1_spi_pins: qupv3_se1_spi_pins {
		qupv3_se1_spi_active: qupv3_se1_spi_active {
			mux {
				pins = "gpio24", "gpio25",
						"gpio26", "gpio27";
				function = "qup0_se1";
			};

			config {
				pins = "gpio24", "gpio25",
						"gpio26", "gpio27";
				drive-strength = <6>;
				bias-disable;
			};
		};

		qupv3_se1_spi_sleep: qupv3_se1_spi_sleep {
			mux {
				pins = "gpio24", "gpio25",
						"gpio26", "gpio27";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio24", "gpio25",
						"gpio26", "gpio27";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};
	};

	qupv3_se2_i2c_pins: qupv3_se2_i2c_pins {
		qupv3_se2_i2c_active: qupv3_se2_i2c_active {
			mux {
				pins = "gpio36", "gpio37";
				function = "qup0_se2";
			};

			config {
				pins = "gpio36", "gpio37";
				drive-strength = <2>;
				bias-pull-up;
			};
		};

		qupv3_se2_i2c_sleep: qupv3_se2_i2c_sleep {
			mux {
				pins = "gpio36", "gpio37";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio36", "gpio37";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};
	};

	qupv3_se2_spi_pins: qupv3_se2_spi_pins {
		qupv3_se2_spi_active: qupv3_se2_spi_active {
			mux {
				pins = "gpio36", "gpio37",
						"gpio38", "gpio39";
				function = "qup0_se2";
			};

			config {
				pins = "gpio36", "gpio37",
						"gpio38", "gpio39";
				drive-strength = <6>;
				bias-disable;
			};
		};

		qupv3_se2_spi_sleep: qupv3_se2_spi_sleep {
			mux {
				pins = "gpio36", "gpio37",
						"gpio38", "gpio39";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio36", "gpio37",
						"gpio38", "gpio39";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};
	};

	qupv3_se3_i2c_pins: qupv3_se3_i2c_pins {
		qupv3_se3_i2c_active: qupv3_se3_i2c_active {
			mux {
				pins = "gpio28", "gpio29";
				function = "qup0_se3";
			};

			config {
				pins = "gpio28", "gpio29";
				drive-strength = <2>;
				bias-pull-up;
			};
		};

		qupv3_se3_i2c_sleep: qupv3_se3_i2c_sleep {
			mux {
				pins = "gpio28", "gpio29";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio28", "gpio29";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};
	};

	qupv3_se3_spi_pins: qupv3_se3_spi_pins {
		qupv3_se3_spi_active: qupv3_se3_spi_active {
			mux {
				pins = "gpio28", "gpio29",
						"gpio30", "gpio31";
				function = "qup0_se3";
			};

			config {
				pins = "gpio28", "gpio29",
						"gpio30", "gpio31";
				drive-strength = <6>;
				bias-disable;
			};
		};

		qupv3_se3_spi_sleep: qupv3_se3_spi_sleep {
			mux {
				pins = "gpio28", "gpio29",
						"gpio30", "gpio31";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio28", "gpio29",
						"gpio30", "gpio31";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};
	};

	qupv3_se4_i2c_pins: qupv3_se4_i2c_pins {
		qupv3_se4_i2c_active: qupv3_se4_i2c_active {
			mux {
				pins = "gpio32", "gpio33";
				function = "qup0_se4";
			};

			config {
				pins = "gpio32", "gpio33";
				drive-strength = <2>;
				bias-pull-up;
			};
		};

		qupv3_se4_i2c_sleep: qupv3_se4_i2c_sleep {
			mux {
				pins = "gpio32", "gpio33";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio32", "gpio33";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};
	};

	qupv3_se4_spi_pins: qupv3_se4_spi_pins {
		qupv3_se4_spi_active: qupv3_se4_spi_active {
			mux {
				pins = "gpio32", "gpio33",
						"gpio34", "gpio35";
				function = "qup0_se4";
			};

			config {
				pins = "gpio32", "gpio33",
						"gpio34", "gpio35";
				drive-strength = <6>;
				bias-disable;
			};
		};

		qupv3_se4_spi_sleep: qupv3_se4_spi_sleep {
			mux {
				pins = "gpio32", "gpio33",
						"gpio34", "gpio35";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio32", "gpio33",
						"gpio34", "gpio35";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};
	};

	qupv3_se5_i2c_pins: qupv3_se5_i2c_pins {
		qupv3_se5_i2c_active: qupv3_se5_i2c_active {
			mux {
				pins = "gpio36", "gpio37";
				function = "qup0_se5";
			};

			config {
				pins = "gpio36", "gpio37";
				drive-strength = <2>;
				bias-pull-up;
			};
		};

		qupv3_se5_i2c_sleep: qupv3_se5_i2c_sleep {
			mux {
				pins = "gpio36", "gpio37";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio36", "gpio37";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};
	};

	qupv3_se5_spi_pins: qupv3_se5_spi_pins {
		qupv3_se5_spi_active: qupv3_se5_spi_active {
			mux {
				pins = "gpio36", "gpio37",
						"gpio38", "gpio39";
				function = "qup0_se5";
			};

			config {
				pins = "gpio36", "gpio37",
						"gpio38", "gpio39";
				drive-strength = <6>;
				bias-disable;
			};
		};

		qupv3_se5_spi_sleep: qupv3_se5_spi_sleep {
			mux {
				pins = "gpio36", "gpio37",
						"gpio38", "gpio39";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio36", "gpio37",
						"gpio38", "gpio39";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};
	};

	qupv3_se5_2uart_pins: qupv3_se5_2uart_pins {
		qupv3_se5_2uart_active: qupv3_se5_2uart_active {
			mux {
				pins = "gpio38", "gpio39";
				function = "qup0_se5";
			};

			config {
				pins = "gpio38", "gpio39";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};

		qupv3_se5_2uart_sleep: qupv3_se5_2uart_sleep {
			mux {
				pins = "gpio38", "gpio39";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio38", "gpio39";
				drive-strength = <2>;
				bias-pull-down;
			};
		};
	};

	qupv3_se7_i2c_pins: qupv3_se7_i2c_pins {
		qupv3_se7_i2c_active: qupv3_se7_i2c_active {
			mux {
				pins = "gpio40", "gpio41";
				function = "qup1_se0";
			};

			config {
				pins = "gpio40", "gpio41";
				drive-strength = <2>;
				bias-pull-up;
			};
		};

		qupv3_se7_i2c_sleep: qupv3_se7_i2c_sleep {
			mux {
				pins = "gpio40", "gpio41";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio40", "gpio41";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};
	};

	qupv3_se7_spi_pins: qupv3_se7_spi_pins {
		qupv3_se7_spi_active: qupv3_se7_spi_active {
			mux {
				pins = "gpio40", "gpio41",
						"gpio42", "gpio43";
				function = "qup1_se0";
			};

			config {
				pins = "gpio40", "gpio41",
						"gpio42", "gpio43";
				drive-strength = <6>;
				bias-disable;
			};
		};

		qupv3_se7_spi_sleep: qupv3_se7_spi_sleep {
			mux {
				pins = "gpio40", "gpio41",
						"gpio42", "gpio43";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio40", "gpio41",
						"gpio42", "gpio43";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};
	};

	qupv3_se8_i2c_pins: qupv3_se8_i2c_pins {
		qupv3_se8_i2c_active: qupv3_se8_i2c_active {
			mux {
				pins = "gpio42", "gpio43";
				function = "qup1_se1";
			};

			config {
				pins = "gpio42", "gpio43";
				drive-strength = <2>;
				bias-pull-up;
			};
		};

		qupv3_se8_i2c_sleep: qupv3_se8_i2c_sleep {
			mux {
				pins = "gpio42", "gpio43";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio42", "gpio43";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};
	};

	qupv3_se8_spi_pins: qupv3_se8_spi_pins {
		qupv3_se8_spi_active: qupv3_se8_spi_active {
			mux {
				pins = "gpio42", "gpio43",
						"gpio40", "gpio41";
				function = "qup1_se1";
			};

			config {
				pins = "gpio42", "gpio43",
						"gpio40", "gpio41";
				drive-strength = <6>;
				bias-disable;
			};
		};

		qupv3_se8_spi_sleep: qupv3_se8_spi_sleep {
			mux {
				pins = "gpio42", "gpio43",
						"gpio40", "gpio41";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio42", "gpio43",
						"gpio40", "gpio41";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};
	};

	qupv3_se9_i2c_pins: qupv3_se9_i2c_pins {
		qupv3_se9_i2c_active: qupv3_se9_i2c_active {
			mux {
				pins = "gpio46", "gpio47";
				function = "qup1_se2";
			};

			config {
				pins = "gpio46", "gpio47";
				drive-strength = <2>;
				bias-pull-up;
			};
		};

		qupv3_se9_i2c_sleep: qupv3_se9_i2c_sleep {
			mux {
				pins = "gpio46", "gpio47";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio46", "gpio47";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};
	};

	qupv3_se9_spi_pins: qupv3_se9_spi_pins {
		qupv3_se9_spi_active: qupv3_se9_spi_active {
			mux {
				pins = "gpio46", "gpio47",
						"gpio44", "gpio45";
				function = "qup1_se2";
			};

			config {
				pins = "gpio46", "gpio47",
						"gpio44", "gpio45";
				drive-strength = <6>;
				bias-disable;
			};
		};

		qupv3_se9_spi_sleep: qupv3_se9_spi_sleep {
			mux {
				pins = "gpio46", "gpio47",
						"gpio44", "gpio45";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio46", "gpio47",
						"gpio44", "gpio45";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};
	};

	qupv3_se9_2uart_pins: qupv3_se9_2uart_pins {
		qupv3_se9_2uart_active: qupv3_se9_2uart_active {
			mux {
				pins = "gpio44", "gpio45";
				function = "qup1_se2";
			};

			config {
				pins = "gpio44", "gpio45";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};

		qupv3_se9_2uart_sleep: qupv3_se9_2uart_sleep {
			mux {
				pins = "gpio44", "gpio45";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio44", "gpio45";
				drive-strength = <2>;
				bias-pull-down;
			};
		};
	};

	qupv3_se10_i2c_pins: qupv3_se10_i2c_pins {
		qupv3_se10_i2c_active: qupv3_se10_i2c_active {
			mux {
				pins = "gpio44", "gpio45";
				function = "qup1_se3";
			};

			config {
				pins = "gpio44", "gpio45";
				drive-strength = <2>;
				bias-pull-up;
			};
		};

		qupv3_se10_i2c_sleep: qupv3_se10_i2c_sleep {
			mux {
				pins = "gpio44", "gpio45";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio44", "gpio45";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};
	};

	qupv3_se10_spi_pins: qupv3_se10_spi_pins {
		qupv3_se10_spi_active: qupv3_se10_spi_active {
			mux {
				pins = "gpio44", "gpio45",
						"gpio46", "gpio47";
				function = "qup1_se3";
			};

			config {
				pins = "gpio44", "gpio45",
						"gpio46", "gpio47";
				drive-strength = <6>;
				bias-disable;
			};
		};

		qupv3_se10_spi_sleep: qupv3_se10_spi_sleep {
			mux {
				pins = "gpio44", "gpio45",
						"gpio46", "gpio47";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio44", "gpio45",
						"gpio46", "gpio47";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};
	};

	qupv3_se10_2uart_pins: qupv3_se10_2uart_pins {
		qupv3_se10_2uart_active: qupv3_se10_2uart_active {
			mux {
				pins = "gpio46", "gpio47";
				function = "qup1_se3";
			};

			config {
				pins = "gpio46", "gpio47";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};

		qupv3_se10_2uart_sleep: qupv3_se10_2uart_sleep {
			mux {
				pins = "gpio46", "gpio47";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio46", "gpio47";
				drive-strength = <2>;
				bias-pull-down;
			};
		};
	};

	qupv3_se11_i2c_pins: qupv3_se11_i2c_pins {
		qupv3_se11_i2c_active: qupv3_se11_i2c_active {
			mux {
				pins = "gpio48", "gpio49";
				function = "qup1_se4";
			};

			config {
				pins = "gpio48", "gpio49";
				drive-strength = <2>;
				bias-pull-up;
			};
		};

		qupv3_se11_i2c_sleep: qupv3_se11_i2c_sleep {
			mux {
				pins = "gpio48", "gpio49";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio48", "gpio49";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};
	};

	qupv3_se11_spi_pins: qupv3_se11_spi_pins {
		qupv3_se11_spi_active: qupv3_se11_spi_active {
			mux {
				pins = "gpio48", "gpio49",
						"gpio50", "gpio51";
				function = "qup1_se4";
			};

			config {
				pins = "gpio48", "gpio49",
						"gpio50", "gpio51";
				drive-strength = <6>;
				bias-disable;
			};
		};

		qupv3_se11_spi_sleep: qupv3_se11_spi_sleep {
			mux {
				pins = "gpio48", "gpio49",
						"gpio50", "gpio51";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio48", "gpio49",
						"gpio50", "gpio51";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};
	};

	qupv3_se12_i2c_pins: qupv3_se12_i2c_pins {
		qupv3_se12_i2c_active: qupv3_se12_i2c_active {
			mux {
				pins = "gpio52", "gpio53";
				function = "qup1_se5";
			};

			config {
				pins = "gpio52", "gpio53";
				drive-strength = <2>;
				bias-pull-up;
			};
		};

		qupv3_se12_i2c_sleep: qupv3_se12_i2c_sleep {
			mux {
				pins = "gpio52", "gpio53";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio52", "gpio53";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};
	};

	qupv3_se12_spi_pins: qupv3_se12_spi_pins {
		qupv3_se12_spi_active: qupv3_se12_spi_active {
			mux {
				pins = "gpio52", "gpio53",
						"gpio54", "gpio55";
				function = "qup1_se5";
			};

			config {
				pins = "gpio52", "gpio53",
						"gpio54", "gpio55";
				drive-strength = <6>;
				bias-disable;
			};
		};

		qupv3_se12_spi_sleep: qupv3_se12_spi_sleep {
			mux {
				pins = "gpio52", "gpio53",
						"gpio54", "gpio55";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio52", "gpio53",
						"gpio54", "gpio55";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};
	};

	qupv3_se12_4uart_pins: qupv3_se12_4uart_pins {
		qupv3_se12_default_cts: qupv3_se12_default_cts {
			mux {
				pins = "gpio52";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio52";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};

		qupv3_se12_default_rtsrx: qupv3_se12_default_rtsrx {
			mux {
				pins = "gpio53", "gpio55";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio53", "gpio55";
				drive-strength = <2>;
				bias-pull-down;
			};
		};

		qupv3_se12_default_tx: qupv3_se12_default_tx {
			mux {
				pins = "gpio54";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio54";
				drive-strength = <2>;
				bias-pull-up;
			};
		};

		qupv3_se12_ctsrx: qupv3_se12_ctsrx {
			mux {
				pins = "gpio52", "gpio55";
				function = "qup1_se5";
			};

			config {
				pins = "gpio52", "gpio55";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};

		qupv3_se12_rts: qupv3_se12_rts {
			mux {
				pins = "gpio53";
				function = "qup1_se5";
			};

			config {
				pins = "gpio53";
				drive-strength = <2>;
				bias-pull-down;
			};
		};

		qupv3_se12_tx: qupv3_se12_tx {
			mux {
				pins = "gpio54";
				function = "qup1_se5";
			};

			config {
				pins = "gpio54";
				drive-strength = <2>;
				bias-pull-up;
			};
		};
	};

	qupv3_se13_i2c_pins: qupv3_se13_i2c_pins {
		qupv3_se13_i2c_active: qupv3_se13_i2c_active {
			mux {
				pins = "gpio56", "gpio57";
				function = "qup1_se6";
			};

			config {
				pins = "gpio56", "gpio57";
				drive-strength = <2>;
				bias-pull-up;
			};
		};

		qupv3_se13_i2c_sleep: qupv3_se13_i2c_sleep {
			mux {
				pins = "gpio56", "gpio57";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio56", "gpio57";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};
	};

	qupv3_se14_i2c_pins: qupv3_se14_i2c_pins {
		qupv3_se14_i2c_active: qupv3_se14_i2c_active {
			mux {
				pins = "gpio80", "gpio81";
				function = "qup2_se0";
			};

			config {
				pins = "gpio80", "gpio81";
				drive-strength = <2>;
				bias-pull-up;
			};
		};

		qupv3_se14_i2c_sleep: qupv3_se14_i2c_sleep {
			mux {
				pins = "gpio80", "gpio81";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio80", "gpio81";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};
	};

	qupv3_se14_spi_pins: qupv3_se14_spi_pins {
		qupv3_se14_spi_active: qupv3_se14_spi_active {
			mux {
				pins = "gpio80", "gpio81",
						"gpio82", "gpio83";
				function = "qup2_se0";
			};

			config {
				pins = "gpio80", "gpio81",
						"gpio82", "gpio83";
				drive-strength = <6>;
				bias-disable;
			};
		};

		qupv3_se14_spi_sleep: qupv3_se14_spi_sleep {
			mux {
				pins = "gpio80", "gpio81",
						"gpio82", "gpio83";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio80", "gpio81",
						"gpio82", "gpio83";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};
	};

	qupv3_se15_i2c_pins: qupv3_se15_i2c_pins {
		qupv3_se15_i2c_active: qupv3_se15_i2c_active {
			mux {
				pins = "gpio84", "gpio85";
				function = "qup2_se1";
			};

			config {
				pins = "gpio84", "gpio85";
				drive-strength = <2>;
				bias-pull-up;
			};
		};

		qupv3_se15_i2c_sleep: qupv3_se15_i2c_sleep {
			mux {
				pins = "gpio84", "gpio85";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio84", "gpio85";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};
	};

	qupv3_se15_spi_pins: qupv3_se15_spi_pins {
		qupv3_se15_spi_active: qupv3_se15_spi_active {
			mux {
				pins = "gpio84", "gpio85",
						"gpio99", "gpio100";
				function = "qup2_se1";
			};

			config {
				pins = "gpio84", "gpio85",
						"gpio99", "gpio100";
				drive-strength = <6>;
				bias-disable;
			};
		};

		qupv3_se15_spi_sleep: qupv3_se15_spi_sleep {
			mux {
				pins = "gpio84", "gpio85",
						"gpio99", "gpio100";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio84", "gpio85",
						"gpio99", "gpio100";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};
	};

	qupv3_se16_i2c_pins: qupv3_se16_i2c_pins {
		qupv3_se16_i2c_active: qupv3_se16_i2c_active {
			mux {
				pins = "gpio86", "gpio87";
				function = "qup2_se2";
			};

			config {
				pins = "gpio86", "gpio87";
				drive-strength = <2>;
				bias-pull-up;
			};
		};

		qupv3_se16_i2c_sleep: qupv3_se16_i2c_sleep {
			mux {
				pins = "gpio86", "gpio87";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio86", "gpio87";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};
	};

	qupv3_se16_spi_pins: qupv3_se16_spi_pins {
		qupv3_se16_spi_active: qupv3_se16_spi_active {
			mux {
				pins = "gpio86", "gpio87",
						"gpio88", "gpio89";
				function = "qup2_se2";
			};

			config {
				pins = "gpio86", "gpio87",
						"gpio88", "gpio89";
				drive-strength = <6>;
				bias-disable;
			};
		};

		qupv3_se16_spi_sleep: qupv3_se16_spi_sleep {
			mux {
				pins = "gpio86", "gpio87",
						"gpio88", "gpio89";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio86", "gpio87",
						"gpio88", "gpio89";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};
	};

	qupv3_se17_i2c_pins: qupv3_se17_i2c_pins {
		qupv3_se17_i2c_active: qupv3_se17_i2c_active {
			mux {
				pins = "gpio91", "gpio92";
				function = "qup2_se3";
			};

			config {
				pins = "gpio91", "gpio92";
				drive-strength = <2>;
				bias-pull-up;
			};
		};

		qupv3_se17_i2c_sleep: qupv3_se17_i2c_sleep {
			mux {
				pins = "gpio91", "gpio92";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio91", "gpio92";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};
	};

	qupv3_se17_spi_pins: qupv3_se17_spi_pins {
		qupv3_se17_spi_active: qupv3_se17_spi_active {
			mux {
				pins = "gpio91", "gpio92",
						"gpio93", "gpio94";
				function = "qup2_se3";
			};

			config {
				pins = "gpio91", "gpio92",
						"gpio93", "gpio94";
				drive-strength = <6>;
				bias-disable;
			};
		};

		qupv3_se17_spi_sleep: qupv3_se17_spi_sleep {
			mux {
				pins = "gpio91", "gpio92",
						"gpio93", "gpio94";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio91", "gpio92",
						"gpio93", "gpio94";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};
	};

	qupv3_se17_4uart_pins: qupv3_se17_4uart_pins {
		qupv3_se17_default_cts: qupv3_se17_default_cts {
			mux {
				pins = "gpio91";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio91";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};

		qupv3_se17_default_rtsrx: qupv3_se17_default_rtsrx {
			mux {
				pins = "gpio92", "gpio94";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio92", "gpio94";
				drive-strength = <2>;
				bias-pull-down;
			};
		};

		qupv3_se17_default_tx: qupv3_se17_default_tx {
			mux {
				pins = "gpio93";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio93";
				drive-strength = <2>;
				bias-pull-up;
			};
		};

		qupv3_se17_ctsrx: qupv3_se17_ctsrx {
			mux {
				pins = "gpio91", "gpio94";
				function = "qup2_se3";
			};

			config {
				pins = "gpio91", "gpio94";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};

		qupv3_se17_rts: qupv3_se17_rts {
			mux {
				pins = "gpio92";
				function = "qup2_se3";
			};

			config {
				pins = "gpio92";
				drive-strength = <2>;
				bias-pull-down;
			};
		};

		qupv3_se17_tx: qupv3_se17_tx {
			mux {
				pins = "gpio93";
				function = "qup2_se3";
			};

			config {
				pins = "gpio93";
				drive-strength = <2>;
				bias-pull-up;
			};
		};
	};

	qupv3_se18_i2c_pins: qupv3_se18_i2c_pins {
		qupv3_se18_i2c_active: qupv3_se18_i2c_active {
			mux {
				pins = "gpio95", "gpio96";
				function = "qup2_se4";
			};

			config {
				pins = "gpio95", "gpio96";
				drive-strength = <2>;
				bias-pull-up;
			};
		};

		qupv3_se18_i2c_sleep: qupv3_se18_i2c_sleep {
			mux {
				pins = "gpio95", "gpio96";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio95", "gpio96";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};
	};

	qupv3_se18_spi_pins: qupv3_se18_spi_pins {
		qupv3_se18_spi_active: qupv3_se18_spi_active {
			mux {
				pins = "gpio95", "gpio96",
						"gpio97", "gpio98";
				function = "qup2_se4";
			};

			config {
				pins = "gpio95", "gpio96",
						"gpio97", "gpio98";
				drive-strength = <6>;
				bias-disable;
			};
		};

		qupv3_se18_spi_sleep: qupv3_se18_spi_sleep {
			mux {
				pins = "gpio95", "gpio96",
						"gpio97", "gpio98";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio95", "gpio96",
						"gpio97", "gpio98";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};
	};

	qupv3_se19_i2c_pins: qupv3_se19_i2c_pins {
		qupv3_se19_i2c_active: qupv3_se19_i2c_active {
			mux {
				pins = "gpio99", "gpio100";
				function = "qup2_se5";
			};

			config {
				pins = "gpio99", "gpio100";
				drive-strength = <2>;
				bias-pull-up;
			};
		};

		qupv3_se19_i2c_sleep: qupv3_se19_i2c_sleep {
			mux {
				pins = "gpio99", "gpio100";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio99", "gpio100";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};
	};

	qupv3_se19_spi_pins: qupv3_se19_spi_pins {
		qupv3_se19_spi_active: qupv3_se19_spi_active {
			mux {
				pins = "gpio99", "gpio100",
						"gpio84", "gpio95";
				function = "qup2_se5";
			};

			config {
				pins = "gpio99", "gpio100",
						"gpio84", "gpio95";
				drive-strength = <6>;
				bias-disable;
			};
		};

		qupv3_se19_spi_sleep: qupv3_se19_spi_sleep {
			mux {
				pins = "gpio99", "gpio100",
						"gpio84", "gpio95";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio99", "gpio100",
						"gpio84", "gpio95";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};
	};

	qupv3_se20_i2c_pins: qupv3_se20_i2c_pins {
		qupv3_se20_i2c_active: qupv3_se20_i2c_active {
			mux {
				pins = "gpio97", "gpio98";
				function = "qup2_se6";
			};

			config {
				pins = "gpio97", "gpio98";
				drive-strength = <2>;
				bias-pull-up;
			};
		};

		qupv3_se20_i2c_sleep: qupv3_se20_i2c_sleep {
			mux {
				pins = "gpio97", "gpio98";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio97", "gpio98";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};
	};

	qupv3_se20_spi_pins: qupv3_se20_spi_pins {
		qupv3_se20_spi_active: qupv3_se20_spi_active {
			mux {
				pins = "gpio97", "gpio98",
						"gpio95", "gpio96";
				function = "qup2_se6";
			};

			config {
				pins = "gpio97", "gpio98",
						"gpio95", "gpio96";
				drive-strength = <6>;
				bias-disable;
			};
		};

		qupv3_se20_spi_sleep: qupv3_se20_spi_sleep {
			mux {
				pins = "gpio97", "gpio98",
						"gpio95", "gpio96";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio97", "gpio98",
						"gpio95", "gpio96";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};
	};

	qupv3_se21_i2c_pins: qupv3_se21_i2c_pins {
		qupv3_se21_i2c_active: qupv3_se21_i2c_active {
			mux {
				pins = "gpio13", "gpio14";
				function = "qup3_se0";
			};

			config {
				pins = "gpio13", "gpio14";
				drive-strength = <2>;
				bias-pull-up;
			};
		};

		qupv3_se21_i2c_sleep: qupv3_se21_i2c_sleep {
			mux {
				pins = "gpio13", "gpio14";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio13", "gpio14";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};
	};

	qupv3_se21_spi_pins: qupv3_se21_spi_pins {
		qupv3_se21_spi_active: qupv3_se21_spi_active {
			mux {
				pins = "gpio13", "gpio14",
						"gpio15", "gpio16";
				function = "qup3_se0";
			};

			config {
				pins = "gpio13", "gpio14",
						"gpio15", "gpio16";
				drive-strength = <6>;
				bias-disable;
			};
		};

		qupv3_se21_spi_sleep: qupv3_se21_spi_sleep {
			mux {
				pins = "gpio13", "gpio14",
						"gpio15", "gpio16";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio13", "gpio14",
						"gpio15", "gpio16";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};
	};

	pcie0 {
		pcie0_perst_default: pcie0_perst_default {
			mux {
				pins = "gpio2";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio2";
				drive-strength = <2>;
				bias-pull-down;
			};
		};

		pcie0_clkreq_default: pcie0_clkreq_default {
			mux {
				pins = "gpio1";
				function = "pcie0_clkreq";
			};

			config {
				pins = "gpio1";
				drive-strength = <2>;
				bias-pull-up;
			};
		};

		pcie0_wake_default: pcie0_wake_default {
			mux {
				pins = "gpio0";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio0";
				drive-strength = <2>;
				bias-pull-up;
			};
		};

		pcie0_clkreq_sleep: pcie0_clkreq_sleep {
			mux {
				pins = "gpio1";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio1";
				drive-strength = <2>;
				bias-pull-up;
			};
		};
	};

	pcie1 {
		pcie1_perst_default: pcie1_perst_default {
			mux {
				pins = "gpio4";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio4";
				drive-strength = <2>;
				bias-pull-down;
			};
		};

		pcie1_clkreq_default: pcie1_clkreq_default {
			mux {
				pins = "gpio3";
				function = "pcie1_clkreq";
			};

			config {
				pins = "gpio3";
				drive-strength = <2>;
				bias-pull-up;
			};
		};

		pcie1_wake_default: pcie1_wake_default {
			mux {
				pins = "gpio5";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio5";
				drive-strength = <2>;
				bias-pull-up;
			};
		};

		pcie1_clkreq_sleep: pcie1_clkreq_sleep {
			mux {
				pins = "gpio3";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio3";
				drive-strength = <2>;
				bias-pull-up;
			};
		};
	};
};
