&soc {
	tlmm: pinctrl@500000 {
		compatible = "qcom,monaco-pinctrl";
		reg = <0x500000 0x300000>;
		interrupts = <GIC_SPI 227 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
		gpio-controller;
		#gpio-cells = <2>;
		interrupt-controller;
		#interrupt-cells = <2>;
		wakeup-parent = <&mpm>;

		qupv3_se6_2uart_pins: qupv3_se6_2uart_pins {
			qupv3_se6_2uart_tx_active: qupv3_se6_2uart_tx_active {
				mux {
					pins = "gpio30";
					function = "qup06";
				};

				config {
					pins = "gpio30";
					drive-strength = <2>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se6_2uart_rx_active: qupv3_se6_2uart_rx_active {
				mux {
					pins = "gpio31";
					function = "qup06";
				};

				config {
					pins = "gpio31";
					drive-strength= <2>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se6_2uart_sleep: qupv3_se6_2uart_sleep {
				mux {
					pins = "gpio30", "gpio31";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio30", "gpio31";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-down;
				};
			};
		};

		qupv3_se0_i2c_pins: qupv3_se0_i2c_pins {
			qupv3_se0_i2c_sda_active: qupv3_se0_i2c_sda_active {
				mux {
					pins = "gpio4";
					function = "qup00";
				};

				config {
					pins = "gpio4";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se0_i2c_scl_active: qupv3_se0_i2c_scl_active {
				mux {
					pins = "gpio5";
					function = "qup00";
				};

				config {
					pins = "gpio5";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se0_i2c_sleep: qupv3_se0_i2c_sleep {
				mux {
					pins = "gpio4", "gpio5";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio4", "gpio5";
					drive-strength = <2>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		nfc {
			nfc_int_active: nfc_int_active {
				/* active state */
				mux {
					/* NFC Read Interrupt */
					pins = "gpio7";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio7";
					drive-strength = <2>; /* 2 MA */
					bias-pull-up;
				};
			};

			nfc_int_suspend: nfc_int_suspend {
				/* sleep state */
				mux {
					/* NFC Read Interrupt */
					pins = "gpio7";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio7";
					drive-strength = <2>; /* 2 MA */
					bias-pull-up;
				};
			};

			nfc_enable_active: nfc_enable_active {
				/* active state */
				mux {
					/* Enable, Firmware gpios */
					pins = "gpio6", "gpio8";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio6", "gpio8";
					drive-strength = <2>; /* 2 MA */
					bias-pull-up;
				};
			};

			nfc_enable_suspend: nfc_enable_suspend {
				/* sleep state */
				mux {
					/* Enable, Firmware gpios */
					pins = "gpio6", "gpio8";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio6", "gpio8";
					drive-strength = <2>; /* 2 MA */
					bias-disable;
				};
			};
		};

		qupv3_se0_spi_pins: qupv3_se0_spi_pins {
			qupv3_se0_spi_miso_active: qupv3_se0_spi_miso_active {
				mux {
					pins = "gpio4";
					function = "qup00";
				};

				config {
					pins = "gpio4";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se0_spi_mosi_active: qupv3_se0_spi_mosi_active {
				mux {
					pins = "gpio5";
					function = "qup00";
				};

				config {
					pins = "gpio5";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se0_spi_clk_active: qupv3_se0_spi_clk_active {
				mux {
					pins = "gpio6";
					function = "qup00";
				};

				config {
					pins = "gpio6";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se0_spi_cs_active: qupv3_se0_spi_cs_active {
				mux {
					pins = "gpio7";
					function = "qup00";
				};

				config {
					pins = "gpio7";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se0_spi_sleep: qupv3_se0_spi_sleep {
				mux {
					pins = "gpio4", "gpio5",
						"gpio6", "gpio7";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio4", "gpio5",
						"gpio6", "gpio7";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		qupv3_se1_i2c_pins: qupv3_se1_i2c_pins {
			qupv3_se1_i2c_sda_active: qupv3_se1_i2c_sda_active {
				mux {
					pins = "gpio10";
					function = "qup01";
				};

				config {
					pins = "gpio10";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se1_i2c_scl_active: qupv3_se1_i2c_scl_active {
				mux {
					pins = "gpio11";
					function = "qup01";
				};

				config {
					pins = "gpio11";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se1_i2c_sleep: qupv3_se1_i2c_sleep {
				mux {
					pins = "gpio10", "gpio11";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio10", "gpio11";
					drive-strength = <2>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		qupv3_se1_spi_pins: qupv3_se1_spi_pins {
			qupv3_se1_spi_miso_active: qupv3_se1_spi_miso_active {
				mux {
					pins = "gpio10";
					function = "qup01";
				};

				config {
					pins = "gpio10";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se1_spi_mosi_active: qupv3_se1_spi_mosi_active {
				mux {
					pins = "gpio11";
					function = "qup01";
				};

				config {
					pins = "gpio11";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se1_spi_clk_active: qupv3_se1_spi_clk_active {
				mux {
					pins = "gpio12";
					function = "qup01";
				};

				config {
					pins = "gpio12";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se1_spi_cs_active: qupv3_se1_spi_cs_active {
				mux {
					pins = "gpio13";
					function = "qup01";
				};

				config {
					pins = "gpio13";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se1_spi_sleep: qupv3_se1_spi_sleep {
				mux {
					pins = "gpio10", "gpio11",
						"gpio12", "gpio13";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio10", "gpio11",
						"gpio12", "gpio13";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		qupv3_se2_i2c_pins: qupv3_se2_i2c_pins {
			qupv3_se2_i2c_sda_active: qupv3_se2_i2c_sda_active {
				mux {
					pins = "gpio0";
					function = "qup02";
				};

				config {
					pins = "gpio0";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se2_i2c_scl_active: qupv3_se2_i2c_scl_active {
				mux {
					pins = "gpio1";
					function = "qup02";
				};

				config {
					pins = "gpio1";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se2_i2c_sleep: qupv3_se2_i2c_sleep {
				mux {
					pins = "gpio0", "gpio1";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio0", "gpio1";
					drive-strength = <2>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		qupv3_se2_spi_pins: qupv3_se2_spi_pins {
			qupv3_se2_spi_miso_active: qupv3_se2_spi_miso_active {
				mux {
					pins = "gpio0";
					function = "qup02";
				};

				config {
					pins = "gpio0";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se2_spi_mosi_active: qupv3_se2_spi_mosi_active {
				mux {
					pins = "gpio1";
					function = "qup02";
				};

				config {
					pins = "gpio1";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se2_spi_clk_active: qupv3_se2_spi_clk_active {
				mux {
					pins = "gpio2";
					function = "qup02";
				};

				config {
					pins = "gpio2";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se2_spi_cs_active: qupv3_se2_spi_cs_active {
				mux {
					pins = "gpio3";
					function = "qup02";
				};

				config {
					pins = "gpio3";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se2_spi_sleep: qupv3_se2_spi_sleep {
				mux {
					pins = "gpio0", "gpio1",
						"gpio2", "gpio3";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio0", "gpio1",
						"gpio2", "gpio3";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		qupv3_se3_i2c_pins: qupv3_se3_i2c_pins {
			qupv3_se3_i2c_sda_active: qupv3_se3_i2c_sda_active {
				mux {
					pins = "gpio14";
					function = "qup03";
				};

				config {
					pins = "gpio14";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se3_i2c_scl_active: qupv3_se3_i2c_scl_active {
				mux {
					pins = "gpio15";
					function = "qup03";
				};

				config {
					pins = "gpio15";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se3_i2c_sleep: qupv3_se3_i2c_sleep {
				mux {
					pins = "gpio14", "gpio15";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio14", "gpio15";
					drive-strength = <2>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		qupv3_se3_spi_pins: qupv3_se3_spi_pins {
			qupv3_se3_spi_miso_active: qupv3_se3_spi_miso_active {
				mux {
					pins = "gpio14";
					function = "qup03";
				};

				config {
					pins = "gpio14";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se3_spi_mosi_active: qupv3_se3_spi_mosi_active {
				mux {
					pins = "gpio15";
					function = "qup03";
				};

				config {
					pins = "gpio15";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se3_spi_clk_active: qupv3_se3_spi_clk_active {
				mux {
					pins = "gpio16";
					function = "qup03";
				};

				config {
					pins = "gpio16";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se3_spi_cs_active: qupv3_se3_spi_cs_active {
				mux {
					pins = "gpio17";
					function = "qup03";
				};

				config {
					pins = "gpio17";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se3_spi_sleep: qupv3_se3_spi_sleep {
				mux {
					pins = "gpio14", "gpio15",
						"gpio16", "gpio17";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio14", "gpio15",
						"gpio16", "gpio17";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		qupv3_se4_i2c_pins: qupv3_se4_i2c_pins {
			qupv3_se4_i2c_sda_active: qupv3_se4_i2c_sda_active {
				mux {
					pins = "gpio20";
					function = "qup04";
				};

				config {
					pins = "gpio20";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se4_i2c_scl_active: qupv3_se4_i2c_scl_active {
				mux {
					pins = "gpio21";
					function = "qup04";
				};

				config {
					pins = "gpio21";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se4_i2c_sleep: qupv3_se4_i2c_sleep {
				mux {
					pins = "gpio20", "gpio21";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio20", "gpio21";
					drive-strength = <2>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		qupv3_se4_spi_pins: qupv3_se4_spi_pins {
			qupv3_se4_spi_miso_active: qupv3_se4_spi_miso_active {
				mux {
					pins = "gpio20";
					function = "qup04";
				};

				config {
					pins = "gpio20";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se4_spi_mosi_active: qupv3_se4_spi_mosi_active {
				mux {
					pins = "gpio21";
					function = "qup04";
				};

				config {
					pins = "gpio21";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se4_spi_clk_active: qupv3_se4_spi_clk_active {
				mux {
					pins = "gpio22";
					function = "qup04";
				};

				config {
					pins = "gpio22";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se4_spi_cs_active: qupv3_se4_spi_cs_active {
				mux {
					pins = "gpio23";
					function = "qup04";
				};

				config {
					pins = "gpio23";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se4_spi_sleep: qupv3_se4_spi_sleep {
				mux {
					pins = "gpio20", "gpio21",
						"gpio22", "gpio23";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio20", "gpio21",
						"gio22", "gpio23";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		qupv3_se5_i2c_pins: qupv3_se5_i2c_pins {
			qupv3_se5_i2c_sda_active: qupv3_se5_i2c_sda_active {
				mux {
					pins = "gpio26";
					function = "qup05";
				};

				config {
					pins = "gpio26";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se5_i2c_scl_active: qupv3_se5_i2c_scl_active {
				mux {
					pins = "gpio27";
					function = "qup05";
				};

				config {
					pins = "gpio27";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se5_i2c_sleep: qupv3_se5_i2c_sleep {
				mux {
					pins = "gpio26", "gpio27";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio26", "gpio27";
					drive-strength = <2>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		qupv3_se5_spi_pins: qupv3_se5_spi_pins {
			qupv3_se5_spi_miso_active: qupv3_se5_spi_miso_active {
				mux {
					pins = "gpio26";
					function = "qup05";
				};

				config {
					pins = "gpio26";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se5_spi_mosi_active: qupv3_se5_spi_mosi_active {
				mux {
					pins = "gpio27";
					function = "qup05";
				};

				config {
					pins = "gpio21";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se5_spi_clk_active: qupv3_se5_spi_clk_active {
				mux {
					pins = "gpio28";
					function = "qup05";
				};

				config {
					pins = "gpio28";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se5_spi_cs_active: qupv3_se5_spi_cs_active {
				mux {
					pins = "gpio29";
					function = "qup05";
				};

				config {
					pins = "gpio29";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se5_spi_sleep: qupv3_se5_spi_sleep {
				mux {
					pins = "gpio26", "gpio27",
						"gpio28", "gpio29";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio26", "gpio27",
						"gpio28", "gpio29";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		qupv3_se6_i2c_pins: qupv3_se6_i2c_pins {
			qupv3_se6_i2c_sda_active: qupv3_se6_i2c_sda_active {
				mux {
					pins = "gpio24";
					function = "qup06";
				};

				config {
					pins = "gpio24";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se6_i2c_scl_active: qupv3_se6_i2c_scl_active {
				mux {
					pins = "gpio25";
					function = "qup06";
				};

				config {
					pins = "gpio25";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se6_i2c_sleep: qupv3_se6_i2c_sleep {
				mux {
					pins = "gpio24", "gpio25";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio24", "gpio25";
					drive-strength = <2>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		qupv3_se6_spi_pins: qupv3_se6_spi_pins {
			qupv3_se6_spi_miso_active: qupv3_se6_spi_miso_active {
				mux {
					pins = "gpio24";
					function = "qup06";
				};

				config {
					pins = "gpio24";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se6_spi_mosi_active: qupv3_se6_spi_mosi_active {
				mux {
					pins = "gpio25";
					function = "qup06";
				};

				config {
					pins = "gpio25";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se6_spi_clk_active: qupv3_se6_spi_clk_active {
				mux {
					pins = "gpio30";
					function = "qup06";
				};

				config {
					pins = "gpio30";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se6_spi_cs_active: qupv3_se6_spi_cs_active {
				mux {
					pins = "gpio31";
					function = "qup06";
				};

				config {
					pins = "gpio33";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se6_spi_sleep: qupv3_se6_spi_sleep {
				mux {
					pins = "gpio24", "gpio25",
						"gpio30", "gpio31";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio24", "gpio25",
						"gpio30", "gpio31";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		qupv3_se7_i2c_pins_a: qupv3_se7_i2c_pins_a {
			qupv3_se7_i2c_sda_a: qupv3_se7_i2c_sda_a {
				mux {
					pins = "gpio101";
					function = "QUP0_L0";
				};

				config {
					pins = "gpio101";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se7_i2c_scl_a: qupv3_se7_i2c_scl_a {
				mux {
					pins = "gpio102";
					function = "QUP0_L1";
				};

				config {
					pins = "gpio102";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se7_i2c_sleep_a: qupv3_se7_i2c_sleep_a {
				mux {
					pins = "gpio101", "gpio102";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio101", "gpio102";
					drive-strength = <2>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		qupv3_se7_spi_pins_a: qupv3_se7_spi_pins_a {
			qupv3_se7_spi_mosi_a: qupv3_se7_spi_mosi_a {
				mux {
					pins = "gpio101";
					function = "QUP0_L0";
				};

				config {
					pins = "gpio101";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se7_spi_miso_a: qupv3_se7_spi_miso_a {
				mux {
					pins = "gpio102";
					function = "QUP0_L1";
				};

				config {
					pins = "gpio102";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se7_spi_clk_a: qupv3_se7_spi_clk_a {
				mux {
					pins = "gpio104";
					function = "QUP0_L2";
				};

				config {
					pins = "gpio104";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se7_spi_cs_a: qupv3_se7_spi_cs_a {
				mux {
					pins = "gpio105";
					function = "QUP0_L3";
				};

				config {
					pins = "gpio105";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se7_spi_sleep_a: qupv3_se7_spi_sleep_a {
				mux {
					pins = "gpio101", "gpio102",
						"gpio104", "gpio105";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio101", "gpio102",
						"gpio104", "gpio105";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		qupv3_se7_i2c_pins_b: qupv3_se7_i2c_pins_b {
			qupv3_se7_i2c_sda_b: qupv3_se7_i2c_sda_b {
				mux {
					pins = "gpio104";
					function = "QUP0_L0";
				};

				config {
					pins = "gpio104";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se7_i2c_scl_b: qupv3_se7_i2c_scl_b {
				mux {
					pins = "gpio105";
					function = "QUP0_L1";
				};

				config {
					pins = "gpio105";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se7_i2c_sleep_b: qupv3_se7_i2c_sleep_b {
				mux {
					pins = "gpio104", "gpio105";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio104", "gpio105";
					drive-strength = <2>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		qupv3_se7_spi_pins_b: qupv3_se7_spi_pins_b {
			qupv3_se7_spi_miso_b: qupv3_se7_spi_miso_b {
				mux {
					pins = "gpio104";
					function = "QUP0_L0";
				};

				config {
					pins = "gpio104";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se7_spi_mosi_b: qupv3_se7_spi_mosi_b {
				mux {
					pins = "gpio105";
					function = "QUP0_L1";
				};

				config {
					pins = "gpio105";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se7_spi_clk_b: qupv3_se7_spi_clk_b {
				mux {
					pins = "gpio101";
					function = "QUP0_L2";
				};

				config {
					pins = "gpio101";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se7_spi_cs_b: qupv3_se7_spi_cs_b {
				mux {
					pins = "gpio102";
					function = "QUP0_L3";
				};

				config {
					pins = "gpio102";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se7_spi_sleep_b: qupv3_se7_spi_sleep_b {
				mux {
					pins = "gpio104", "gpio105",
						"gpio101", "gpio102";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio104", "gpio105",
						"gpio101", "gpio102";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		qupv3_se5_4uart_pins: qupv3_se5_4uart_pins {
			qupv3_se5_default_cts: qupv3_se5_default_cts {
				mux {
					pins = "gpio26";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio26";
					drive-strength = <2>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se5_default_rts: qupv3_se5_default_rts {
				mux {
					pins = "gpio27";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio27";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-down;
				};
			};

			qupv3_se5_default_tx: qupv3_se5_default_tx {
				mux {
					pins = "gpio28";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio28";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se5_default_rx: qupv3_se5_default_rx {
				mux {
					pins = "gpio29";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio29";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-down;
				};
			};

			qupv3_se5_cts: qupv3_se5_cts {
				mux {
					pins = "gpio26";
					function = "qup05";
				};

				config {
					pins = "gpio26";
					drive-strength = <2>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se5_rts: qupv3_se5_rts {
				mux {
					pins = "gpio27";
					function = "qup05";
				};

				config {
					pins = "gpio27";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-down;
				};
			};

			qupv3_se5_tx: qupv3_se5_tx {
				mux {
					pins = "gpio28";
					function = "qup05";
				};

				config {
					pins = "gpio28";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se5_rx: qupv3_se5_rx {
				mux {
					pins = "gpio29";
					function = "qup05";
				};

				config {
					pins = "gpio29";
					drive-strength = <2>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		/* WSA speaker reset pin1 */
		spkr_1_sd_n {
			spkr_1_sd_n_sleep: spkr_1_sd_n_sleep {
				mux {
					pins = "gpio80";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio80";
					drive-strength = <2>;   /* 2 mA */
					bias-pull-down;
					input-enable;
				};
			};

			spkr_1_sd_n_active: spkr_1_sd_n_active {
				mux {
					pins = "gpio80";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio80";
					drive-strength = <16>;   /* 16 mA */
					bias-disable;
					output-high;
				};
			};
		};

		cci0_suspend: cci0_suspend {
			mux {
				/* CLK, DATA*/
				pins = "gpio38", "gpio37";
				function = "cci_i2c";
			};

			config {
				pins = "gpio38", "gpio37";
				drive-strength = <2>; /* 2 MA */
				bias-disable; /* No PULL */
			};
		};

		cci0_active: cci0_active {
			mux {
				/* CLK, DATA*/
				pins = "gpio38", "gpio37";
				function = "cci_i2c";
			};

			config {
				pins = "gpio38", "gpio37";
				bias-pull-up; /* PULL UP*/
				drive-strength = <2>; /* 2 MA */
			};
		};

		cci1_suspend: cci1_suspend {
			mux {
				/* CLK, DATA*/
				pins = "gpio40", "gpio39";
				function = "cci_i2c";
			};

			config {
				pins = "gpio40", "gpio39";
				drive-strength = <2>; /* 2 MA */
				bias-disable; /* No PULL */
			};
		};

		cci1_active: cci1_active {
			mux {
				/* CLK, DATA*/
				pins = "gpio40", "gpio39";
				function = "cci_i2c";
			};

			config {
				pins = "gpio40", "gpio39";
				bias-pull-up; /* PULL UP*/
				drive-strength = <2>; /* 2 MA */
			};
		};

		cam_sensor_mclk0_active: cam_sensor_mclk0_active {
			/* MCLK 0*/
			mux {
				pins = "gpio32";
				function = "cam_mclk";
			};

			config {
				pins = "gpio32";
				bias-disable; /* No PULL */
				drive-strength = <2>; /* 2 MA */
			};
		};

		cam_sensor_mclk0_suspend: cam_sensor_mclk0_suspend {
			/* MCLK 0*/
			mux {
				pins = "gpio32";
				function = "cam_mclk";
			};

			config {
				pins = "gpio32";
				bias-pull-down; /* PULL DOWN */
				drive-strength = <2>; /* 2 MA */
			};
		};

		cam_sensor_mclk1_active: cam_sensor_mclk1_active {
			/* MCLK 1*/
			mux {
				pins = "gpio33";
				function = "cam_mclk";
			};

			config {
				pins = "gpio33";
				bias-disable; /* No PULL */
				drive-strength = <2>; /* 2 MA */
			};
		};

		cam_sensor_mclk1_suspend: cam_sensor_mclk1_suspend {
			/* MCLK 1*/
			mux {
				pins = "gpio33";
				function = "cam_mclk";
			};

			config {
				pins = "gpio33";
				bias-pull-down; /* PULL DOWN */
				drive-strength = <2>; /* 2 MA */
			};
		};

		cam_sensor_rear0_reset_active: cam_sensor_rear0_reset_active {
			/* RESET0 */
			mux {
				pins = "gpio35";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio35";
				bias-disable; /* No PULL */
				drive-strength = <2>; /* 2 MA */
			};
		};

		cam_sensor_rear0_reset_suspend: cam_sensor_rear0_reset_suspend {
			/* RESET0 */
			mux {
				pins = "gpio35";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio35";
				bias-pull-down; /* PULL DOWN */
				drive-strength = <2>; /* 2 MA */
				output-low;
			};
		};

		cam_sensor_front0_reset_active: cam_sensor_front0_reset_active {
			/* RESET0 */
			mux {
				pins = "gpio36";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio36";
				bias-disable; /* No PULL */
				drive-strength = <2>; /* 2 MA */
			};
		};

		cam_sensor_front0_reset_suspend: cam_sensor_front0_reset_suspend {
			/* RESET0 */
			mux {
				pins = "gpio36";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio36";
				bias-pull-down; /* PULL DOWN */
				drive-strength = <2>; /* 2 MA */
				output-low;
			};
		};

		/* SDC pin type */
		sdc1_on: sdc1_on {
			clk {
				pins = "sdc1_clk";
				bias-disable;
				drive-strength = <8>;
			};

			cmd {
				pins = "sdc1_cmd";
				bias-pull-up;
				drive-strength = <8>;
			};

			data {
				pins = "sdc1_data";
				bias-pull-up;
				drive-strength = <8>;
			};

			rclk {
				pins = "sdc1_rclk";
				bias-pull-down;
			};
		};

		sdc1_off: sdc1_off {
			clk {
				pins = "sdc1_clk";
				bias-disable;
				drive-strength = <2>;
			};

			cmd {
				pins = "sdc1_cmd";
				bias-pull-up;
				drive-strength = <2>;
			};

			data {
				pins = "sdc1_data";
				bias-pull-up;
				drive-strength = <2>;
			};

			rclk {
				pins = "sdc1_rclk";
				bias-pull-down;
			};
		};

		pmx_ts_int_active {
			ts_int_active: ts_int_active {
				mux {
					pins = "gpio13";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio13";
					drive-strength = <8>;
					bias-pull-up;
				};
			};
		};

		pmx_ts_int_suspend {
			ts_int_suspend: ts_int_suspend {
				mux {
					pins = "gpio13";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio13";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-down;
				};
			};
		};

		pmx_ts_reset_active {
			ts_reset_active: ts_reset_active {
				mux {
					pins = "gpio12";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio12";
					drive-strength = <8>;
					bias-pull-up;
				};
			};
		};

		pmx_ts_reset_suspend {
			ts_reset_suspend: ts_reset_suspend {
				mux {
					pins = "gpio12";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio12";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-down;
				};
			};
		};

		pmx_ts_release {
			ts_release: ts_release {
				mux {
					pins = "gpio13", "gpio12";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio13", "gpio12";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-down;
				};
			};
		};

		pmx_sde_te {
			sde_te_active: sde_te_active {
				mux {
					pins = "gpio73";
					function = "mdp_vsync";
				};

				config {
					pins = "gpio73";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-down;
				};
			};

			sde_te_suspend: sde_te_suspend {
				mux {
					pins = "gpio73";
					function = "mdp_vsync";
				};

				config {
					pins = "gpio73";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-down;
				};
			};
		};
	};
};
