#include <dt-bindings/thermal/thermal.h>

&thermal_zones {
	pm7250b-tz {
		cooling-maps {
			trip0_bat {
				trip = <&pm7250b_trip0>;
				cooling-device =
					<&pm7250b_charger 9 9>;
			};

			trip1_bat {
				trip = <&pm7250b_trip1>;
				cooling-device =
					<&pm7250b_charger 10 10>;
			};
		};
	};

	socd {
		cooling-maps {
			soc_cpu4 {
				trip = <&soc_trip>;
				cooling-device = <&cpu4_pause 1 1>;
			};

			soc_cpu5 {
				trip = <&soc_trip>;
				cooling-device = <&cpu5_pause 1 1>;
			};

			soc_cpu6 {
				trip = <&soc_trip>;
				cooling-device = <&cpu6_pause 1 1>;
			};

			soc_cpu7 {
				trip = <&soc_trip>;
				cooling-device = <&cpu7_pause 1 1>;
			};
		};
	};

	pm7250b-bcl-lvl0 {
		cooling-maps {
			lbat0_cpufreq4 {
				trip = <&b_bcl_lvl0>;
				cooling-device = <&CPU4 2 2>;
			};

			lbat0_cpu6 {
				trip = <&b_bcl_lvl0>;
				cooling-device = <&cpu6_pause 1 1>;
			};

			lbat0_cpu7 {
				trip = <&b_bcl_lvl0>;
				cooling-device = <&cpu7_pause 1 1>;
			};

			lbat0_gpu {
				trip = <&b_bcl_lvl0>;
				cooling-device = <&msm_gpu 2 2>;
			};

			lbat0_cdsp {
				trip = <&b_bcl_lvl0>;
				cooling-device = <&cdsp_sw 2 2>;
			};
		};
	};

	pm7250b-bcl-lvl1 {
		cooling-maps {
			lbat1_cpu4 {
				trip = <&b_bcl_lvl1>;
				cooling-device = <&cpu4_pause 1 1>;
			};

			lbat1_cpu5 {
				trip = <&b_bcl_lvl1>;
				cooling-device = <&cpu5_pause 1 1>;
			};

			lbat1_gpu {
				trip = <&b_bcl_lvl1>;
				cooling-device = <&msm_gpu 4 4>;
			};

			lbat1_cdsp {
				trip = <&b_bcl_lvl1>;
				cooling-device = <&cdsp_sw 4 4>;
			};
		};
	};

	pm7250b-bcl-lvl2 {
		cooling-maps {
			lbat2_gpu {
				trip = <&b_bcl_lvl2>;
				cooling-device = <&msm_gpu 4 THERMAL_NO_LIMIT>;
			};

			lbat2_cdsp {
				trip = <&b_bcl_lvl2>;
				cooling-device = <&cdsp_sw 4 4>;
			};
		};
	};
};
