&soc {
	/* QUPv3 SE Instances
	 * Qup0 0: SE 0
	 * Qup0 1: SE 1
	 * Qup0 2: SE 2
	 * Qup0 3: SE 3
	 * Qup0 4: SE 4
	 * Qup0 5: SE 5
	 * Qup0 6: SE 6
	 * Qup0 7: SE 7
	 * Qup1 0: SE 8
	 * Qup1 1: SE 9
	 * Qup1 2: SE 10
	 * Qup1 3: SE 11
	 * Qup1 4: SE 12
	 * Qup1 5: SE 13
	 * Qup2 0: SE 14
	 * Qup2 1: SE 15
	 * Qup2 2: SE 16
	 * Qup2 3: SE 17
	 * Qup2 4: SE 18
	 * Qup2 5: SE 19
	 */

	/* QUPv3_1  wrapper  instance */
	qupv3_1: qcom,qupv3_1_geni_se@ac0000 {
		compatible = "qcom,geni-se-qup";
		reg = <0xac0000 0x6000>;
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		ranges;
		clock-names = "m-ahb", "s-ahb";
		clocks = <&gcc GCC_QUPV3_WRAP_1_M_AHB_CLK>,
			<&gcc GCC_QUPV3_WRAP_1_S_AHB_CLK>;
		iommus = <&apps_smmu 0x603 0x0>;
		qcom,iommu-dma-addr-pool = <0x40000000 0x10000000>;
		qcom,iommu-geometry = <0x40000000 0x10000000>;
		qcom,iommu-dma = "fastmap";
		status = "ok";

		/* Debug UART Instance */
		qupv3_se12_2uart: qcom,qup_uart@a90000 {
			compatible = "qcom,geni-debug-uart";
			reg = <0xa90000 0x4000>;
			reg-names = "se_phys";
			interrupts = <GIC_SPI 357 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
			clock-names = "se";
			clocks = <&gcc GCC_QUPV3_WRAP1_S4_CLK>;
			pinctrl-names = "default", "sleep";
			pinctrl-0 = <&qupv3_se12_2uart_active>;
			pinctrl-1 = <&qupv3_se12_2uart_sleep>;
			status = "disabled";
		};
	};

	/* QUPv3_2  wrapper  instance */
	qupv3_2: qcom,qupv3_2_geni_se@cc0000 {
		compatible = "qcom,geni-se-qup";
		reg = <0xcc0000 0x6000>;
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		ranges;
		clock-names = "m-ahb", "s-ahb";
		clocks = <&gcc GCC_QUPV3_WRAP_2_M_AHB_CLK>,
			<&gcc GCC_QUPV3_WRAP_2_S_AHB_CLK>;
		iommus = <&apps_smmu 0x7a3  0x0>;
		qcom,iommu-dma-addr-pool = <0x40000000 0x10000000>;
		qcom,iommu-geometry = <0x40000000 0x10000000>;
		qcom,iommu-dma = "fastmap";
		status = "ok";

		/* HS UART Instance */
		qupv3_se17_4uart: qcom,qup_uart@c8c000 {
			compatible = "qcom,msm-geni-serial-hs";
			reg = <0xc8c000 0x4000>;
			reg-names = "se_phys";
			interrupts-extended = <&intc GIC_SPI 585 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
					<&tlmm 46 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
			clock-names = "se-clk";
			clocks = <&gcc GCC_QUPV3_WRAP2_S3_CLK>;
			pinctrl-names = "default", "active", "sleep", "shutdown";
			pinctrl-0 = <&qupv3_se17_default_ctsrtsrx>,
						<&qupv3_se17_default_tx>;
			pinctrl-1 = <&qupv3_se17_ctsrx>, <&qupv3_se17_rts>,
						<&qupv3_se17_tx>;
			pinctrl-2 = <&qupv3_se17_ctsrx>, <&qupv3_se17_rts>,
						<&qupv3_se17_tx>;
			pinctrl-3 = <&qupv3_se17_default_ctsrtsrx>,
						<&qupv3_se17_default_tx>;
			qcom,wakeup-byte = <0xFD>;
			status = "disabled";
		};

		qupv3_se19_i2c: i2c@c94000 {
			compatible = "qcom,i2c-geni";
			reg = <0xc94000 0x4000>;
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;
			interrupts = <GIC_SPI 587 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
			clock-names = "se-clk";
			clocks = <&gcc GCC_QUPV3_WRAP2_S5_CLK>;
			pinctrl-names = "default", "sleep";
			pinctrl-0 = <&qupv3_se19_i2c_active>;
			pinctrl-1 = <&qupv3_se19_i2c_sleep>;
			status = "disabled";
		};
	};
};
