&mdss_mdp {
	dsi_r66451_amoled_cmd_cphy: qcom,mdss_dsi_r66451_fhd_plus_cphy_cmd {
		qcom,mdss-dsi-panel-name =
			"r66451 amoled cmd mode dsi visionox panel with DSC";
		qcom,mdss-dsi-panel-type = "dsi_cmd_mode";
		qcom,mdss-dsi-panel-physical-type = "oled";
		qcom,mdss-dsi-virtual-channel-id = <0>;
		qcom,mdss-dsi-stream = <0>;
		qcom,mdss-dsi-bpp = <24>;
		qcom,mdss-dsi-border-color = <0>;

		qcom,dsi-ctrl-num = <0>;
		qcom,dsi-phy-num = <0>;

		qcom,mdss-dsi-traffic-mode = "non_burst_sync_event";
		qcom,mdss-dsi-bllp-eof-power-mode;
		qcom,mdss-dsi-bllp-power-mode;
		qcom,mdss-dsi-lane-0-state;
		qcom,mdss-dsi-lane-1-state;
		qcom,mdss-dsi-lane-2-state;
		qcom,mdss-dsi-dma-trigger = "trigger_sw";
		qcom,mdss-dsi-mdp-trigger = "none";
		qcom,mdss-dsi-reset-sequence = <1 10>, <0 10>, <1 10>;
		qcom,mdss-dsi-tx-eot-append;
		qcom,mdss-dsi-rx-eot-ignore;

		qcom,mdss-dsi-te-pin-select = <1>;
		qcom,mdss-dsi-wr-mem-start = <0x2c>;
		qcom,mdss-dsi-wr-mem-continue = <0x3c>;
		qcom,mdss-dsi-te-dcs-command = <1>;
		qcom,mdss-dsi-te-check-enable;
		qcom,mdss-dsi-te-using-te-pin;
		qcom,panel-cphy-mode;

		qcom,mdss-dsi-panel-hdr-enabled;
		qcom,mdss-dsi-panel-hdr-color-primaries = <14500 15500 32000
						17000 15500 30000 8000 3000>;
		qcom,mdss-dsi-panel-peak-brightness = <4200000>;
		qcom,mdss-dsi-panel-blackness-level = <3230>;

		qcom,mdss-dsi-display-timings {
			timing@0 {
				cell-index = <0>;
				qcom,mdss-dsi-panel-framerate = <60>;
				qcom,mdss-dsi-panel-width = <1080>;
				qcom,mdss-dsi-panel-height = <2340>;
				qcom,mdss-dsi-h-front-porch = <96>;
				qcom,mdss-dsi-h-back-porch = <40>;
				qcom,mdss-dsi-h-pulse-width = <32>;
				qcom,mdss-dsi-h-sync-skew = <0>;
				qcom,mdss-dsi-v-back-porch = <4>;
				qcom,mdss-dsi-v-front-porch = <25>;
				qcom,mdss-dsi-v-pulse-width = <1>;
				qcom,mdss-dsi-h-left-border = <0>;
				qcom,mdss-dsi-h-right-border = <0>;
				qcom,mdss-dsi-v-top-border = <0>;
				qcom,mdss-dsi-v-bottom-border = <0>;
				qcom,mdss-dsi-panel-jitter = <0x4 0x1>;
				qcom,mdss-mdp-transfer-time-us = <15300>;
				qcom,mdss-dsi-on-command = [
					39 01 00 00 00 00 02 b0 00
					39 01 00 00 00 00 03 eb 00 00
					39 01 00 00 00 00 02 f7 00
					39 01 00 00 00 00 02 b0 00
					39 01 00 00 00 00 13 d8 00 00 00 00 00
					   00 00 00 00 5b 00 5b 00 5b 00 5b 00
					   5b
					39 01 00 00 00 00 02 b0 80
					39 01 00 00 00 00 02 e6 00
					39 01 00 00 00 00 02 b0 00
					39 01 00 00 00 00 06 B6 6c 00 06 23 af
					39 01 00 00 00 00 02 B4 20
					39 01 00 00 00 00 19 cf 64 0b 00 00 00
					   00 00 00 08 00 0b 77 01 01 01 01 01
					   01 04 04 04 04 04 05
					39 01 00 00 00 00 02 b0 04
					39 01 00 00 00 00 02 f7 01
					39 01 00 00 00 00 03 df 50 40
					39 01 00 00 00 00 06 f3 50 00 00 00 00
					39 01 00 00 00 00 02 f2 11
					39 01 00 00 00 00 06 f3 01 00 00 00 01
					39 01 00 00 00 00 03 f4 00 02
					39 01 00 00 00 00 02 f2 19
					39 01 00 00 00 00 03 df 50 42
					39 01 00 00 00 00 02 35 00
					39 01 00 00 00 00 05 2a 00 00 04 37
					39 01 00 00 00 00 05 2b 00 00 09 23
					05 01 00 00 78 00 01 11
					05 01 00 00 00 00 01 29
				];

				qcom,mdss-dsi-off-command = [
					05 01 00 00 14 00 02 28 00
					05 01 00 00 78 00 02 10 00];
				qcom,mdss-dsi-on-command-state = "dsi_lp_mode";
				qcom,mdss-dsi-off-command-state = "dsi_hs_mode";
				qcom,mdss-dsi-h-sync-pulse = <0>;
				qcom,compression-mode = "dsc";
				qcom,mdss-dsc-slice-height = <20>;
				qcom,mdss-dsc-slice-width = <540>;
				qcom,mdss-dsc-slice-per-pkt = <2>;
				qcom,mdss-dsc-bit-per-component = <8>;
				qcom,mdss-dsc-bit-per-pixel = <8>;
				qcom,mdss-dsc-block-prediction-enable;
			};
		};
	};
};
