#include "kalama-sde-display-cdp.dtsi"

&sde_dsi {
	qcom,dsi-default-panel = <&dsi_sharp_qhd_plus_dsc_cmd>;
};

&qupv3_se4_i2c {
	goodix-berlin@5d {
		panel = <&dsi_vtdr6130_amoled_cmd
			&dsi_vtdr6130_amoled_video>;
	};

	atmel_mxt_ts@4a {
		panel = <&dsi_sharp_qhd_plus_dsc_cmd>;
	};
};
