&msm_gpu {

	compatible = "qcom,adreno-gpu-c500v2", "qcom,kgsl-3d0";

	qcom,initial-pwrlevel = <7>;

	qcom,gpu-model = "Adreno730v2";

	qcom,gpu-pwrlevels {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;

		compatible = "qcom,gpu-pwrlevels";

		qcom,gpu-pwrlevel@0 {
			reg = <0>;
			qcom,gpu-freq = <734000000>;
			qcom,level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_NOM>;

			qcom,bus-freq = <10>;
			qcom,bus-min = <9>;
			qcom,bus-max = <10>;
		};

		qcom,gpu-pwrlevel@1 {
			reg = <1>;
			qcom,gpu-freq = <640000000>;
			qcom,level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_SVS_L2>;

			qcom,bus-freq = <10>;
			qcom,bus-min = <6>;
			qcom,bus-max = <10>;
		};

		qcom,gpu-pwrlevel@2 {
			reg = <2>;
			qcom,gpu-freq = <599000000>;
			qcom,level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_SVS_L1>;

			qcom,bus-freq = <8>;
			qcom,bus-min = <6>;
			qcom,bus-max = <9>;
		};

		qcom,gpu-pwrlevel@3 {
			reg = <3>;
			qcom,gpu-freq = <545000000>;
			qcom,level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_SVS_L0>;

			qcom,bus-freq = <8>;
			qcom,bus-min = <6>;
			qcom,bus-max = <9>;
		};

		qcom,gpu-pwrlevel@4 {
			reg = <4>;
			qcom,gpu-freq = <492000000>;
			qcom,level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_SVS>;

			qcom,bus-freq = <6>;
			qcom,bus-min = <6>;
			qcom,bus-max = <8>;
		};

		qcom,gpu-pwrlevel@5 {
			reg = <5>;
			qcom,gpu-freq = <421000000>;
			qcom,level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_LOW_SVS_L1>;

			qcom,bus-freq = <6>;
			qcom,bus-min = <3>;
			qcom,bus-max = <8>;
		};

		qcom,gpu-pwrlevel@6 {
			reg = <6>;
			qcom,gpu-freq = <350000000>;
			qcom,level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_LOW_SVS>;

			qcom,bus-freq = <3>;
			qcom,bus-min = <1>;
			qcom,bus-max = <5>;
		};

		qcom,gpu-pwrlevel@7 {
			reg = <7>;
			qcom,gpu-freq = <285000000>;
			qcom,level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_LOW_SVS_D1>;

			qcom,bus-freq = <2>;
			qcom,bus-min = <1>;
			qcom,bus-max = <5>;
		};
	};
};
