
#define MHZ_TO_KBPS(mhz, w) ((mhz * 1000000 * w) / (1024))

&soc {
	msm_gpu: qcom,kgsl-3d0@2c00000 {
		label = "kgsl-3d0";
		compatible = "qcom,kgsl-3d0", "qcom,kgsl-3d";
		status = "ok";
		reg = <0x2c00000 0x40000>, <0x780000 0x6fff>;
		reg-names = "kgsl_3d0_reg_memory", "qfprom_memory";

		interrupts = <0 300 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
		interrupt-names = "kgsl_3d0_irq";
		qcom,id = <0>;

		qcom,chipid = <0x6080000>;

		qcom,initial-pwrlevel = <5>;

		qcom,gpu-quirk-secvid-set-once;
		qcom,gpu-quirk-cx-gdsc;

		qcom,idle-timeout = <80>; /* msecs */
		qcom,no-nap;

		qcom,highest-bank-bit = <16>;

		qcom,min-access-length = <32>;

		qcom,ubwc-mode = <3>;

		qcom,macrotiling-channels = <8>;

		qcom,gpu-qdss-stm = <0x161c0000 0x40000>; /* base addr, size */

		#cooling-cells = <2>;

		clocks = <&gcc GCC_GPU_CFG_AHB_CLK>,
			<&gpucc GPU_CC_CXO_CLK>,
			<&gcc GCC_DDRSS_GPU_AXI_CLK>,
			<&gcc GCC_GPU_MEMNOC_GFX_CLK>,
			<&gpucc GPU_CC_CX_GMU_CLK>,
			<&gpucc GPU_CC_AHB_CLK>;

		clock-names = "gcc_gpu_ahb", "rbbmtimer_clk",
					"gcc_gpu_axi_clk", "gcc_gpu_memnoc_gfx",
					"gmu_clk", "gpu_cc_ahb";

		qcom,isense-clk-on-level = <1>;

		interconnects = <&gem_noc MASTER_GFX3D &mc_virt SLAVE_EBI1>;
		interconnect-names = "gpu_icc_path";

		qcom,bus-table-ddr =
			<MHZ_TO_KBPS(0, 4)>,    /* index=0  */
			<MHZ_TO_KBPS(100, 4)>,  /* index=1  */
			<MHZ_TO_KBPS(150, 4)>,  /* index=2  */
			<MHZ_TO_KBPS(200, 4)>,  /* index=3  */
			<MHZ_TO_KBPS(300, 4)>,  /* index=4  */
			<MHZ_TO_KBPS(412, 4)>,  /* index=5  */
			<MHZ_TO_KBPS(547, 4)>, /* index=6  */
			<MHZ_TO_KBPS(681, 4)>, /* index=7  */
			<MHZ_TO_KBPS(768, 4)>, /* index=8  */
			<MHZ_TO_KBPS(1017, 4)>, /* index=9  */
			<MHZ_TO_KBPS(1296, 4)>, /* index=10  */
			<MHZ_TO_KBPS(1555, 4)>, /* index=11  */
			<MHZ_TO_KBPS(1804, 4)>; /* index=12  */

		qcom,bus-table-cnoc =
			<0>,   /* Off */
			<100>; /* On */


		/* GDSC regulator names */
		regulator-names = "vddcx", "vdd";
		/* GDSC oxili regulators */
		vddcx-supply = <&gpu_cx_gdsc>;
		vdd-supply = <&gpu_gx_gdsc>;

		zap-shader {
			memory-region = <&gpu_micro_code_mem>;
		};


		/* GPU Mempools */
		qcom,gpu-mempools {
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;
			compatible = "qcom,gpu-mempools";

			/* 4K Page Pool configuration */
			qcom,gpu-mempool@0 {
				reg = <0>;
				qcom,mempool-page-size = <4096>;
				qcom,mempool-reserved = <2048>;
				qcom,mempool-allocate;
			};
			/* 8K Page Pool configuration */
			qcom,gpu-mempool@1 {
				reg = <1>;
				qcom,mempool-page-size = <8192>;
				qcom,mempool-reserved = <1024>;
				qcom,mempool-allocate;
			};
			/* 64K Page Pool configuration */
			qcom,gpu-mempool@2 {
				reg = <2>;
				qcom,mempool-page-size = <65536>;
				qcom,mempool-reserved = <256>;
			};
			/* 1M Page Pool configuration */
			qcom,gpu-mempool@3 {
				reg = <3>;
				qcom,mempool-page-size = <1048576>;
				qcom,mempool-reserved = <32>;
			};
		};

		/* Power levels */
		qcom,gpu-pwrlevels {
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			compatible = "qcom,gpu-pwrlevels";

			qcom,gpu-pwrlevel@0 {
				reg = <0>;
				qcom,gpu-freq = <514000000>;
				qcom,level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_NOM>;
				qcom,bus-freq = <12>;
				qcom,bus-min = <11>;
				qcom,bus-max = <12>;
			};

			qcom,gpu-pwrlevel@1 {
				reg = <1>;
				qcom,gpu-freq = <500000000>;
				qcom,level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_SVS_L2>;
				qcom,bus-freq = <12>;
				qcom,bus-min = <10>;
				qcom,bus-max = <12>;
			};

			qcom,gpu-pwrlevel@2 {
				reg = <2>;
				qcom,gpu-freq = <461000000>;
				qcom,level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_SVS_L1>;
				qcom,bus-freq = <10>;
				qcom,bus-min = <9>;
				qcom,bus-max = <11>;
			};

			qcom,gpu-pwrlevel@3 {
				reg = <3>;
				qcom,gpu-freq = <405000000>;
				qcom,level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_SVS>;
				qcom,bus-freq = <9>;
				qcom,bus-min = <8>;
				qcom,bus-max = <10>;
			};

			qcom,gpu-pwrlevel@4 {
				reg = <4>;
				qcom,gpu-freq = <315000000>;
				qcom,level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_LOW_SVS>;
				qcom,bus-freq = <8>;
				qcom,bus-min = <7>;
				qcom,bus-max = <9>;
			};

			qcom,gpu-pwrlevel@5 {
				reg = <5>;
				qcom,gpu-freq = <0>;
				qcom,level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_RETENTION>;
				qcom,bus-freq = <0>;
				qcom,bus-min = <0>;
				qcom,bus-max = <0>;
			};
		};
	};

	kgsl_msm_iommu: qcom,kgsl-iommu@2ca0000 {
		compatible = "qcom,kgsl-smmu-v2";

		reg = <0x2ca0000 0x10000>;

		qcom,secure-size = <0x20000000>; /* 512MB */

		gfx3d_user: gfx3d_user {
			compatible = "qcom,smmu-kgsl-cb";
			label = "gfx3d_user";
			iommus = <&kgsl_smmu 0x0 0xC01>;
			qcom,iommu-dma = "disabled";
		};

		gfx3d_secure: gfx3d_secure {
			compatible = "qcom,smmu-kgsl-cb";
			label = "gfx3d_secure";
			iommus = <&kgsl_smmu 0x2 0xC00>;
			qcom,iommu-dma = "disabled";
		};
	};

	gmu: qcom,gmu@2c6a000 {
		compatible = "qcom,gpu-gmu";

		reg = <0x2c6a000 0x30000>, <0xb200000 0x300000>;
		reg-names = "kgsl_gmu_reg", "kgsl_gmu_pdc_reg";

		interrupts = <0 304 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
			<0 305 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
		interrupt-names = "kgsl_hfi_irq", "kgsl_gmu_irq";

		regulator-names = "vddcx", "vdd";

		iommus = <&kgsl_smmu 0x5 0xc00>;
		qcom,iommu-dma = "disabled";

		vddcx-supply = <&gpu_cx_gdsc>;
		vdd-supply = <&gpu_gx_gdsc>;

		clocks = <&gpucc GPU_CC_CX_GMU_CLK>,
			<&gpucc GPU_CC_CXO_CLK>,
			<&gcc GCC_DDRSS_GPU_AXI_CLK>,
			<&gcc GCC_GPU_MEMNOC_GFX_CLK>,
			<&gpucc GPU_CC_AHB_CLK>;

		clock-names = "gmu_clk", "cxo_clk", "axi_clk",
				    "gcc_gpu_memnoc_gfx_clk", "gpu_cc_ahb";
	};
};
