&soc {
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <1>;
	msm_vidc: qcom,vidc@5a00000 {
		compatible = "qcom,msm-vidc", "qcom,msm-vidc-monaco", "qcom,msm-vidc-ar50lt";
		status = "okay";
		reg = <0x5a00000 0x200000>;
		interrupts = <GIC_SPI 225 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
		interrupt-parent = <&intc>;

		memory-region = <&video_mem>;
		pas-id = <9>;

		/* IOMMU Config */
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;

		/* Supply */
		venus-supply = <&gcc_venus_gdsc>;
		venus-core0-supply = <&gcc_vcodec0_gdsc>;

		/* Clocks */
		clock-names = "core_clk", "iface_clk", "bus_clk",
			"core0_clk", "core0_bus_clk", "throttle_clk";

		clock-ids = <GCC_VIDEO_VENUS_CTL_CLK GCC_VIDEO_AHB_CLK
			GCC_VENUS_CTL_AXI_CLK GCC_VIDEO_VCODEC0_SYS_CLK
			GCC_VCODEC0_AXI_CLK GCC_VIDEO_THROTTLE_CORE_CLK>;
		clocks = <&gcc GCC_VIDEO_VENUS_CTL_CLK>,
			<&gcc GCC_VIDEO_AHB_CLK>,
			<&gcc GCC_VENUS_CTL_AXI_CLK>,
			<&gcc GCC_VIDEO_VCODEC0_SYS_CLK>,
			<&gcc GCC_VCODEC0_AXI_CLK>,
			<&gcc GCC_VIDEO_THROTTLE_CORE_CLK>;
		qcom,proxy-clock-names = "core_clk", "iface_clk", "bus_clk",
			"core0_clk", "core0_bus_clk", "throttle_clk";
		qcom,clock-configs = <0x1 0x0 0x0 0x1 0x0 0x0>;
		qcom,allowed-clock-rates = <133330000 240000000>;

		qcom,reg-presets = <0xB0080 0x0 0x03>;

		/* Video Firmware ELF image name */
		vidc,firmware-name = "venus_v6";

		/* Bus Interconnects */
		interconnect-names = "venus-cnoc", "venus-ddr";
		interconnects = <&bimc MASTER_AMPSS_M0
			&config_noc SLAVE_VENUS_CFG>,
			<&mmnrt_virt MASTER_VIDEO_P0
			&bimc SLAVE_EBI_CH0>;

		/* Bus BW range (low, high) for each bus */
		qcom,bus-range-kbps = <1000 1000
					1000 2128000>;
		/* MMUs */
		non_secure_cb {
			compatible = "qcom,msm-vidc,context-bank";
			label = "venus_ns";
			iommus =
				<&apps_smmu 0x860 0x00>,
				<&apps_smmu 0x880 0x00>;
			qcom,iommu-dma-addr-pool = <0x70800000 0x6f800000>;
			qcom,iommu-faults = "non-fatal";
			buffer-types = <0xfff>;
			virtual-addr-pool = <0x70800000 0x6f800000>;
		};

		secure_bitstream_cb {
			compatible = "qcom,msm-vidc,context-bank";
			label = "venus_sec_bitstream";
			iommus =
				<&apps_smmu 0x861 0x04>;
			qcom,iommu-dma-addr-pool = <0x4b000000 0x25800000>;
			qcom,iommu-faults = "non-fatal";
			qcom,iommu-vmid = <0x9>; /*VMID_CP_BITSTREAM*/
			buffer-types = <0x241>;
			virtual-addr-pool = <0x4b000000 0x25800000>;
			qcom,secure-context-bank;
		};

		secure_pixel_cb {
			compatible = "qcom,msm-vidc,context-bank";
			label = "venus_sec_pixel";
			iommus =
				<&apps_smmu 0x863 0x0>;
			qcom,iommu-dma-addr-pool = <0x25800000 0x25800000>;
			qcom,iommu-faults = "non-fatal";
			qcom,iommu-vmid = <0xA>; /*VMID_CP_PIXEL*/
			buffer-types = <0x106>;
			virtual-addr-pool = <0x25800000 0x25800000>;
			qcom,secure-context-bank;
		};

		secure_non_pixel_cb {
			compatible = "qcom,msm-vidc,context-bank";
			label = "venus_sec_non_pixel";
			iommus =
				<&apps_smmu 0x804 0xE0>;
			qcom,iommu-dma-addr-pool = <0x1000000 0x24800000>;
			qcom,iommu-faults = "non-fatal";
			qcom,iommu-vmid = <0xB>; /*VMID_CP_NON_PIXEL*/
			buffer-types = <0x480>;
			virtual-addr-pool = <0x1000000 0x24800000>;
			qcom,secure-context-bank;
		};
	};
};
