&soc {
	msm_cvp: qcom,cvp@ab00000 {
		compatible = "qcom,msm-cvp", "qcom,waipio-cvp";
		status = "ok";
		reg = <0xab00000 0x100000>;
		interrupts = <GIC_SPI 234 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;

		/* Supply */
		cvp-supply = <&video_cc_mvs1c_gdsc>;
		cvp-core-supply = <&video_cc_mvs1_gdsc>;

		/* Clocks */
		clock-names = "gcc_video_axi1", "cvp_clk", "core_clk",
				"video_cc_mvs1_clk_src";
		clock-ids = <GCC_VIDEO_AXI1_CLK VIDEO_CC_MVS1C_CLK
			VIDEO_CC_MVS1_CLK VIDEO_CC_MVS1_CLK_SRC>;
		clocks = <&clock_gcc GCC_VIDEO_AXI1_CLK>,
			<&clock_videocc VIDEO_CC_MVS1C_CLK>,
			<&clock_videocc VIDEO_CC_MVS1_CLK>,
			<&clock_videocc VIDEO_CC_MVS1_CLK_SRC>;
		qcom,proxy-clock-names = "gcc_video_axi1",
			"cvp_clk", "core_clk", "video_cc_mvs1_clk_src";

		qcom,clock-configs = <0x0 0x0 0x0 0x1>;
		qcom,allowed-clock-rates = <350000000 450000000 500000000 550000000>;

		resets = <&clock_gcc GCC_VIDEO_AXI1_CLK_ARES>,
			<&clock_videocc VIDEO_CC_MVS1C_CLK_ARES>;
		reset-names = "cvp_axi_reset", "cvp_core_reset";
		reset-power-status = <0x2 0x2>;

		qcom,reg-presets = <0xB0088 0x0>;
		qcom,ipcc-reg = <0x400000 0x100000>;
		qcom,gcc-reg = <0x110000 0x40000>;

		pas-id = <26>;
		memory-region = <&cvp_mem>;

		/* CVP Firmware ELF image name */
		cvp,firmware-name = "evass";

		/* Buses */
		cvp_cnoc {
			compatible = "qcom,msm-cvp,bus";
			label = "cvp-cnoc";
			qcom,bus-master = <MASTER_APPSS_PROC>;
			qcom,bus-slave = <SLAVE_VENUS_CFG>;
			qcom,bus-governor = "performance";
			qcom,bus-range-kbps = <1000 1000>;
		};

		cvp_bus_ddr {
			compatible = "qcom,msm-cvp,bus";
			label = "cvp-ddr";
			qcom,bus-master = <MASTER_VIDEO_PROC>;
			qcom,bus-slave = <SLAVE_EBI1>;
			qcom,bus-governor = "performance";
			qcom,bus-range-kbps = <1000 6533000>;
		};

		/* MMUs */
		cvp_non_secure_cb {
			compatible = "qcom,msm-cvp,context-bank";
			label = "cvp_hlos";
			iommus =
				<&apps_smmu 0x21a0 0x400>;
			buffer-types = <0xfff>;
			dma-coherent;
			qcom,iommu-faults = "non-fatal";
			qcom,iommu-dma-addr-pool = <0x4b000000 0x90000000>;
		};


		cvp_secure_nonpixel_cb {
			compatible = "qcom,msm-cvp,context-bank";
			label = "cvp_sec_nonpixel";
			iommus =
				<&apps_smmu 0x21a4 0x400>;
			buffer-types = <0x741>;
			qcom,iommu-faults = "non-fatal";
			qcom,iommu-dma-addr-pool = <0x01000000 0x25800000>;
			qcom,iommu-vmid = <0xB>;
		};

		cvp_secure_pixel_cb {
			compatible = "qcom,msm-cvp,context-bank";
			label = "cvp_sec_pixel";
			iommus =
				<&apps_smmu 0x21a3 0x400>;
			buffer-types = <0x106>;
			qcom,iommu-faults = "non-fatal";
			qcom,iommu-dma-addr-pool = <0x26800000 0x24800000>;
			qcom,iommu-vmid = <0xA>;
		};

		/* Memory Heaps */
		qcom,msm-cvp,mem_cdsp {
			compatible = "qcom,msm-cvp,mem-cdsp";
			memory-region = <&cdsp_eva_mem>;
		};
	};
};
