&soc {
	tlmm: pinctrl@f000000 {
		compatible = "qcom,ravelin-pinctrl";
		reg = <0xf000000 0x1000000>;
		interrupts = <GIC_SPI 208 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
		gpio-controller;
		#gpio-cells = <2>;
		interrupt-controller;
		#interrupt-cells = <2>;
		wakeup-parent = <&pdc>;
		qcom,gpios-reserved = <0 1 2 3>;

		qupv3_se7_2uart_pins: qupv3_se7_2uart_pins {
			qupv3_se7_2uart_tx_active: qupv3_se7_2uart_tx_active {
				mux {
					pins = "gpio22";
					function = "qup1_se2_l2";
				};

				config {
					pins = "gpio22";
					drive-strength = <2>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se7_2uart_rx_active: qupv3_se7_2uart_rx_active {
				mux {
					pins = "gpio23";
					function = "qup1_se2_l3";
				};

				config {
					pins = "gpio23";
					drive-strength = <2>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se7_2uart_sleep: qupv3_se7_2uart_sleep {
				mux {
					pins = "gpio22", "gpio23";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio22", "gpio23";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-down;
				};
			};
		};

		qupv3_se2_4uart_pins: qupv3_se2_4uart_pins {
			qupv3_se2_default_cts: qupv3_se2_default_cts {
				mux {
					pins = "gpio14";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio14";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-down;
				};
			};

			qupv3_se2_default_rts: qupv3_se2_default_rts {
				mux {
					pins = "gpio15";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio15";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-down;
				};
			};

			qupv3_se2_default_tx: qupv3_se2_default_tx {
				mux {
					pins = "gpio16";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio16";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se2_default_rx: qupv3_se2_default_rx {
				mux {
					pins = "gpio17";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio17";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-down;
				};
			};

			qupv3_se2_cts: qupv3_se2_cts {
				mux {
					pins = "gpio14";
					function = "qup0_se2_l0";
				};

				config {
					pins = "gpio14";
					drive-strength = <2>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se2_rts: qupv3_se2_rts {
				mux {
					pins = "gpio15";
					function = "qup0_se2_l1";
				};

				config {
					pins = "gpio15";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-down;
				};
			};

			qupv3_se2_tx: qupv3_se2_tx {
				mux {
					pins = "gpio16";
					function = "qup0_se2_l2";
				};

				config {
					pins = "gpio16";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se2_rx: qupv3_se2_rx {
				mux {
					pins = "gpio17";
					function = "qup0_se2_l3";
				};

				config {
					pins = "gpio17";
					drive-strength = <2>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		qupv3_se0_2uart_pins: qupv3_se0_2uart_pins {
			qupv3_se0_2uart_tx_active: qupv3_se0_2uart_tx_active {
				mux {
					pins = "gpio34";
					function = "qup0_se0_l2";
				};

				config {
					pins = "gpio34";
					drive-strength = <2>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se0_2uart_rx_active: qupv3_se0_2uart_rx_active {
				mux {
					pins = "gpio35";
					function = "qup0_se0_l3";
				};

				config {
					pins = "gpio35";
					drive-strength = <2>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se0_2uart_sleep: qupv3_se0_2uart_sleep {
				mux {
					pins = "gpio34", "gpio35";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio34", "gpio35";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-down;
				};
			};
		};

		qupv3_se0_i2c_pins: qupv3_se0_i2c_pins {
			qupv3_se0_i2c_sda_active: qupv3_se0_i2c_sda_active {
				mux {
					pins = "gpio4";
					function = "qup0_se0_l0";
				};

				config {
					pins = "gpio4";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se0_i2c_scl_active: qupv3_se0_i2c_scl_active {
				mux {
					pins = "gpio5";
					function = "qup0_se0_l1";
				};

				config {
					pins = "gpio5";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se0_i2c_sleep: qupv3_se0_i2c_sleep {
				mux {
					pins = "gpio4", "gpio5";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio4", "gpio5";
					drive-strength = <2>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		qupv3_se1_i2c_pins: qupv3_se1_i2c_pins {
			qupv3_se1_i2c_sda_active: qupv3_se1_i2c_sda_active {
				mux {
					pins = "gpio10";
					function = "qup0_se1_l0";
				};

				config {
					pins = "gpio10";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se1_i2c_scl_active: qupv3_se1_i2c_scl_active {
				mux {
					pins = "gpio11";
					function = "qup0_se1_l1";
				};

				config {
					pins = "gpio11";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se1_i2c_sleep: qupv3_se1_i2c_sleep {
				mux {
					pins = "gpio10", "gpio11";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio10", "gpio11";
					drive-strength = <2>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		qupv3_se1_spi_pins: qupv3_se1_spi_pins {
			qupv3_se1_spi_miso_active: qupv3_se1_spi_miso_active {
				mux {
					pins = "gpio10";
					function = "qup0_se1_l0";
				};

				config {
					pins = "gpio10";
					drive-strength = <6>;
					bias-pull-down;
				};
			};

			qupv3_se1_spi_mosi_active: qupv3_se1_spi_mosi_active {
				mux {
					pins = "gpio11";
					function = "qup0_se1_l1";
				};

				config {
					pins = "gpio11";
					drive-strength = <6>;
					bias-pull-down;
				};
			};

			qupv3_se1_spi_clk_active: qupv3_se1_spi_clk_active {
				mux {
					pins = "gpio12";
					function = "qup0_se1_l2";
				};

				config {
					pins = "gpio12";
					drive-strength = <6>;
					bias-pull-down;
				};
			};

			qupv3_se1_spi_cs_active: qupv3_se1_spi_cs_active {
				mux {
					pins = "gpio13";
					function = "qup0_se1_l3";
				};

				config {
					pins = "gpio13";
					drive-strength = <6>;
					bias-pull-down;
				};
			};

			qupv3_se1_spi_sleep: qupv3_se1_spi_sleep {
				mux {
					pins = "gpio10", "gpio11",
						"gpio12", "gpio13";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio10", "gpio11",
						"gpio12", "gpio13";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-down;
				};
			};
		};

		qupv3_se3_i2c_pins: qupv3_se3_i2c_pins {
			qupv3_se3_i2c_sda_active: qupv3_se3_i2c_sda_active {
				mux {
					pins = "gpio18";
					function = "qup0_se3_l0";
				};

				config {
					pins = "gpio18";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se3_i2c_scl_active: qupv3_se3_i2c_scl_active {
				mux {
					pins = "gpio19";
					function = "qup0_se3_l1";
				};

				config {
					pins = "gpio19";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se3_i2c_sleep: qupv3_se3_i2c_sleep {
				mux {
					pins = "gpio18", "gpio19";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio18", "gpio19";
					drive-strength = <2>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		qupv3_se3_spi_pins: qupv3_se3_spi_pins {
			qupv3_se3_spi_miso_active: qupv3_se3_spi_miso_active {
				mux {
					pins = "gpio18";
					function = "qup0_se3_l0";
				};

				config {
					pins = "gpio18";
					drive-strength = <6>;
					bias-pull-down;
				};
			};

			qupv3_se3_spi_mosi_active: qupv3_se3_spi_mosi_active {
				mux {
					pins = "gpio19";
					function = "qup0_se3_l1";
				};

				config {
					pins = "gpio19";
					drive-strength = <6>;
					bias-pull-down;
				};
			};

			qupv3_se3_spi_clk_active: qupv3_se3_spi_clk_active {
				mux {
					pins = "gpio20";
					function = "qup0_se3_l2";
				};

				config {
					pins = "gpio20";
					drive-strength = <6>;
					bias-pull-down;
				};
			};

			qupv3_se3_spi_cs_active: qupv3_se3_spi_cs_active {
				mux {
					pins = "gpio21";
					function = "qup0_se3_l3";
				};

				config {
					pins = "gpio21";
					drive-strength = <6>;
					bias-pull-down;
				};
			};

			qupv3_se3_spi_sleep: qupv3_se3_spi_sleep {
				mux {
					pins = "gpio18", "gpio19",
						"gpio20", "gpio21";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio18", "gpio19",
						"gpio20", "gpio21";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-down;
				};
			};
		};

		qupv3_se4_i2c_pins: qupv3_se4_i2c_pins {
			qupv3_se4_i2c_sda_active: qupv3_se4_i2c_sda_active {
				mux {
					pins = "gpio8";
					function = "qup0_se4_l0_mira";
				};

				config {
					pins = "gpio8";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se4_i2c_scl_active: qupv3_se4_i2c_scl_active {
				mux {
					pins = "gpio9";
					function = "qup0_se4_l1_mira";
				};

				config {
					pins = "gpio9";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se4_i2c_sleep: qupv3_se4_i2c_sleep {
				mux {
					pins = "gpio8", "gpio9";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio8", "gpio9";
					drive-strength = <2>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		qupv3_se4_spi_pins: qupv3_se4_spi_pins {
			qupv3_se4_spi_miso_active: qupv3_se4_spi_miso_active {
				mux {
					pins = "gpio8";
					function = "qup0_se4_l0_mira";
				};

				config {
					pins = "gpio8";
					drive-strength = <6>;
					bias-pull-down;
				};
			};

			qupv3_se4_spi_mosi_active: qupv3_se4_spi_mosi_active {
				mux {
					pins = "gpio9";
					function = "qup0_se4_l1_mira";
				};

				config {
					pins = "gpio9";
					drive-strength = <6>;
					bias-pull-down;
				};
			};

			qupv3_se4_spi_clk_active: qupv3_se4_spi_clk_active {
				mux {
					pins = "gpio6";
					function = "qup0_se4_l2";
				};

				config {
					pins = "gpio6";
					drive-strength = <6>;
					bias-pull-down;
				};
			};

			qupv3_se4_spi_cs_active: qupv3_se4_spi_cs_active {
				mux {
					pins = "gpio7";
					function = "qup0_se4_l3";
				};

				config {
					pins = "gpio7";
					drive-strength = <6>;
					bias-pull-down;
				};
			};

			qupv3_se4_spi_sleep: qupv3_se4_spi_sleep {
				mux {
					pins = "gpio8", "gpio9",
						"gpio6", "gpio7";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio8", "gpio9",
						"gpio6", "gpio7";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-down;
				};
			};
		};

		qupv3_se5_i2c_pins: qupv3_se5_i2c_pins {
			qupv3_se5_i2c_sda_active: qupv3_se5_i2c_sda_active {
				mux {
					pins = "gpio0";
					function = "qup1_se0_l0";
				};

				config {
					pins = "gpio0";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se5_i2c_scl_active: qupv3_se5_i2c_scl_active {
				mux {
					pins = "gpio1";
					function = "qup1_se0_l1";
				};

				config {
					pins = "gpio1";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se5_i2c_sleep: qupv3_se5_i2c_sleep {
				mux {
					pins = "gpio0", "gpio1";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio0", "gpio1";
					drive-strength = <2>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		qupv3_se5_spi_pins: qupv3_se5_spi_pins {
			qupv3_se5_spi_miso_active: qupv3_se5_spi_miso_active {
				mux {
					pins = "gpio0";
					function = "qup1_se0_l0";
				};

				config {
					pins = "gpio0";
					drive-strength = <6>;
					bias-pull-down;
				};
			};

			qupv3_se5_spi_mosi_active: qupv3_se5_spi_mosi_active {
				mux {
					pins = "gpio1";
					function = "qup1_se0_l1";
				};

				config {
					pins = "gpio1";
					drive-strength = <6>;
					bias-pull-down;
				};
			};

			qupv3_se5_spi_clk_active: qupv3_se5_spi_clk_active {
				mux {
					pins = "gpio2";
					function = "qup1_se0_l2";
				};

				config {
					pins = "gpio2";
					drive-strength = <6>;
					bias-pull-down;
				};
			};

			qupv3_se5_spi_cs_active: qupv3_se5_spi_cs_active {
				mux {
					pins = "gpio3";
					function = "qup1_se0_l3";
				};

				config {
					pins = "gpio3";
					drive-strength = <6>;
					bias-pull-down;
				};
			};

			qupv3_se5_spi_sleep: qupv3_se5_spi_sleep {
				mux {
					pins = "gpio0", "gpio1",
						"gpio2", "gpio3";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio0", "gpio1",
						"gpio2", "gpio3";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-down;
				};
			};
		};

		qupv3_se6_i2c_pins: qupv3_se6_i2c_pins {
			qupv3_se6_i2c_sda_active: qupv3_se6_i2c_sda_active {
				mux {
					pins = "gpio50";
					function = "qup1_se1_l0";
				};

				config {
					pins = "gpio50";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se6_i2c_scl_active: qupv3_se6_i2c_scl_active {
				mux {
					pins = "gpio51";
					function = "qup1_se1_l1";
				};

				config {
					pins = "gpio51";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se6_i2c_sleep: qupv3_se6_i2c_sleep {
				mux {
					pins = "gpio50", "gpio51";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio50", "gpio51";
					drive-strength = <2>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		qupv3_se6_spi_pins: qupv3_se6_spi_pins {
			qupv3_se6_spi_miso_active: qupv3_se6_spi_miso_active {
				mux {
					pins = "gpio50";
					function = "qup1_se1_l0";
				};

				config {
					pins = "gpio50";
					drive-strength = <6>;
					bias-pull-down;
				};
			};

			qupv3_se6_spi_mosi_active: qupv3_se6_spi_mosi_active {
				mux {
					pins = "gpio51";
					function = "qup1_se1_l1";
				};

				config {
					pins = "gpio51";
					drive-strength = <6>;
					bias-pull-down;
				};
			};

			qupv3_se6_spi_clk_active: qupv3_se6_spi_clk_active {
				mux {
					pins = "gpio26";
					function = "qup1_se1_l2";
				};

				config {
					pins = "gpio26";
					drive-strength = <6>;
					bias-pull-down;
				};
			};

			qupv3_se6_spi_cs_active: qupv3_se6_spi_cs_active {
				mux {
					pins = "gpio27";
					function = "qup1_se1_l3";
				};

				config {
					pins = "gpio27";
					drive-strength = <6>;
					bias-pull-down;
				};
			};

			qupv3_se6_spi_sleep: qupv3_se6_spi_sleep {
				mux {
					pins = "gpio50", "gpio51",
						"gpio26", "gpio27";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio50", "gpio51",
						"gpio26", "gpio27";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-down;
				};
			};
		};

		qupv3_se8_i2c_pins: qupv3_se8_i2c_pins {
			qupv3_se8_i2c_sda_active: qupv3_se8_i2c_sda_active {
				mux {
					pins = "gpio24";
					function = "qup1_se3_l0";
				};

				config {
					pins = "gpio24";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se8_i2c_scl_active: qupv3_se8_i2c_scl_active {
				mux {
					pins = "gpio25";
					function = "qup1_se3_l1";
				};

				config {
					pins = "gpio25";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se8_i2c_sleep: qupv3_se8_i2c_sleep {
				mux {
					pins = "gpio24", "gpio25";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio24", "gpio25";
					drive-strength = <2>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		qupv3_se8_spi_pins: qupv3_se8_spi_pins {
			qupv3_se8_spi_miso_active: qupv3_se8_spi_miso_active {
				mux {
					pins = "gpio24";
					function = "qup1_se3_l0";
				};

				config {
					pins = "gpio24";
					drive-strength = <6>;
					bias-pull-down;
				};
			};

			qupv3_se8_spi_mosi_active: qupv3_se8_spi_mosi_active {
				mux {
					pins = "gpio25";
					function = "qup1_se3_l1";
				};

				config {
					pins = "gpio25";
					drive-strength = <6>;
					bias-pull-down;
				};
			};

			qupv3_se8_spi_clk_active: qupv3_se8_spi_clk_active {
				mux {
					pins = "gpio51";
					function = "qup1_se3_l2";
				};

				config {
					pins = "gpio51";
					drive-strength = <6>;
					bias-pull-down;
				};
			};

			qupv3_se8_spi_cs_active: qupv3_se8_spi_cs_active {
				mux {
					pins = "gpio50";
					function = "qup1_se3_l3";
				};

				config {
					pins = "gpio50";
					drive-strength = <6>;
					bias-pull-down;
				};
			};

			qupv3_se8_spi_sleep: qupv3_se8_spi_sleep {
				mux {
					pins = "gpio24", "gpio25",
						"gpio51", "gpio50";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio24", "gpio25",
						"gpio51", "gpio50";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-down;
				};
			};
		};

		qupv3_se9_i2c_pins: qupv3_se9_i2c_pins {
			qupv3_se9_i2c_sda_active: qupv3_se9_i2c_sda_active {
				mux {
					pins = "gpio91";
					function = "qup1_se4_l0";
				};

				config {
					pins = "gpio91";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se9_i2c_scl_active: qupv3_se9_i2c_scl_active {
				mux {
					pins = "gpio90";
					function = "qup1_se4_l1";
				};

				config {
					pins = "gpio90";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se9_i2c_sleep: qupv3_se9_i2c_sleep {
				mux {
					pins = "gpio91", "gpio90";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio91", "gpio90";
					drive-strength = <2>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		qupv3_se9_spi_pins: qupv3_se9_spi_pins {
			qupv3_se9_spi_miso_active: qupv3_se9_spi_miso_active {
				mux {
					pins = "gpio91";
					function = "qup1_se4_l0";
				};

				config {
					pins = "gpio91";
					drive-strength = <6>;
					bias-pull-down;
				};
			};

			qupv3_se9_spi_mosi_active: qupv3_se9_spi_mosi_active {
				mux {
					pins = "gpio90";
					function = "qup1_se4_l1";
				};

				config {
					pins = "gpio90";
					drive-strength = <6>;
					bias-pull-down;
				};
			};

			qupv3_se9_spi_clk_active: qupv3_se9_spi_clk_active {
				mux {
					pins = "gpio48";
					function = "qup1_se4_l2";
				};

				config {
					pins = "gpio48";
					drive-strength = <6>;
					bias-pull-down;
				};
			};

			qupv3_se9_spi_cs_active: qupv3_se9_spi_cs_active {
				mux {
					pins = "gpio43";
					function = "qup1_se4_l3";
				};

				config {
					pins = "gpio43";
					drive-strength = <6>;
					bias-pull-down;
				};
			};

			qupv3_se9_spi_sleep: qupv3_se9_spi_sleep {
				mux {
					pins = "gpio91", "gpio90",
						"gpio48", "gpio43";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio91", "gpio90",
						"gpio48", "gpio43";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-down;
				};
			};
		};

		/* WSA speaker reset pins */
		spkr_1_sd_n {
			spkr_1_sd_n_sleep: spkr_1_sd_n_sleep {
				mux {
					pins = "gpio99";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio99";
					drive-strength = <2>;   /* 2 mA */
					bias-pull-down;
					input-enable;
				};
			};

			spkr_1_sd_n_active: spkr_1_sd_n_active {
				mux {
					pins = "gpio99";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio99";
					drive-strength = <16>;   /* 16 mA */
					bias-disable;
					output-high;
				};
			};
		};

		spkr_2_sd_n {
			spkr_2_sd_n_sleep: spkr_2_sd_n_sleep {
				mux {
					pins = "gpio100";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio100";
					drive-strength = <2>;   /* 2 mA */
					bias-pull-down;
					input-enable;
				};
			};

			spkr_2_sd_n_active: spkr_2_sd_n_active {
				mux {
					pins = "gpio100";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio100";
					drive-strength = <16>;   /* 16 mA */
					bias-disable;
					output-high;
				};
			};
		};

		/* WCD reset pin */
		wcd_reset_active: wcd_reset_active {
			mux {
				pins = "gpio96";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio96";
				drive-strength = <16>;
				output-high;
			};
		};

		wcd_reset_sleep: wcd_reset_sleep {
			mux {
				pins = "gpio96";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio96";
				drive-strength = <16>;
				bias-disable;
				output-low;
			};
		};

		sdc1_on: sdc1_on {
			clk {
				pins = "sdc1_clk";
				bias-disable;
				drive-strength = <16>;
			};

			cmd {
				pins = "sdc1_cmd";
				bias-pull-up;
				drive-strength = <10>;
			};

			data {
				pins = "sdc1_data";
				bias-pull-up;
				drive-strength = <10>;
			};

			rclk {
				pins = "sdc1_rclk";
				bias-pull-down;
			};
		};

		sdc1_off: sdc1_off {
			clk {
				pins = "sdc1_clk";
				bias-disable;
				drive-strength = <2>;
			};

			cmd {
				pins = "sdc1_cmd";
				bias-pull-up;
				drive-strength = <2>;
			};

			data {
				pins = "sdc1_data";
				bias-pull-up;
				drive-strength = <2>;
			};

			rclk {
				pins = "sdc1_rclk";
				bias-pull-down;
			};
		};

		sdc2_on: sdc2_on {
			clk {
				pins = "sdc2_clk";
				bias-disable;
				drive-strength = <16>;
			};

			cmd {
				pins = "sdc2_cmd";
				bias-pull-up;
				drive-strength = <10>;
			};

			data {
				pins = "sdc2_data";
				bias-pull-up;
				drive-strength = <10>;
			};

			sd-cd {
				pins = "gpio101";
				bias-pull-up;
				drive-strength = <2>;
			};
		};

		sdc2_off: sdc2_off {
			clk {
				pins = "sdc2_clk";
				bias-disable;
				drive-strength = <2>;
			};

			cmd {
				pins = "sdc2_cmd";
				bias-pull-up;
				drive-strength = <2>;
			};

			data {
				pins = "sdc2_data";
				bias-pull-up;
				drive-strength = <2>;
			};

			sd-cd {
				pins = "gpio101";
				bias-pull-up;
				drive-strength = <2>;
			};
		};

		trigout_a: trigout_a {
			mux {
				pins = "gpio26";
				function = "qdss_cti";
			};

			config {
				pins = "gpio26";
				drive-strength = <2>;
				bias-disable;
			};
		};

		/* touchscreen pins */
		pmx_ts_active {
			ts_active: ts_active {
				mux {
					pins = "gpio12", "gpio13";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio12", "gpio13";
					drive-strength = <8>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			ts_spi_active: ts_spi_active {
				mux {
					pins = "gpio90", "gpio91";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio90", "gpio91";
					drive-strength = <8>;
					bias-pull-up;
				};
			};
		};

		pmx_ts_reset_suspend {
			ts_reset_suspend: ts_reset_suspend {
				mux {
					pins = "gpio12";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio12";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-down;
				};
			};

			ts_spi_reset_suspend: ts_spi_reset_suspend {
				mux {
					pins = "gpio90";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio90";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-down;
				};
			};
		};

		pmx_ts_int_suspend {
			ts_int_suspend: ts_int_suspend {
				mux {
					pins = "gpio13";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio13";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-down;
				};
			};

			ts_spi_int_suspend: ts_spi_int_suspend {
				mux {
					pins = "gpio91";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio91";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-down;
				};
			};
		};

		pmx_ts_release {
			ts_release: ts_release {
				mux {
					pins = "gpio12", "gpio13";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio12", "gpio13";
					drive-strength = <2>;
					bias-disable;
				};
			};

			ts_spi_release: ts_spi_release {
				mux {
					pins = "gpio90", "gpio91";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio90", "gpio91";
					drive-strength = <2>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

               nfc {
                       nfc_int_active: nfc_int_active {
                               /* active state */
                               mux {
                                       /* NFC Read Interrupt */
                                       pins = "gpio9";
                                       function = "gpio";
                               };

                               config {
                                       pins = "gpio9";
                                       drive-strength = <2>; /* 2 MA */
                                       bias-pull-down;
                               };
                      };

                       nfc_int_suspend: nfc_int_suspend {
                               /* sleep state */
                               mux {
                                       /* NFC Read Interrupt */
                                       pins = "gpio9";
                                       function = "gpio";
                               };

                               config {
                                       pins = "gpio9";
                                       drive-strength = <2>; /* 2 MA */
                                       bias-pull-down;
                               };
                       };

                       nfc_enable_active: nfc_enable_active {
                               mux {
                                       /* Enable, Firmware and Clock request gpios */
                                       pins = "gpio6", "gpio8", "gpio7";
                                       function = "gpio";
                               };

                               config {
                                       pins = "gpio6", "gpio8", "gpio7";
                                       drive-strength = <2>; /* 2 MA */
                                       bias-disable;
                               };
                       };

                       nfc_enable_suspend: nfc_enable_suspend {
                               mux {
                                       pins = "gpio6", "gpio8", "gpio7";
                                       function = "gpio";
                               };

                               config {
                                       pins = "gpio6", "gpio8", "gpio7";
                                       drive-strength = <2>; /* 2 MA */
                                       bias-disable;
                               };
                       };
               };

		pcie0 {
			pcie0_perst_default: pcie0_perst_default {
				mux {
					pins = "gpio32";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio32";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-down;
				};
			};

			pcie0_clkreq_default: pcie0_clkreq_default {
				mux {
					pins = "gpio107";
					function = "pcie0_clk_req";
				};

				config {
					pins = "gpio107";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			pcie0_wake_default: pcie0_wake_default {
				mux {
					pins = "gpio31";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio31";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			pcie0_clkreq_sleep: pcie0_clkreq_sleep {
				mux {
					pins = "gpio107";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio107";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};
		};

		usb_phy_ps: usb_phy_ps {
			usb3phy_portselect_default: usb3phy_portselect_default {
				mux {
					pins = "gpio94";
					function = "usb0_phy_ps";
				};

				config {
					pins = "gpio94";
					bias-disable;
					drive-strength = <2>;
				};
			};
		};
	};
};
