&clock_gcc {
	qcom,critical-devices = <&qupv3_se5_i2c>;
};

&qupv3_se5_i2c {
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <0>;
	status = "ok";
	wl2866d@28 {
		compatible = "xiaomi,wl2866d";
		reg = <0x28>;
		vin1-supply = <&S12B>;
		vin1-voltage-level = <1250000  1250000>;
		vin2-supply = <&BOB>;
		vin2-voltage-level = <3300000  3300000>;
		en-gpio =  <&tlmm 44 0>;
		avdd2 = /bits/ 8 <0x80>;
		dvdd1 = /bits/ 8 <0x64>;
		status = "ok";
	};
};
