&soc {
	tlmm: pinctrl@f000000 {
		compatible = "qcom,neo-pinctrl";
		reg = <0xf000000 0x1000000>;
		interrupts = <GIC_SPI 208 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
		gpio-controller;
		#gpio-cells = <2>;
		interrupt-controller;
		#interrupt-cells = <2>;
		wakeup-parent = <&pdc>;

		sdc1_on: sdc1_on {
			clk {
				pins = "sdc1_clk";
				bias-disable;
				drive-strength = <16>;
			};

			cmd {
				pins = "sdc1_cmd";
				bias-pull-up;
				drive-strength = <10>;
			};

			data {
				pins = "sdc1_data";
				bias-pull-up;
				drive-strength = <10>;
			};

			rclk {
				pins = "sdc1_rclk";
				bias-pull-down;
			};
		};

		sdc1_off: sdc1_off {
			clk {
				pins = "sdc1_clk";
				bias-disable;
				drive-strength = <2>;
			};

			cmd {
				pins = "sdc1_cmd";
				bias-pull-up;
				drive-strength = <2>;
			};

			data {
				pins = "sdc1_data";
				bias-pull-up;
				drive-strength = <2>;
			};

			rclk {
				pins = "sdc1_rclk";
				bias-pull-down;
			};
		};

		pri_aux_pcm_clk {
			pri_aux_pcm_clk_sleep: pri_aux_pcm_clk_sleep {
				mux {
					pins = "gpio105";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio105";
					drive-strength = <2>;   /* 2 mA */
					bias-pull-down;         /* PULL DOWN */
					input-enable;
				};
			};

			pri_aux_pcm_clk_active: pri_aux_pcm_clk_active {
				mux {
					pins = "gpio105";
					function = "i2s0_sck";
				};

				config {
					pins = "gpio105";
					drive-strength = <8>;   /* 8 mA */
					bias-disable;           /* NO PULL */
					output-high;
				};
			};
		};

		pri_aux_pcm_sync {
			pri_aux_pcm_sync_sleep: pri_aux_pcm_sync_sleep {
				mux {
					pins = "gpio108";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio108";
					drive-strength = <2>;   /* 2 mA */
					bias-pull-down;         /* PULL DOWN */
					input-enable;
				};
			};

			pri_aux_pcm_sync_active: pri_aux_pcm_sync_active {
				mux {
					pins = "gpio108";
					function = "i2s0_ws";
				};

				config {
					pins = "gpio108";
					drive-strength = <8>;   /* 8 mA */
					bias-disable;           /* NO PULL */
					output-high;
				};
			};
		};

		pri_aux_pcm_din {
			pri_aux_pcm_din_sleep: pri_aux_pcm_din_sleep {
				mux {
					pins = "gpio106";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio106";
					drive-strength = <2>;   /* 2 mA */
					bias-pull-down;         /* PULL DOWN */
					input-enable;
				};
			};

			pri_aux_pcm_din_active: pri_aux_pcm_din_active {
				mux {
					pins = "gpio106";
					function = "i2s0_data0";
				};

				config {
					pins = "gpio106";
					drive-strength = <8>;   /* 8 mA */
					bias-disable;           /* NO PULL */
				};
			};
		};

		pri_aux_pcm_dout {
			pri_aux_pcm_dout_sleep: pri_aux_pcm_dout_sleep {
				mux {
					pins = "gpio107";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio107";
					drive-strength = <2>;   /* 2 mA */
					bias-pull-down;         /* PULL DOWN */
					input-enable;
				};
			};

			pri_aux_pcm_dout_active: pri_aux_pcm_dout_active {
				mux {
					pins = "gpio107";
					function = "i2s0_data1";
				};

				config {
					pins = "gpio107";
					drive-strength = <8>;   /* 8 mA */
					bias-disable;           /* NO PULL */
				};
			};
		};

		pri_tdm_clk {
			pri_tdm_clk_sleep: pri_tdm_clk_sleep {
				mux {
					pins = "gpio105";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio105";
					drive-strength = <2>;   /* 2 mA */
					bias-pull-down;         /* PULL DOWN */
					input-enable;
				};
			};

			pri_tdm_clk_active: pri_tdm_clk_active {
				mux {
					pins = "gpio105";
					function = "i2s0_sck";
				};

				config {
					pins = "gpio105";
					drive-strength = <8>;   /* 8 mA */
					bias-disable;           /* NO PULL */
					output-high;
				};
			};
		};

		pri_tdm_sync {
			pri_tdm_sync_sleep: pri_tdm_sync_sleep {
				mux {
					pins = "gpio108";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio108";
					drive-strength = <2>;   /* 2 mA */
					bias-pull-down;         /* PULL DOWN */
					input-enable;
				};
			};

			pri_tdm_sync_active: pri_tdm_sync_active {
				mux {
					pins = "gpio108";
					function = "i2s0_ws";
				};

				config {
					pins = "gpio108";
					drive-strength = <8>;   /* 8 mA */
					bias-disable;           /* NO PULL */
					output-high;
				};
			};
		};

		pri_tdm_din {
			pri_tdm_din_sleep: pri_tdm_din_sleep {
				mux {
					pins = "gpio106";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio106";
					drive-strength = <2>;   /* 2 mA */
					bias-pull-down;         /* PULL DOWN */
					input-enable;
				};
			};

			pri_tdm_din_active: pri_tdm_din_active {
				mux {
					pins = "gpio106";
					function = "i2s0_data0";
				};

				config {
					pins = "gpio106";
					drive-strength = <8>;   /* 8 mA */
					bias-disable;           /* NO PULL */
				};
			};
		};

		pri_tdm_dout {
			pri_tdm_dout_sleep: pri_tdm_dout_sleep {
				mux {
					pins = "gpio107";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio107";
					drive-strength = <2>;   /* 2 mA */
					bias-pull-down;         /* PULL DOWN */
					input-enable;
				};
			};

			pri_tdm_dout_active: pri_tdm_dout_active {
				mux {
					pins = "gpio107";
					function = "i2s0_data1";
				};

				config {
					pins = "gpio107";
					drive-strength = <8>;   /* 8 mA */
					bias-disable;           /* NO PULL */
				};
			};
		};

		pri_mi2s_sck {
			pri_mi2s_sck_sleep: pri_mi2s_sck_sleep {
				mux {
					pins = "gpio105";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio105";
					drive-strength = <2>;   /* 2 mA */
					bias-pull-down;         /* PULL DOWN */
					input-enable;
				};
			};

			pri_mi2s_sck_active: pri_mi2s_sck_active {
				mux {
					pins = "gpio105";
					function = "i2s0_sck";
				};

				config {
					pins = "gpio105";
					drive-strength = <8>;   /* 8 mA */
					bias-disable;           /* NO PULL */
					output-high;
				};
			};
		};

		pri_mi2s_ws {
			pri_mi2s_ws_sleep: pri_mi2s_ws_sleep {
				mux {
					pins = "gpio108";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio108";
					drive-strength = <2>;   /* 2 mA */
					bias-pull-down;         /* PULL DOWN */
					input-enable;
				};
			};

			pri_mi2s_ws_active: pri_mi2s_ws_active {
				mux {
					pins = "gpio108";
					function = "i2s0_ws";
				};

				config {
					pins = "gpio108";
					drive-strength = <8>;   /* 8 mA */
					bias-disable;           /* NO PULL */
					output-high;
				};
			};
		};

		pri_mi2s_sd0 {
			pri_mi2s_sd0_sleep: pri_mi2s_sd0_sleep {
				mux {
					pins = "gpio106";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio106";
					drive-strength = <2>;   /* 2 mA */
					bias-pull-down;         /* PULL DOWN */
					input-enable;
				};
			};

			pri_mi2s_sd0_active: pri_mi2s_sd0_active {
				mux {
					pins = "gpio106";
					function = "i2s0_data0";
				};

				config {
					pins = "gpio106";
					drive-strength = <8>;   /* 8 mA */
					bias-disable;           /* NO PULL */
					output-high;
				};
			};
		};

		pri_mi2s_sd1 {
			pri_mi2s_sd1_sleep: pri_mi2s_sd1_sleep {
				mux {
					pins = "gpio107";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio107";
					drive-strength = <2>;   /* 2 mA */
					bias-pull-down;         /* PULL DOWN */
					input-enable;
				};
			};

			pri_mi2s_sd1_active: pri_mi2s_sd1_active {
				mux {
					pins = "gpio107";
					function = "i2s0_data1";
				};

				config {
					pins = "gpio107";
					drive-strength = <8>;   /* 8 mA */
					bias-disable;           /* NO PULL */
					output-high;
				};
			};
		};

		/* WSA speaker reset pins */
		spkr_1_sd_n {
			spkr_1_sd_n_sleep: spkr_1_sd_n_sleep {
				mux {
					pins = "gpio44";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio44";
					drive-strength = <2>;   /* 2 mA */
					bias-pull-down;
					input-enable;
				};
			};

			spkr_1_sd_n_active: spkr_1_sd_n_active {
				mux {
					pins = "gpio44";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio44";
					drive-strength = <16>;   /* 16 mA */
					bias-disable;
					output-high;
				};
			};
		};

		spkr_2_sd_n {
			spkr_2_sd_n_sleep: spkr_2_sd_n_sleep {
				mux {
					pins = "gpio43";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio43";
					drive-strength = <2>;   /* 2 mA */
					bias-pull-down;
					input-enable;
				};
			};

			spkr_2_sd_n_active: spkr_2_sd_n_active {
				mux {
					pins = "gpio43";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio43";
					drive-strength = <16>;   /* 16 mA */
					bias-disable;
					output-high;
				};
			};
		};

		/* WCD reset pin */
		wcd938x_reset_active: wcd938x_reset_active {
			mux {
				pins = "gpio42";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio42";
				drive-strength = <16>;
				output-high;
			};
		};

		wcd938x_reset_sleep: wcd938x_reset_sleep {
			mux {
				pins = "gpio42";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio42";
				drive-strength = <16>;
				bias-disable;
				output-low;
			};
		};

	gpio_vol_up: gpio_vol_up {
		mux {
			pins = "gpio122";
			function = "gpio";
		};

		 config {
			pins = "gpio122";
			drive-strength = <2>;
			bias-pull-up;
			input-enable;
		};
	};

		pcie0 {
			pcie0_perst_default: pcie0_perst_default {
				mux {
					pins = "gpio55";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio55";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-down;
				};
			};

			pcie0_clkreq_default: pcie0_clkreq_default {
				mux {
					pins = "gpio56";
					function = "PCIE0_CLK_REQ_N";
				};

				config {
					pins = "gpio56";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			pcie0_wake_default: pcie0_wake_default {
				mux {
					pins = "gpio57";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio57";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			pcie0_clkreq_sleep: pcie0_clkreq_sleep {
				mux {
					pins = "gpio56";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio56";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};
		};

		pcie1 {
			pcie1_perst_default: pcie1_perst_default {
				mux {
					pins = "gpio58";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio58";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-down;
				};
			};

			pcie1_clkreq_default: pcie1_clkreq_default {
				mux {
					pins = "gpio59";
					function = "PCIE1_CLK_REQ_N";
				};

				config {
					pins = "gpio59";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			pcie1_wake_default: pcie1_wake_default {
				mux {
					pins = "gpio60";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio60";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			pcie1_clkreq_sleep: pcie1_clkreq_sleep {
				mux {
					pins = "gpio59";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio59";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};
		};

	bq256xx_intr: bq256xx_intr {
		bq256xx_intr_default: bq256xx_intr_default {
			mux {
				pins = "gpio6";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio6";
				bias-pull-up;
				input-enabled;
			};
		};
	};

	bq27421_intr: bq27421_intr {
		bq27421_intr_default: bq27421_intr_default {
			mux {
				pins = "gpio7";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio7";
				bias-pull-up;
				input-enabled;
			};
		};
	};

	qupv3_se11_2uart_pins: qupv3_se11_2uart_pins {
			qupv3_se11_2uart_active: qupv3_se11_2uart_active {
				mux {
					pins = "gpio14", "gpio15";
					function = "qup1_se5";
				};

				config {
					pins = "gpio14", "gpio15";
					drive-strength = <2>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se11_2uart_sleep: qupv3_se11_2uart_sleep {
				mux {
					pins = "gpio14", "gpio15";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio14", "gpio15";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-down;
				};
			};
		};

		qupv3_se0_i2c_pins: qupv3_se0_i2c_pins {
			qupv3_se0_i2c_active: qupv3_se0_i2c_active {
				mux {
					pins = "gpio0", "gpio1";
					function = "qup0_se0";
				};

				config {
					pins = "gpio0", "gpio1";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se0_i2c_sleep: qupv3_se0_i2c_sleep {
				mux {
					pins = "gpio0", "gpio1";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio0", "gpio1";
					drive-strength = <2>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		qupv3_se0_spi_pins: qupv3_se0_spi_pins {
			qupv3_se0_spi_active: qupv3_se0_spi_active {
				mux {
					pins = "gpio0", "gpio1",
							"gpio2", "gpio3";
					function = "qup0_se0";
				};

				config {
					pins = "gpio0", "gpio1",
							"gpio2", "gpio3";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se0_spi_sleep: qupv3_se0_spi_sleep {
				mux {
					pins = "gpio0", "gpio1",
							"gpio2", "gpio3";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio0", "gpio1",
							"gpio2", "gpio3";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		qupv3_se1_i2c_pins: qupv3_se1_i2c_pins {
			qupv3_se1_i2c_active: qupv3_se1_i2c_active {
				mux {
					pins = "gpio2", "gpio3";
					function = "qup0_se1";
				};

				config {
					pins = "gpio2", "gpio3";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se1_i2c_sleep: qupv3_se1_i2c_sleep {
				mux {
					pins = "gpio2", "gpio3";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio2", "gpio3";
					drive-strength = <2>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		 qupv3_se1_spi_pins: qupv3_se1_spi_pins {
			qupv3_se1_spi_active: qupv3_se1_spi_active {
				mux {
					pins = "gpio2", "gpio3",
							"gpio61", "gpio62";
					function = "qup0_se1";
				};

				config {
					pins = "gpio2", "gpio3",
						       "gpio61", "gpio62";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se1_spi_sleep: qupv3_se1_spi_sleep {
				mux {
					pins = "gpio2", "gpio3",
							"gpio61", "gpio62";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio2", "gpio3",
							"gpio61", "gpio62";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		qupv3_se2_i2c_pins: qupv3_se2_i2c_pins {
			qupv3_se2_i2c_active: qupv3_se2_i2c_active {
				mux {
					pins = "gpio22", "gpio23";
					function = "qup0_se2";
				};

				config {
					pins = "gpio22", "gpio23";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se2_i2c_sleep: qupv3_se2_i2c_sleep {
				mux {
					pins = "gpio22", "gpio23";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio22", "gpio23";
					drive-strength = <2>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		 qupv3_se2_spi_pins: qupv3_se2_spi_pins {
			qupv3_se2_spi_active: qupv3_se2_spi_active {
				mux {
					pins = "gpio22", "gpio23",
							"gpio12", "gpio13";
					function = "qup0_se2";
				};

				config {
					pins = "gpio22", "gpio23",
							"gpio12", "gpio13";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se2_spi_sleep: qupv3_se2_spi_sleep {
				mux {
					pins = "gpio22", "gpio23",
							"gpio12", "gpio13";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio22", "gpio23",
							"gpio12", "gpio13";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		qupv3_se3_i2c_pins: qupv3_se3_i2c_pins {
			qupv3_se3_i2c_active: qupv3_se3_i2c_active {
				mux {
					pins = "gpio16", "gpio17";
					function = "qup0_se3";
				};

				config {
					pins = "gpio16", "gpio17";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se3_i2c_sleep: qupv3_se3_i2c_sleep {
				mux {
					pins = "gpio16", "gpio17";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio16", "gpio17";
					drive-strength = <2>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		qupv3_se3_spi_pins: qupv3_se3_spi_pins {
			qupv3_se3_spi_active: qupv3_se3_spi_active {
				mux {
					pins = "gpio16", "gpio17",
							"gpio18";
					function = "qup0_se3";
				};

				config {
					pins = "gpio16", "gpio17",
							"gpio18";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se3_spi_sleep: qupv3_se3_spi_sleep {
				mux {
					pins = "gpio16", "gpio17",
							"gpio18";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio16", "gpio17",
							"gpio18";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se3_spi_cs0_active: qupv3_se3_spi_cs0_active {
				mux {
					pins = "gpio19";
					function = "qup0_se3";
				};

				config {
					pins = "gpio19";
					drive-strength = <6>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se3_spi_cs0_sleep: qupv3_se3_spi_cs0_sleep {
				mux {
					pins = "gpio19";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio19";
					drive-strength = <6>;
					/* Helios specific CS requirement. */
					bias-pull-up;
				};
			};
		};

		qupv3_se4_i2c_pins: qupv3_se4_i2c_pins {
			qupv3_se4_i2c_active: qupv3_se4_i2c_active {
				mux {
					pins = "gpio20", "gpio21";
					function = "qup0_se4";
				};

				config {
					pins = "gpio20", "gpio21";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se4_i2c_sleep: qupv3_se4_i2c_sleep {
				mux {
					pins = "gpio20", "gpio21";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio20", "gpio21";
					drive-strength = <2>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		qupv3_se4_spi_pins: qupv3_se4_spi_pins {
			qupv3_se4_spi_active: qupv3_se4_spi_active {
				mux {
					pins = "gpio20", "gpio21",
							"gpio22", "gpio23";
					function = "qup0_se4";
				};

				config {
					pins = "gpio20", "gpio21",
							"gpio22", "gpio23";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se4_spi_sleep: qupv3_se4_spi_sleep {
				mux {
					pins = "gpio20", "gpio21",
							"gpio22", "gpio23";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio20", "gpio21",
							"gpio22", "gpio23";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		 qupv3_se5_i2c_pins: qupv3_se5_i2c_pins {
			qupv3_se5_i2c_active: qupv3_se5_i2c_active {
				mux {
					pins = "gpio95", "gpio96";
					function = "qup0_se5";
				};

				config {
					pins = "gpio95", "gpio96";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se5_i2c_sleep: qupv3_se5_i2c_sleep {
				mux {
					pins = "gpio95", "gpio96";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio95", "gpio96";
					drive-strength = <2>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		qupv3_se5_spi_pins: qupv3_se5_spi_pins {
			qupv3_se5_spi_active: qupv3_se5_spi_active {
				mux {
					pins = "gpio95", "gpio96",
							"gpio97", "gpio98";
					function = "qup0_se5";
				};

				config {
					pins = "gpio95", "gpio96",
							"gpio97", "gpio98";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se5_spi_sleep: qupv3_se5_spi_sleep {
				mux {
					pins = "gpio95", "gpio96",
							"gpio97", "gpio98";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio95", "gpio96",
							"gpio97", "gpio98";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		qupv3_se6_i2c_pins: qupv3_se6_i2c_pins {
			qupv3_se6_i2c_active: qupv3_se6_i2c_active {
				mux {
					pins = "gpio91", "gpio92";
					function = "qup1_se0";
				};

				config {
					pins = "gpio91", "gpio92";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se6_i2c_sleep: qupv3_se6_i2c_sleep {
				mux {
					pins = "gpio91", "gpio92";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio91", "gpio92";
					drive-strength = <2>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		qupv3_se6_spi_pins: qupv3_se6_spi_pins {
			qupv3_se6_spi_active: qupv3_se6_spi_active {
				mux {
					pins = "gpio91", "gpio92",
							"gpio64", "gpio63";
					function = "qup1_se0";
				};

				config {
					pins = "gpio91", "gpio92",
							"gpio64", "gpio63";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se6_spi_sleep: qupv3_se6_spi_sleep {
				mux {
					pins = "gpio91", "gpio92",
							"gpio64", "gpio63";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio91", "gpio92",
							"gpio64", "gpio63";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		qupv3_se8_i2c_pins: qupv3_se8_i2c_pins {
			qupv3_se8_i2c_active: qupv3_se8_i2c_active {
				mux {
					pins = "gpio8", "gpio9";
					function = "qup1_se2";
				};

				config {
					pins = "gpio8", "gpio9";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se8_i2c_sleep: qupv3_se8_i2c_sleep {
				mux {
					pins = "gpio8", "gpio9";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio8", "gpio9";
					drive-strength = <2>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		qupv3_se8_spi_pins: qupv3_se8_spi_pins {
			qupv3_se8_spi_active: qupv3_se8_spi_active {
				mux {
					pins = "gpio8", "gpio9",
							"gpio10", "gpio11";
					function = "qup1_se2";
				};

				config {
					pins = "gpio8", "gpio9",
							"gpio10", "gpio11";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se8_spi_sleep: qupv3_se8_spi_sleep {
				mux {
					pins = "gpio8", "gpio9",
							"gpio10", "gpio11";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio8", "gpio9",
							"gpio10", "gpio11";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		qupv3_se9_i2c_pins: qupv3_se9_i2c_pins {
			qupv3_se9_i2c_active: qupv3_se9_i2c_active {
				mux {
					pins = "gpio109", "gpio110";
					function = "qup1_se3";
				};

				config {
					pins = "gpio109", "gpio110";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se9_i2c_sleep: qupv3_se9_i2c_sleep {
				mux {
					pins = "gpio109", "gpio110";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio109", "gpio110";
					drive-strength = <2>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		qupv3_se9_spi_pins: qupv3_se9_spi_pins {
			qupv3_se9_spi_active: qupv3_se9_spi_active {
				mux {
					pins = "gpio109", "gpio110",
							"gpio34", "gpio35";
					function = "qup1_se3";
				};

				config {
					pins = "gpio109", "gpio110",
							"gpio34", "gpio35";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se9_spi_sleep: qupv3_se9_spi_sleep {
				mux {
					pins = "gpio109", "gpio110",
							"gpio34", "gpio35";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio109", "gpio110",
							"gpio34", "gpio35";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		qupv3_se10_i2c_pins: qupv3_se10_i2c_pins {
			qupv3_se10_i2c_active: qupv3_se10_i2c_active {
				mux {
					pins = "gpio4", "gpio5";
					function = "qup1_se4";
				};

				config {
					pins = "gpio4", "gpio5";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se10_i2c_sleep: qupv3_se10_i2c_sleep {
				mux {
					pins = "gpio4", "gpio5";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio4", "gpio5";
					drive-strength = <2>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		qupv3_se10_spi_pins: qupv3_se10_spi_pins {
			qupv3_se10_spi_active: qupv3_se10_spi_active {
				mux {
					pins = "gpio4", "gpio5",
							"gpio6", "gpio7";
					function = "qup1_se4";
				};

				config {
					pins = "gpio4", "gpio5",
							"gpio6", "gpio7";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se10_spi_sleep: qupv3_se10_spi_sleep {
				mux {
					pins = "gpio4", "gpio5",
							"gpio6", "gpio7";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio4", "gpio5",
							"gpio6", "gpio7";
					drive-strength = <6>;
					bias-disable;
				};
			};
		};

		qupv3_se7_4uart_pins: qupv3_se7_4uart_pins {
			qupv3_se7_default_cts: qupv3_se7_default_cts {
				mux {
					pins = "gpio24";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio24";
					drive-strength = <2>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se7_default_rtsrx: qupv3_se7_default_rtsrx {
				mux {
					pins = "gpio25", "gpio27";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio25", "gpio27";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-down;
				};
			};

			qupv3_se7_default_tx: qupv3_se7_default_tx {
				mux {
					pins = "gpio26";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio26";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			qupv3_se7_cts: qupv3_se7_cts {
				mux {
					pins = "gpio24";
					function = "qup1_se1";
				};

				config {
					pins = "gpio24";
					drive-strength = <2>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se7_rts: qupv3_se7_rts {
				mux {
					pins = "gpio25";
					function = "qup1_se1";
				};

				config {
					pins = "gpio25";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-down;
				};
			};

			qupv3_se7_tx: qupv3_se7_tx {
				mux {
					pins = "gpio26";
					function = "qup1_se1";
				};

				config {
					pins = "gpio26";
					drive-strength = <2>;
					bias-pull-up;
				};
			};

			/* RX to be in gpio mode for sleep config */
			qupv3_se7_rx_wake: qupv3_se7_rx_wake {
				mux {
					pins = "gpio27";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio27";
					drive-strength = <2>;
					bias-disable;
				};
			};

			qupv3_se7_rx_active: qupv3_se7_rx_active {
				mux {
					pins = "gpio27";
					function = "qup1_se1";
				};

				config {
					pins = "gpio27";
					drive-strength = <2>;
					bias-disable;
				};
			};

			cnss_pins: cnss_pins {
			};
		};

		usb0_phy_ps: usb0_phy_ps {
			usb3phy_portselect_default: usb3phy_portselect_default {
				mux {
					pins = "gpio100";
					function = "usb0_phy";
				};

				config {
					pins = "gpio100";
					bias-disable;
					drive-strength = <2>;
				};
			};
		};

		eusb2_reset_ctrl: eusb2_reset_ctrl {
			eusb2_reset_ctrl_default: eusb2_reset_ctrl_default {
				mux {
					pins = "gpio99";
					function = "gpio";
				};

				config {
					pins = "gpio99";
					output-low;
					bias-pull-down;
					drive-strength = <2>;
				};
			};
		};

		bt_en_sleep: bt_en_sleep {
			mux {
				pins = "gpio46";
				function = "gpio";
			};

			config {
				pins = "gpio46";
				drive-strength = <2>;
				output-low;
				bias-pull-down;
			};
		};
	};
};
