
&qupv3_se4_i2c {
	status = "ok";
	focaltech@38 {
		compatible = "focaltech,fts_ts";
		reg = <0x38>;
		focaltech,display-coords = <0 0 1080 2340>;
		focaltech,max-touch-number = <5>;
		focaltech,reset-gpio-base = <0xF114000>;
		focaltech,intr-gpio-base = <0xF115000>;
		focaltech,trusted-touch-mode = "vm_mode";
		focaltech,touch-environment = "tvm";
		focaltech,trusted-touch-type = "primary";
		focaltech,trusted-touch-spi-irq = <754>;
		focaltech,trusted-touch-io-bases = <0x990000 0x910000>;
		focaltech,trusted-touch-io-sizes = <0x1000 0x4000>;
		focaltech,trusted-touch-vm-gpio-list = <&tlmm 16 0 &tlmm 17 0 &tlmm 18 0
						&tlmm 19 0 &tlmm 20 0 &tlmm 21 0x2008>;
	};
};
