/dts-v1/;
/plugin/;

#include "neo-qxr-hmt.dtsi"
#include "neo-pm8008.dtsi"

/ {
	model = "Qualcomm Technologies, Inc. NEO QXR HMT";
	compatible = "qcom,neo", "qcom,neo-qxr";
	qcom,msm-id = <525 0x10000>;
	qcom,board-id = <0x10026 0x1>;
};

&L1I {
	regulator-min-microvolt = <1000000>;
	regulator-max-microvolt = <1260000>;
};

&L3I {
	regulator-min-microvolt = <1792000>;
	regulator-max-microvolt = <1900000>;
};

&L4I {
	regulator-min-microvolt = <1792000>;
	regulator-max-microvolt = <1900000>;
};

&L5I {
	regulator-min-microvolt = <1504000>;
	regulator-max-microvolt = <3544000>;
};

&L6I {
	regulator-min-microvolt = <2700000>;
	regulator-max-microvolt = <3000000>;
};

&L7I {
	regulator-min-microvolt = <2700000>;
	regulator-max-microvolt = <3000000>;
};
