&mdss_mdp {
	dsi_dual_sharp_wqhd_video: qcom,mdss_dsi_sharp_wqhd_video {
		qcom,mdss-dsi-panel-name =
				"Dual Sharp wqhd video mode dsi panel";
		qcom,mdss-dsi-panel-type = "dsi_video_mode";

		qcom,dsi-ctrl-num = <0 1>;
		qcom,dsi-phy-num = <0 1>;
		qcom,dsi-select-clocks = "src_byte_clk0", "src_pixel_clk0";

		qcom,mdss-dsi-virtual-channel-id = <0>;
		qcom,mdss-dsi-stream = <0>;
		qcom,mdss-dsi-bpp = <24>;
		qcom,mdss-dsi-border-color = <0>;
		qcom,mdss-dsi-h-sync-pulse = <0>;
		qcom,mdss-dsi-traffic-mode = "burst_mode";
		qcom,mdss-dsi-bllp-eof-power-mode;
		qcom,mdss-dsi-bllp-power-mode;
		qcom,mdss-dsi-lane-0-state;
		qcom,mdss-dsi-lane-1-state;
		qcom,mdss-dsi-lane-2-state;
		qcom,mdss-dsi-lane-3-state;
		qcom,mdss-dsi-dma-trigger = "trigger_sw";
		qcom,mdss-dsi-mdp-trigger = "none";
		qcom,mdss-dsi-reset-sequence = <1 20>, <0 20>, <1 20>;
		qcom,mdss-dsi-tx-eot-append;
		qcom,mdss-pan-physical-width-dimension = <68>;
		qcom,mdss-pan-physical-height-dimension = <121>;

		qcom,adjust-timer-wakeup-ms = <1>;
		qcom,mdss-dsi-display-timings {
			timing@0 {
				qcom,mdss-dsi-panel-width = <720>;
				qcom,mdss-dsi-panel-height = <2560>;
				qcom,mdss-dsi-h-front-porch = <30>;
				qcom,mdss-dsi-h-back-porch = <100>;
				qcom,mdss-dsi-h-pulse-width = <4>;
				qcom,mdss-dsi-h-sync-skew = <0>;
				qcom,mdss-dsi-v-back-porch = <8>;
				qcom,mdss-dsi-v-front-porch = <8>;
				qcom,mdss-dsi-v-pulse-width = <1>;
				qcom,mdss-dsi-panel-framerate = <60>;
				qcom,mdss-dsi-on-command = [
					39 01 00 00 00 00 11 91 09
					20 00 20 02 00 03 1c 04 21 00
					0f 03 19 01 97
					39 01 00 00 00 00 03 92 10 f0
					15 01 00 00 00 00 02 90 03
					15 01 00 00 00 00 02 03 01
					39 01 00 00 00 00 06 f0 55 aa 52 08 04
					15 01 00 00 00 00 02 c0 03
					39 01 00 00 00 00 06 f0 55 aa 52 08 07
					15 01 00 00 00 00 02 ef 01
					39 01 00 00 00 00 06 f0 55 aa 52 08 00
					15 01 00 00 00 00 02 b4 10
					15 01 00 00 00 00 02 35 00
					39 01 00 00 00 00 06 f0 55 aa 52 08 01
					39 01 00 00 00 00 05 ff aa 55 a5 80
					15 01 00 00 00 00 02 6f 01
					15 01 00 00 00 00 02 f3 10
					39 01 00 00 00 00 05 ff aa 55 a5 00
					15 01 00 00 00 00 02 90 01
					15 01 00 00 00 00 02 03 00
					15 01 00 00 00 00 02 58 01
					15 01 00 00 00 00 02 c9 00
					15 01 00 00 00 00 02 c0 15
					/* sleep out + delay 120ms */
					05 01 00 00 78 00 01 11
					/* display on + delay 120ms */
					05 01 00 00 78 00 01 29
					];

				qcom,mdss-dsi-off-command = [05 01 00 00 78 00
					02 28 00 05 01 00 00 78 00 02 10 00];
				qcom,mdss-dsi-on-command-state = "dsi_lp_mode";
				qcom,mdss-dsi-off-command-state = "dsi_hs_mode";

			};
		};
	};
};

