&mdss_mdp {
	dsi_dual_nt36850_truly_cmd: qcom,mdss_dsi_nt36850_truly_wqhd_cmd {
		qcom,mdss-dsi-panel-name =
			"Dual nt36850 cmd mode dsi truly panel without DSC";
		qcom,mdss-dsi-panel-type = "dsi_cmd_mode";

		qcom,dsi-ctrl-num = <0 1>;
		qcom,dsi-phy-num = <0 1>;
		qcom,dsi-select-clocks = "src_byte_clk0", "src_pixel_clk0";

		qcom,mdss-dsi-virtual-channel-id = <0>;
		qcom,mdss-dsi-stream = <0>;
		qcom,mdss-dsi-bpp = <24>;
		qcom,mdss-dsi-color-order = "rgb_swap_rgb";
		qcom,mdss-dsi-underflow-color = <0xff>;
		qcom,mdss-dsi-border-color = <0>;

		qcom,mdss-dsi-traffic-mode = "non_burst_sync_event";
		qcom,mdss-dsi-lane-map = "lane_map_0123";
		qcom,mdss-dsi-bllp-eof-power-mode;
		qcom,mdss-dsi-bllp-power-mode;
		qcom,mdss-dsi-tx-eot-append;
		qcom,mdss-dsi-lane-0-state;
		qcom,mdss-dsi-lane-1-state;
		qcom,mdss-dsi-lane-2-state;
		qcom,mdss-dsi-lane-3-state;
		qcom,mdss-dsi-wr-mem-start = <0x2c>;
		qcom,mdss-dsi-wr-mem-continue = <0x3c>;
		qcom,mdss-dsi-te-pin-select = <1>;
		qcom,mdss-dsi-te-dcs-command = <1>;
		qcom,mdss-dsi-te-check-enable;
		qcom,mdss-dsi-te-using-te-pin;
		qcom,mdss-dsi-dma-trigger = "trigger_sw";
		qcom,mdss-dsi-mdp-trigger = "none";
		qcom,mdss-dsi-lp11-init;
		qcom,mdss-dsi-bl-pmic-control-type = "bl_ctrl_wled";
		qcom,mdss-dsi-bl-min-level = <1>;
		qcom,mdss-dsi-bl-max-level = <4095>;
		qcom,mdss-dsi-reset-sequence = <1 10>, <0 10>, <1 50>;
		qcom,mdss-dsi-display-timings {
			timing@0 {
				qcom,mdss-dsi-panel-framerate = <60>;
				qcom,mdss-dsi-panel-width = <720>;
				qcom,mdss-dsi-panel-height = <2560>;
				qcom,mdss-dsi-h-front-porch = <120>;
				qcom,mdss-dsi-h-back-porch = <140>;
				qcom,mdss-dsi-h-pulse-width = <20>;
				qcom,mdss-dsi-h-sync-skew = <0>;
				qcom,mdss-dsi-v-back-porch = <20>;
				qcom,mdss-dsi-v-front-porch = <8>;
				qcom,mdss-dsi-v-pulse-width = <4>;
				qcom,mdss-dsi-h-left-border = <0>;
				qcom,mdss-dsi-h-right-border = <0>;
				qcom,mdss-dsi-v-top-border = <0>;
				qcom,mdss-dsi-v-bottom-border = <0>;
				qcom,mdss-dsi-on-command = [
					15 01 00 00 00 00 02 ff 10
					15 01 00 00 00 00 02 fb 01
					15 01 00 00 00 00 02 36 00
					15 01 00 00 00 00 02 35 00
					39 01 00 00 00 00 03 44 03 e8
					15 01 00 00 00 00 02 51 ff
					15 01 00 00 00 00 02 53 2c
					15 01 00 00 00 00 02 55 01
					05 01 00 00 0a 00 02 20 00
					15 01 00 00 00 00 02 bb 10
					05 01 00 00 78 00 02 11 00
					05 01 00 00 78 00 02 29 00
				];
				qcom,mdss-dsi-off-command = [
					05 01 00 00 78 00 02 28 00
					05 01 00 00 78 00 02 10 00
				];
				qcom,mdss-dsi-on-command-state = "dsi_lp_mode";
				qcom,mdss-dsi-off-command-state = "dsi_hs_mode";
				qcom,mdss-dsi-h-sync-pulse = <0>;
			};
		};
	};
};
