&mdss_mdp {
	dsi_sim_sec_hd_cmd: qcom,mdss_dsi_sim_sec_hd_cmd {
		qcom,mdss-dsi-panel-name =
				"sim hd command mode secondary dsi panel";
		qcom,mdss-dsi-panel-type = "dsi_cmd_mode";

		qcom,dsi-sec-ctrl-num = <1>;
		qcom,dsi-sec-phy-num = <1>;

		qcom,mdss-dsi-virtual-channel-id = <0>;
		qcom,mdss-dsi-stream = <0>;
		qcom,mdss-dsi-bpp = <24>;
		qcom,mdss-dsi-underflow-color = <0xff>;
		qcom,mdss-dsi-border-color = <0>;
		qcom,mdss-dsi-traffic-mode = "burst_mode";
		qcom,panel-ack-disabled;
		qcom,mdss-dsi-te-using-wd;
		qcom,mdss-dsi-te-pin-select = <1>;
		qcom,mdss-dsi-te-dcs-command = <1>;
		qcom,mdss-dsi-te-check-enable;
		qcom,mdss-dsi-te-using-te-pin;
		qcom,mdss-dsi-bllp-eof-power-mode;
		qcom,mdss-dsi-bllp-power-mode;
		qcom,mdss-dsi-lane-0-state;
		qcom,mdss-dsi-lane-1-state;
		qcom,mdss-dsi-lane-2-state;
		qcom,mdss-dsi-lane-3-state;
		qcom,mdss-dsi-reset-sequence = <1 10>, <0 10>, <1 10>;
		qcom,mdss-dsi-tx-eot-append;
		qcom,mdss-dsi-post-init-delay = <1>;
		qcom,mdss-dsi-dma-trigger = "trigger_sw";
		qcom,mdss-dsi-mdp-trigger = "none";

		qcom,mdss-dsi-display-timings {
			timing@0 {
				cell-index = <0>;
				qcom,mdss-dsi-panel-width = <720>;
				qcom,mdss-dsi-panel-height = <1280>;
				qcom,mdss-dsi-h-front-porch = <120>;
				qcom,mdss-dsi-h-back-porch = <60>;
				qcom,mdss-dsi-h-pulse-width = <12>;
				qcom,mdss-dsi-h-sync-skew = <0>;
				qcom,mdss-dsi-v-back-porch = <2>;
				qcom,mdss-dsi-v-front-porch = <12>;
				qcom,mdss-dsi-v-pulse-width = <2>;
				qcom,mdss-dsi-h-sync-pulse = <0>;
				qcom,mdss-dsi-h-left-border = <0>;
				qcom,mdss-dsi-h-right-border = <0>;
				qcom,mdss-dsi-v-top-border = <0>;
				qcom,mdss-dsi-v-bottom-border = <0>;
				qcom,mdss-dsi-panel-framerate = <60>;
				qcom,mdss-dsi-on-command = [
					05 01 00 00 f0 00 01 00
					];
				qcom,mdss-dsi-off-command = [
					05 01 00 00 78 00 02 28 00
					05 01 00 00 78 00 02 10 00
					];
				qcom,mdss-dsi-on-command-state = "dsi_lp_mode";
				qcom,mdss-dsi-off-command-state = "dsi_lp_mode";
			};
		};
	};
};
