
#define MHZ_TO_KBPS(mhz, w) ((mhz * 1000000 * w) / (1024))

&soc {
	msm_gpu: qcom,kgsl-3d0@3d00000 {
		compatible = "qcom,adreno-gpu-gen7-0-0", "qcom,kgsl-3d0";
		status = "ok";
		reg = <0x3d00000 0x40000>, <0x3d61000 0x800>,
			<0x03d50000 0x10000>, <0x3d8b000 0x2000>,
			<0x03d9e000 0x1000>, <0x10900000 0x80000>;
		reg-names = "kgsl_3d0_reg_memory", "cx_dbgc", "rscc",
			"isense_cntl", "cx_misc", "qdss_gfx";
		interrupts = <0 300 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
		interrupt-names = "kgsl_3d0_irq";

		clocks = <&clock_gcc GCC_GPU_MEMNOC_GFX_CLK>,
			<&clock_gcc GCC_GPU_SNOC_DVM_GFX_CLK>,
			<&clock_gpucc GPU_CC_AHB_CLK>,
			<&aoss_qmp QDSS_CLK>;
		clock-names = "gcc_gpu_memnoc_gfx",
				"gcc_gpu_snoc_dvm_gfx",
				"gpu_cc_ahb", "apb_pclk";

		qcom,gpu-model = "Adreno730v1";

		qcom,chipid = <0x07030000>;

		qcom,initial-pwrlevel = <8>;

		qcom,no-nap;

		qcom,min-access-length = <32>;

		qcom,ubwc-mode = <4>;

		qcom,gpu-qdss-stm = <0x161c0000 0x40000>; /* base addr, size */

		qcom,tzone-names = "gpuss-0", "gpuss-1";

		interconnects = <&gem_noc MASTER_GFX3D &mc_virt SLAVE_EBI1>;
		interconnect-names = "gpu_icc_path";

		qcom,bus-table-cnoc =
			<0>,   /* Off */
			<100>; /* On */

		qcom,bus-table-ddr =
			<MHZ_TO_KBPS(0, 4)>,    /* index=0  */
			<MHZ_TO_KBPS(200, 4)>,  /* index=1  */
			<MHZ_TO_KBPS(451, 4)>,  /* index=2  */
			<MHZ_TO_KBPS(547, 4)>,  /* index=3  */
			<MHZ_TO_KBPS(681, 4)>,  /* index=4  */
			<MHZ_TO_KBPS(768, 4)>,  /* index=5  */
			<MHZ_TO_KBPS(1555, 4)>, /* index=6  */
			<MHZ_TO_KBPS(1708, 4)>, /* index=7  */
			<MHZ_TO_KBPS(2092, 4)>, /* index=8  */
			<MHZ_TO_KBPS(2736, 4)>, /* index=9  */
			<MHZ_TO_KBPS(3196, 4)>, /* index=10  */
			<MHZ_TO_KBPS(3350, 4)>; /* index=11  */

		zap-shader {
			memory-region = <&gpu_micro_code_mem>;
		};

		/* Power levels */
		qcom,gpu-pwrlevels {
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			compatible = "qcom,gpu-pwrlevels";

			qcom,gpu-pwrlevel@0 {
				reg = <0>;
				qcom,gpu-freq = <818000000>;
				qcom,level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_TURBO>;

				qcom,bus-freq = <11>;
				qcom,bus-min = <11>;
				qcom,bus-max = <11>;

				qcom,acd-level = <0x882c5ffd>;
			};

			qcom,gpu-pwrlevel@1 {
				reg = <1>;
				qcom,gpu-freq = <791000000>;
				qcom,level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_NOM_L1>;

				qcom,bus-freq = <11>;
				qcom,bus-min = <10>;
				qcom,bus-max = <11>;

				qcom,acd-level = <0x882c5ffd>;
			};

			qcom,gpu-pwrlevel@2 {
				reg = <2>;
				qcom,gpu-freq = <734000000>;
				qcom,level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_NOM>;

				qcom,bus-freq = <10>;
				qcom,bus-min = <9>;
				qcom,bus-max = <11>;

				qcom,acd-level = <0x882d5ffd>;
			};

			qcom,gpu-pwrlevel@3 {
				reg = <3>;
				qcom,gpu-freq = <640000000>;
				qcom,level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_SVS_L2>;

				qcom,bus-freq = <10>;
				qcom,bus-min = <6>;
				qcom,bus-max = <11>;

				qcom,acd-level = <0xa82d5ffd>;
			};

			qcom,gpu-pwrlevel@4 {
				reg = <4>;
				qcom,gpu-freq = <599000000>;
				qcom,level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_SVS_L1>;

				qcom,bus-freq = <8>;
				qcom,bus-min = <6>;
				qcom,bus-max = <9>;

				qcom,acd-level = <0x882e5ffd>;
			};

			qcom,gpu-pwrlevel@5 {
				reg = <5>;
				qcom,gpu-freq = <545000000>;
				qcom,level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_SVS_L0>;

				qcom,bus-freq = <8>;
				qcom,bus-min = <6>;
				qcom,bus-max = <9>;

				qcom,acd-level = <0x882e5ffd>;
			};

			qcom,gpu-pwrlevel@6 {
				reg = <6>;
				qcom,gpu-freq = <492000000>;
				qcom,level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_SVS>;

				qcom,bus-freq = <6>;
				qcom,bus-min = <6>;
				qcom,bus-max = <8>;

				qcom,acd-level = <0x882e5ffd>;
			};

			qcom,gpu-pwrlevel@7 {
				reg = <7>;
				qcom,gpu-freq = <421000000>;
				qcom,level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_LOW_SVS_L1>;

				qcom,bus-freq = <6>;
				qcom,bus-min = <3>;
				qcom,bus-max = <8>;

				qcom,acd-level = <0xa82e5ffd>;
			};

			qcom,gpu-pwrlevel@8 {
				reg = <8>;
				qcom,gpu-freq = <350000000>;
				qcom,level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_LOW_SVS>;

				qcom,bus-freq = <2>;
				qcom,bus-min = <1>;
				qcom,bus-max = <6>;

				qcom,acd-level = <0x882f5ffd>;
			};
		};

		qcom,gpu-mempools {
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;
			compatible = "qcom,gpu-mempools";

			/* 4K Page Pool configuration */
			qcom,gpu-mempool@0 {
				reg = <0>;
				qcom,mempool-page-size = <4096>;
				qcom,mempool-reserved = <2048>;
			};
			/* 8K Page Pool configuration */
			qcom,gpu-mempool@1 {
				reg = <1>;
				qcom,mempool-page-size = <8192>;
				qcom,mempool-reserved = <1024>;
			};
			/* 64K Page Pool configuration */
			qcom,gpu-mempool@2 {
				reg = <2>;
				qcom,mempool-page-size = <65536>;
				qcom,mempool-reserved = <256>;
			};
			/* 128K Page Pool configuration */
			qcom,gpu-mempool@3 {
				reg = <3>;
				qcom,mempool-page-size = <131072>;
				qcom,mempool-reserved = <128>;
			};
			/* 256K Page Pool configuration */
			qcom,gpu-mempool@4 {
				reg = <4>;
				qcom,mempool-page-size = <262144>;
				qcom,mempool-reserved = <80>;
			};
			/* 1M Page Pool configuration */
			qcom,gpu-mempool@5 {
				reg = <5>;
				qcom,mempool-page-size = <1048576>;
				qcom,mempool-reserved = <32>;
			};
		};
	};

	kgsl_msm_iommu: qcom,kgsl-iommu@3da0000 {
		compatible = "qcom,kgsl-smmu-v2";
		reg = <0x03da0000 0x40000>;

		vddcx-supply = <&gpu_cc_cx_gdsc>;

		gfx3d_user: gfx3d_user {
			compatible = "qcom,smmu-kgsl-cb";
			iommus = <&kgsl_smmu 0x0 0x400>;
			qcom,iommu-dma = "disabled";
		};

		gfx3d_lpac: gfx3d_lpac {
			compatible = "qcom,smmu-kgsl-cb";
			iommus = <&kgsl_smmu 0x1 0x400>;
			qcom,iommu-dma = "disabled";
		};

		gfx3d_secure: gfx3d_secure {
			compatible = "qcom,smmu-kgsl-cb";
			iommus = <&kgsl_smmu 0x2 0x400>;
			qcom,iommu-dma = "disabled";
		};
	};

	gmu: qcom,gmu@3d69000 {
		compatible = "qcom,gen7-gmu";

		reg = <0x3d68000 0x37000>,
		      <0xb290000 0x10000>,
		      <0x03D40000 0x10000>;

		reg-names = "gmu", "gmu_pdc", "gmu_ao_blk_dec0";

		interrupts = <0 304 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
			<0 305 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
		interrupt-names = "hfi", "gmu";

		regulator-names = "vddcx", "vdd";

		vddcx-supply = <&gpu_cc_cx_gdsc>;
		vdd-supply = <&gpu_cc_gx_gdsc>;

		clocks = <&clock_gpucc GPU_CC_CX_GMU_CLK>,
			<&clock_gpucc GPU_CC_CXO_CLK>,
			<&clock_gcc GCC_DDRSS_GPU_AXI_CLK>,
			<&clock_gcc GCC_GPU_MEMNOC_GFX_CLK>,
			<&clock_gpucc GPU_CC_AHB_CLK>,
			<&clock_gpucc GPU_CC_HUB_CX_INT_CLK>,
			<&aoss_qmp>;

		clock-names = "gmu_clk", "cxo_clk", "axi_clk",
			"memnoc_clk", "ahb_clk", "hub_clk", "apb_pclk";


		iommus = <&kgsl_smmu 0x5 0x400>;
		qcom,iommu-dma = "disabled";

		mboxes = <&qmp_aop 0>;
		mbox-names = "aop";
	};
};
