&mdss_mdp {
	dsi_sharp_4k_dsc_video: qcom,mdss_dsi_sharp_4k_dsc_video {
		qcom,mdss-dsi-panel-name = "Sharp 4k video mode dsc dsi panel";
		qcom,mdss-dsi-panel-type = "dsi_video_mode";

		qcom,dsi-ctrl-num = <0 1>;
		qcom,dsi-phy-num = <0 1>;

		qcom,mdss-dsi-virtual-channel-id = <0>;
		qcom,mdss-dsi-stream = <0>;
		qcom,mdss-dsi-bpp = <24>;
		qcom,mdss-dsi-border-color = <0>;
		qcom,mdss-dsi-traffic-mode = "burst_mode";
		qcom,mdss-dsi-bllp-eof-power-mode;
		qcom,mdss-dsi-bllp-power-mode;
		qcom,mdss-dsi-lane-0-state;
		qcom,mdss-dsi-lane-1-state;
		qcom,mdss-dsi-lane-2-state;
		qcom,mdss-dsi-lane-3-state;
		qcom,mdss-dsi-dma-trigger = "trigger_sw";
		qcom,mdss-dsi-mdp-trigger = "none";
		qcom,mdss-dsi-reset-sequence = <1 100>, <0 100>, <1 100>;
		qcom,mdss-pan-physical-width-dimension = <71>;
		qcom,mdss-pan-physical-height-dimension = <129>;
		qcom,mdss-dsi-tx-eot-append;

		qcom,adjust-timer-wakeup-ms = <1>;
		qcom,mdss-dsi-panel-hdr-enabled;
		qcom,mdss-dsi-panel-hdr-color-primaries = <14500 15500 32000
			17000 15500 30000 8000 3000>;
		qcom,mdss-dsi-panel-peak-brightness = <4200000>;
		qcom,mdss-dsi-panel-blackness-level = <3230>;

		qcom,mdss-dsi-display-timings {
			timing@0 {
				cell-index = <0>;
				qcom,mdss-dsi-panel-width = <1080>;
				qcom,mdss-dsi-panel-height = <3840>;
				qcom,mdss-dsi-h-front-porch = <30>;
				qcom,mdss-dsi-h-back-porch = <100>;
				qcom,mdss-dsi-h-pulse-width = <4>;
				qcom,mdss-dsi-h-sync-skew = <0>;
				qcom,mdss-dsi-v-back-porch = <7>;
				qcom,mdss-dsi-v-front-porch = <8>;
				qcom,mdss-dsi-v-pulse-width = <1>;
				qcom,mdss-dsi-h-sync-pulse = <0>;
				qcom,mdss-dsi-panel-framerate = <60>;

				qcom,mdss-dsi-on-command = [
					39 01 00 00 00 00 11 91 09 20 00 20 02
					00 03 1c 04 21 00
					0f 03 19 01 97
					39 01 00 00 00 00 03 92 10 f0
					15 01 00 00 00 00 02 90 03
					15 01 00 00 00 00 02 03 01
					39 01 00 00 00 00 06 f0 55 aa 52 08 04
					15 01 00 00 00 00 02 c0 03
					39 01 00 00 00 00 06 f0 55 aa 52 08 07
					15 01 00 00 00 00 02 ef 01
					39 01 00 00 00 00 06 f0 55 aa 52 08 00
					15 01 00 00 00 00 02 b4 10
					15 01 00 00 00 00 02 35 00
					39 01 00 00 00 00 06 f0 55 aa 52 08 01
					39 01 00 00 00 00 05 ff aa 55 a5 80
					15 01 00 00 00 00 02 6f 01
					15 01 00 00 00 00 02 f3 10
					39 01 00 00 00 00 05 ff aa 55 a5 00
					/* sleep out + delay 120ms */
					05 01 00 00 78 00 01 11
					/* display on + delay 120ms */
					05 01 00 00 78 00 01 29
					];
				qcom,mdss-dsi-on-command-state = "dsi_lp_mode";
				qcom,mdss-dsi-off-command =
					[05 01 00 00 78 00 02 28 00
					 05 01 00 00 78 00 02 10 00];
				qcom,mdss-dsi-off-command-state = "dsi_hs_mode";

				qcom,compression-mode = "dsc";
				qcom,mdss-dsc-slice-height = <32>;
				qcom,mdss-dsc-slice-width = <1080>;
				qcom,mdss-dsc-slice-per-pkt = <1>;
				qcom,mdss-dsc-bit-per-component = <8>;
				qcom,mdss-dsc-bit-per-pixel = <8>;
				qcom,mdss-dsc-block-prediction-enable;
			};
		};
	};
};
