
#define MHZ_TO_KBPS(mhz, w) ((mhz * 1000000 * w) / (1024))

&soc {
	msm_gpu: qcom,kgsl-3d0@3d00000 {
		compatible = "qcom,kgsl-3d0", "qcom,adreno-gpu-a662";
		status = "ok";

		reg = <0x3d00000 0x40000>, <0x3d61000 0x800>,
			<0x3de0000 0x10000>, <0x10900000 0x80000>;

		reg-names = "kgsl_3d0_reg_memory", "cx_dbgc", "rscc",
			"qdss_gfx";

		interrupts = <0 300 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>, <0 286 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
		interrupt-names = "kgsl_3d0_irq", "freq_limiter_irq";

		resets = <&gpucc GPUCC_GPU_CC_FREQUENCY_LIMITER_IRQ_CLEAR>;
		reset-names = "freq_limiter_irq_clear";

		clocks = <&gcc GCC_GPU_MEMNOC_GFX_CLK>,
			<&gcc GCC_GPU_SNOC_DVM_GFX_CLK>,
			<&gpucc GPU_CC_AHB_CLK>,
			<&gpucc GPU_CC_HLOS1_VOTE_GPU_SMMU_CLK>,
			<&gpucc GPU_CC_CX_GMU_CLK>,
			<&gpucc GPU_CC_HUB_AON_CLK>,
			<&gpucc GPU_CC_HUB_CX_INT_CLK>,
			<&aoss_qmp>;

		clock-names = "gcc_gpu_memnoc_gfx",
				"gcc_gpu_snoc_dvm_gfx",
				"gpu_cc_ahb",
				"gpu_cc_hlos1_vote_gpu_smmu",
				"gpu_cc_cx_gmu",
				"gpu_cc_hub_aon",
				"gpu_cc_hub_cx_int",
				"apb_pclk";

		qcom,chipid = <0x06060201>;
		qcom,gpu-model = "Adreno662v2";

		qcom,no-nap;

		qcom,highest-bank-bit = <15>;
		qcom,min-access-length = <32>;
		qcom,ubwc-mode = <4>;

		qcom,tzone-names = "gpuss-0", "gpuss-1";

		interconnects = <&gem_noc MASTER_GFX3D &mc_virt SLAVE_EBI1>;
		interconnect-names = "gpu_icc_path";

		qcom,bus-table-ddr7 =
			<MHZ_TO_KBPS(0, 4)>,	/* index=0		*/
			<MHZ_TO_KBPS(200, 4)>,	/* index=1  LOW SVS	*/
			<MHZ_TO_KBPS(451, 4)>,	/* index=2  LOW SVS	*/
			<MHZ_TO_KBPS(547, 4)>,	/* index=3  LOW SVS	*/
			<MHZ_TO_KBPS(768, 4)>,	/* index=4  SVS		*/
			<MHZ_TO_KBPS(1017, 4)>,	/* index=5  SVS		*/
			<MHZ_TO_KBPS(1353, 4)>,	/* index=6  SVS L1	*/
			<MHZ_TO_KBPS(1555, 4)>,	/* index=7  NOM		*/
			<MHZ_TO_KBPS(1708, 4)>,	/* index=8  NOM		*/
			<MHZ_TO_KBPS(2133, 4)>;	/* index=9  TURBO	*/

		qcom,bus-table-ddr8 =
			<MHZ_TO_KBPS(0, 4)>,	/* index=0		*/
			<MHZ_TO_KBPS(200, 4)>,	/* index=1  LOW SVS	*/
			<MHZ_TO_KBPS(451, 4)>,	/* index=2  LOW SVS	*/
			<MHZ_TO_KBPS(547, 4)>,	/* index=3  LOW SVS	*/
			<MHZ_TO_KBPS(768, 4)>,	/* index=4  SVS		*/
			<MHZ_TO_KBPS(1555, 4)>,	/* index=5  SVS		*/
			<MHZ_TO_KBPS(1708, 4)>,	/* index=6  SVS L1	*/
			<MHZ_TO_KBPS(2092, 4)>,	/* index=7  NOM		*/
			<MHZ_TO_KBPS(2736, 4)>,	/* index=8  TURBO	*/
			<MHZ_TO_KBPS(3196, 4)>;	/* index=9  TURBO	*/

		qcom,bus-table-cnoc =
			<0>,	/* Off */
			<100>;	/* On */

		nvmem-cells = <&gpu_speed_bin>, <&gpu_gaming_bin>, <&gpu_model_bin>;
		nvmem-cell-names = "speed_bin", "gaming_bin", "gpu_model";

		zap-shader {
			memory-region = <&gpu_microcode_mem>;
		};

		qcom,gpu-models {
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;
			compatible="qcom,gpu-models";

			qcom,gpu-model@0 {
				compatible="qcom,adreno-gpu-a662";
				qcom,gpu-model-id = <95>;
				qcom,gpu-model = "Adreno644v1";
				qcom,vk-device-id = <0x06060201>;
			};

			qcom,gpu-model@1 {
				compatible="qcom,adreno-gpu-a662";
				qcom,gpu-model-id = <115>;
				qcom,gpu-model = "Adreno645v1";
				qcom,vk-device-id = <0x06060202>;
			};

			qcom,gpu-model@2 {
				compatible="qcom,adreno-gpu-a662";
				qcom,gpu-model-id = <159>;
				qcom,gpu-model = "Adreno649v1";
				qcom,vk-device-id = <0x06060203>;
			};

			qcom,gpu-model@3 {
				compatible="qcom,adreno-gpu-a662";
				qcom,gpu-model-id = <0>;
				qcom,gpu-model = "Adreno649v1";
				qcom,vk-device-id = <0x06060203>;
			};
		};

		qcom,gpu-mempools {
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;
			compatible = "qcom,gpu-mempools";

			/* 4K Page Pool configuration */
			qcom,gpu-mempool@0 {
				reg = <0>;
				qcom,mempool-page-size = <4096>;
				qcom,mempool-reserved = <2048>;
				qcom,mempool-allocate;
			};
			/* 8K Page Pool configuration */
			qcom,gpu-mempool@1 {
				reg = <1>;
				qcom,mempool-page-size = <8192>;
				qcom,mempool-reserved = <1024>;
				qcom,mempool-allocate;
			};
			/* 64K Page Pool configuration */
			qcom,gpu-mempool@2 {
				reg = <2>;
				qcom,mempool-page-size = <65536>;
				qcom,mempool-reserved = <256>;
			};
			/* 1M Page Pool configuration */
			qcom,gpu-mempool@3 {
				reg = <3>;
				qcom,mempool-page-size = <1048576>;
				qcom,mempool-reserved = <32>;
			};
		};

		qcom,gpu-pwrlevel-bins {
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			compatible = "qcom,gpu-pwrlevel-bins";

			qcom,gpu-pwrlevels-0 {
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <0>;

				qcom,speed-bin = <0>;
				qcom,initial-pwrlevel = <5>;

				qcom,gpu-pwrlevel@0 {
					reg = <0>;
					qcom,gpu-freq = <750000000>;
					qcom,level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_NOM_L1>;
					qcom,cx-level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_TURBO_L1>;
					qcom,acd-level = <0x88285ffd>;

					qcom,bus-freq-ddr7 = <9>;
					qcom,bus-min-ddr7 = <9>;
					qcom,bus-max-ddr7 = <9>;

					qcom,bus-freq-ddr8 = <9>;
					qcom,bus-min-ddr8 = <8>;
					qcom,bus-max-ddr8 = <9>;
				};

				qcom,gpu-pwrlevel@1 {
					reg = <1>;
					qcom,gpu-freq = <676000000>;
					qcom,level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_NOM>;
					qcom,cx-level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_TURBO>;
					qcom,acd-level = <0xa8285ffd>;

					qcom,bus-freq-ddr7 = <9>;
					qcom,bus-min-ddr7 = <9>;
					qcom,bus-max-ddr7 = <9>;

					qcom,bus-freq-ddr8 = <9>;
					qcom,bus-min-ddr8 = <7>;
					qcom,bus-max-ddr8 = <9>;
				};

				qcom,gpu-pwrlevel@2 {
					reg = <2>;
					qcom,gpu-freq = <608000000>;
					qcom,level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_SVS_L2>;
					qcom,cx-level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_NOM>;
					qcom,acd-level = <0xa8285ffd>;

					qcom,bus-freq-ddr7 = <9>;
					qcom,bus-min-ddr7 = <8>;
					qcom,bus-max-ddr7 = <9>;

					qcom,bus-freq-ddr8 = <7>;
					qcom,bus-min-ddr8 = <6>;
					qcom,bus-max-ddr8 = <9>;
				};


				qcom,gpu-pwrlevel@3 {
					reg = <3>;
					qcom,gpu-freq = <540000000>;
					qcom,level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_SVS_L1>;
					qcom,cx-level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_SVS_L1>;
					qcom,acd-level = <0x88295ffd>;

					qcom,bus-freq-ddr7 = <8>;
					qcom,bus-min-ddr7 = <7>;
					qcom,bus-max-ddr7 = <9>;

					qcom,bus-freq-ddr8 = <6>;
					qcom,bus-min-ddr8 = <5>;
					qcom,bus-max-ddr8 = <8>;
				};

				qcom,gpu-pwrlevel@4 {
					reg = <4>;
					qcom,gpu-freq = <443000000>;
					qcom,level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_SVS>;
					qcom,cx-level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_SVS>;
					qcom,acd-level = <0x882a5ffd>;

					qcom,bus-freq-ddr7 = <7>;
					qcom,bus-min-ddr7 = <5>;
					qcom,bus-max-ddr7 = <9>;

					qcom,bus-freq-ddr8 = <5>;
					qcom,bus-min-ddr8 = <5>;
					qcom,bus-max-ddr8 = <7>;
				};

				qcom,gpu-pwrlevel@5 {
					reg = <5>;
					qcom,gpu-freq = <285000000>;
					qcom,level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_LOW_SVS>;
					qcom,cx-level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_LOW_SVS>;
					qcom,acd-level = <0xa82a5ffd>;

					qcom,bus-freq-ddr7 = <3>;
					qcom,bus-min-ddr7 = <2>;
					qcom,bus-max-ddr7 = <8>;

					qcom,bus-freq-ddr8 = <3>;
					qcom,bus-min-ddr8 = <2>;
					qcom,bus-max-ddr8 = <6>;
				};

				qcom,gpu-pwrlevel@6 {
					reg = <6>;
					qcom,gpu-freq = <230000000>;
					qcom,level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_LOW_SVS_D1>;
					qcom,cx-level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_LOW_SVS>;
					qcom,acd-level = <0x882f5ffd>;

					qcom,bus-freq-ddr7 = <3>;
					qcom,bus-min-ddr7 = <2>;
					qcom,bus-max-ddr7 = <8>;

					qcom,bus-freq-ddr8 = <3>;
					qcom,bus-min-ddr8 = <2>;
					qcom,bus-max-ddr8 = <6>;
				};
			};

			qcom,gpu-pwrlevels-1 {
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <0>;

				qcom,speed-bin = <159>;
				qcom,initial-pwrlevel = <5>;

				qcom,gpu-pwrlevel@0 {
					reg = <0>;
					qcom,gpu-freq = <750000000>;
					qcom,level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_NOM_L1>;
					qcom,cx-level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_TURBO_L1>;
					qcom,acd-level = <0x88285ffd>;

					qcom,bus-freq-ddr7 = <9>;
					qcom,bus-min-ddr7 = <9>;
					qcom,bus-max-ddr7 = <9>;

					qcom,bus-freq-ddr8 = <9>;
					qcom,bus-min-ddr8 = <8>;
					qcom,bus-max-ddr8 = <9>;
				};

				qcom,gpu-pwrlevel@1 {
					reg = <1>;
					qcom,gpu-freq = <676000000>;
					qcom,level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_NOM>;
					qcom,cx-level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_TURBO>;
					qcom,acd-level = <0xa8285ffd>;

					qcom,bus-freq-ddr7 = <9>;
					qcom,bus-min-ddr7 = <9>;
					qcom,bus-max-ddr7 = <9>;

					qcom,bus-freq-ddr8 = <9>;
					qcom,bus-min-ddr8 = <7>;
					qcom,bus-max-ddr8 = <9>;
				};

				qcom,gpu-pwrlevel@2 {
					reg = <2>;
					qcom,gpu-freq = <608000000>;
					qcom,level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_SVS_L2>;
					qcom,cx-level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_NOM>;
					qcom,acd-level = <0xa8285ffd>;

					qcom,bus-freq-ddr7 = <9>;
					qcom,bus-min-ddr7 = <8>;
					qcom,bus-max-ddr7 = <9>;

					qcom,bus-freq-ddr8 = <7>;
					qcom,bus-min-ddr8 = <6>;
					qcom,bus-max-ddr8 = <9>;
				};


				qcom,gpu-pwrlevel@3 {
					reg = <3>;
					qcom,gpu-freq = <540000000>;
					qcom,level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_SVS_L1>;
					qcom,cx-level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_SVS_L1>;
					qcom,acd-level = <0x88295ffd>;

					qcom,bus-freq-ddr7 = <8>;
					qcom,bus-min-ddr7 = <7>;
					qcom,bus-max-ddr7 = <9>;

					qcom,bus-freq-ddr8 = <6>;
					qcom,bus-min-ddr8 = <5>;
					qcom,bus-max-ddr8 = <8>;
				};

				qcom,gpu-pwrlevel@4 {
					reg = <4>;
					qcom,gpu-freq = <443000000>;
					qcom,level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_SVS>;
					qcom,cx-level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_SVS>;
					qcom,acd-level = <0x882a5ffd>;

					qcom,bus-freq-ddr7 = <7>;
					qcom,bus-min-ddr7 = <5>;
					qcom,bus-max-ddr7 = <9>;

					qcom,bus-freq-ddr8 = <5>;
					qcom,bus-min-ddr8 = <5>;
					qcom,bus-max-ddr8 = <7>;
				};

				qcom,gpu-pwrlevel@5 {
					reg = <5>;
					qcom,gpu-freq = <285000000>;
					qcom,level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_LOW_SVS>;
					qcom,cx-level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_LOW_SVS>;
					qcom,acd-level = <0xa82a5ffd>;

					qcom,bus-freq-ddr7 = <3>;
					qcom,bus-min-ddr7 = <2>;
					qcom,bus-max-ddr7 = <8>;

					qcom,bus-freq-ddr8 = <3>;
					qcom,bus-min-ddr8 = <2>;
					qcom,bus-max-ddr8 = <6>;
				};

				qcom,gpu-pwrlevel@6 {
					reg = <6>;
					qcom,gpu-freq = <230000000>;
					qcom,level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_LOW_SVS_D1>;
					qcom,cx-level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_LOW_SVS>;
					qcom,acd-level = <0x882f5ffd>;

					qcom,bus-freq-ddr7 = <3>;
					qcom,bus-min-ddr7 = <2>;
					qcom,bus-max-ddr7 = <8>;

					qcom,bus-freq-ddr8 = <3>;
					qcom,bus-min-ddr8 = <2>;
					qcom,bus-max-ddr8 = <6>;
				};
			};

			qcom,gpu-pwrlevels-2 {
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <0>;

				qcom,speed-bin = <115>;
				qcom,initial-pwrlevel = <2>;

				qcom,gpu-pwrlevel@0 {
					reg = <0>;
					qcom,gpu-freq = <540000000>;
					qcom,level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_SVS_L1>;
					qcom,cx-level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_SVS_L1>;
					qcom,acd-level = <0x88295ffd>;

					qcom,bus-freq-ddr7 = <8>;
					qcom,bus-min-ddr7 = <7>;
					qcom,bus-max-ddr7 = <9>;

					qcom,bus-freq-ddr8 = <8>;
					qcom,bus-min-ddr8 = <8>;
					qcom,bus-max-ddr8 = <9>;
				};

				qcom,gpu-pwrlevel@1 {
					reg = <1>;
					qcom,gpu-freq = <443000000>;
					qcom,level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_SVS>;
					qcom,cx-level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_SVS>;
					qcom,acd-level = <0x882a5ffd>;

					qcom,bus-freq-ddr7 = <7>;
					qcom,bus-min-ddr7 = <5>;
					qcom,bus-max-ddr7 = <9>;

					qcom,bus-freq-ddr8 = <5>;
					qcom,bus-min-ddr8 = <5>;
					qcom,bus-max-ddr8 = <7>;
				};

				qcom,gpu-pwrlevel@2 {
					reg = <2>;
					qcom,gpu-freq = <285000000>;
					qcom,level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_LOW_SVS>;
					qcom,cx-level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_LOW_SVS>;
					qcom,acd-level = <0xa82a5ffd>;

					qcom,bus-freq-ddr7 = <3>;
					qcom,bus-min-ddr7 = <2>;
					qcom,bus-max-ddr7 = <8>;

					qcom,bus-freq-ddr8 = <3>;
					qcom,bus-min-ddr8 = <2>;
					qcom,bus-max-ddr8 = <6>;
				};

				qcom,gpu-pwrlevel@3 {
					reg = <3>;
					qcom,gpu-freq = <230000000>;
					qcom,level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_LOW_SVS_D1>;
					qcom,cx-level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_LOW_SVS>;
					qcom,acd-level = <0x882f5ffd>;

					qcom,bus-freq-ddr7 = <3>;
					qcom,bus-min-ddr7 = <2>;
					qcom,bus-max-ddr7 = <8>;

					qcom,bus-freq-ddr8 = <3>;
					qcom,bus-min-ddr8 = <2>;
					qcom,bus-max-ddr8 = <6>;
				};
			};

			qcom,gpu-pwrlevels-3 {
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <0>;

				qcom,speed-bin = <95>;
				qcom,initial-pwrlevel = <1>;

				qcom,gpu-pwrlevel@0 {
					reg = <0>;
					qcom,gpu-freq = <443000000>;
					qcom,level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_SVS>;
					qcom,cx-level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_SVS>;
					qcom,acd-level = <0x882a5ffd>;

					qcom,bus-freq-ddr7 = <7>;
					qcom,bus-min-ddr7 = <5>;
					qcom,bus-max-ddr7 = <9>;

					qcom,bus-freq-ddr8 = <8>;
					qcom,bus-min-ddr8 = <7>;
					qcom,bus-max-ddr8 = <9>;
				};

				qcom,gpu-pwrlevel@1 {
					reg = <1>;
					qcom,gpu-freq = <285000000>;
					qcom,level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_LOW_SVS>;
					qcom,cx-level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_LOW_SVS>;
					qcom,acd-level = <0xa82a5ffd>;

					qcom,bus-freq-ddr7 = <3>;
					qcom,bus-min-ddr7 = <2>;
					qcom,bus-max-ddr7 = <8>;

					qcom,bus-freq-ddr8 = <3>;
					qcom,bus-min-ddr8 = <2>;
					qcom,bus-max-ddr8 = <6>;
				};

				qcom,gpu-pwrlevel@2 {
					reg = <2>;
					qcom,gpu-freq = <230000000>;
					qcom,level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_LOW_SVS_D1>;
					qcom,cx-level = <RPMH_REGULATOR_LEVEL_LOW_SVS>;
					qcom,acd-level = <0x882f5ffd>;

					qcom,bus-freq-ddr7 = <3>;
					qcom,bus-min-ddr7 = <2>;
					qcom,bus-max-ddr7 = <8>;

					qcom,bus-freq-ddr8 = <3>;
					qcom,bus-min-ddr8 = <2>;
					qcom,bus-max-ddr8 = <6>;
				};
			};
		};
	};

	kgsl_msm_iommu: qcom,kgsl-iommu@3da0000 {
		compatible = "qcom,kgsl-smmu-v2";
		reg = <0x03da0000 0x20000>;

		vddcx-supply = <&gpu_cc_cx_gdsc>;

		gfx3d_user: gfx3d_user {
			compatible = "qcom,smmu-kgsl-cb";
			iommus = <&kgsl_smmu 0x0 0x400>;
			qcom,iommu-dma = "disabled";
		};

		gfx3d_lpac: gfx3d_lpac {
			compatible = "qcom,smmu-kgsl-cb";
			iommus = <&kgsl_smmu 0x1 0x400>;
			qcom,iommu-dma = "disabled";
		};

		gfx3d_secure: gfx3d_secure {
			compatible = "qcom,smmu-kgsl-cb";
			iommus = <&kgsl_smmu 0x2 0x400>;
			qcom,iommu-dma = "disabled";
		};
	};

	gmu: qcom,gmu@3d69000 {
		compatible = "qcom,gpu-gmu";

		reg = <0x3d6a000 0x34000>,
			<0xb290000 0x10000>;

		reg-names = "kgsl_gmu_reg",
			"kgsl_gmu_pdc_cfg";

		interrupts = <0 304 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
			<0 305 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
		interrupt-names = "kgsl_hfi_irq", "kgsl_gmu_irq";

		regulator-names = "vddcx", "vdd";

		iommus = <&kgsl_smmu 0x5 0x400>;
		qcom,iommu-dma = "disabled";

		vddcx-supply = <&gpu_cc_cx_gdsc>;
		vdd-supply = <&gpu_cc_gx_gdsc>;

		clocks = <&gpucc GPU_CC_CX_GMU_CLK>,
			<&gpucc GPU_CC_CXO_CLK>,
			<&gcc GCC_DDRSS_GPU_AXI_CLK>,
			<&gcc GCC_GPU_MEMNOC_GFX_CLK>,
			<&gpucc GPU_CC_AHB_CLK>,
			<&gpucc GPU_CC_HUB_CX_INT_CLK>,
			<&gpucc GPU_CC_HLOS1_VOTE_GPU_SMMU_CLK>,
			<&aoss_qmp>;

		clock-names = "gmu_clk", "cxo_clk", "axi_clk",
			"memnoc_clk", "ahb_clk", "hub_clk", "smmu_vote",
			"apb_pclk";

		mboxes = <&qmp_aop 0>;
		mbox-names = "aop";
	};
};
